# Hlavní součásti

Pozice | Součást | Funkce
--- | --- | ---
1 | Opěrná rukojeť | Nastavitelná flexibilní pracovní poloha pro levoruké i pravoruké operátory.
2 | Automatický vyrovnávač | Snižuje vibrace.
3 | Kryt kotouče | Nastavitelný kryt kotouče umožňuje flexibilní polohování. Brání operátorovi dotknout se brusného kotouče a chrání operátora v případě prasknutí kotouče.
4 | Tlačítko blokování vřetena / nastavení krytu kotouče | Dvojí funkce. Zablokování vřetena při zatlačení směrem dopředu. Nastavení krytu kotouče zatažením směrem dozadu.
5 | Štítek s údaji | Obsahuje obecné informace o nástroji.
6 | Bezpečnostní mechanizmus | Dvoukroková funkce pro bezpečné spuštění i zastavení nástroje. Stisknutím uvolňovacího ramena směrem dopředu uvolníte bezpečnostní pojistné rameno.
7 | Rukojeť škrticího ventilu | Umožňuje ergonomické, pohodlné a bezpečné uchopení a vyznačuje se dobrou tepelnou izolací.
8 | Vzduchový adaptér se sítkem | Usnadňuje manipulaci s připojením přívodu vzduchu a chrání nástroj před nečistotami.
9 | Páka škrticího ventilu | Spouští a zastavuje nástroj.
10 | Značka | Ukazuje jmenovité otáčky nástroje.