# Ajuste del mango de soporte

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones graves

El aire a presión puede provocar lesiones.

- Cierre siempre el suministro de aire cuando no lo vaya a utilizar y antes de realizar cualquier ajuste.

- Vacíe la manguera de presión de aire y desconecte la herramienta del suministro de aire cuando no la utilice o antes de realizar ningún de ajuste.

- Utilice siempre una manguera y una presión neumática adecuados para la herramienta.

Herramientas necesarias:

- Llave Allen

Instrucciones

1. Afloje el mango de soporte utilizando una llave Allen.

2. Ajuste el mango de soporte en una posición adecuada.

3. Apriete el mango de soporte con el tornillo hasta 10 Nm (7,4 ft-lb).

   ADVERTENCIA

   Riesgo de lesiones

   - Asegúrese de que el cubremuelas está colocado en una posición adecuada antes de utilizar la herramienta.