# Installazione della ruota

ATTENZIONE

Rischio di lesioni gravi

L'aria sotto pressione può causare lesioni personali.

- Chiudere sempre l’alimentazione dell'aria quando non è in uso o prima di effettuare qualsiasi regolazione.

- Svuotare il flessibile di pressione dell’aria e scollegare l'attrezzo di alimentazione dall'aria quando non è in uso o prima di effettuare qualsiasi regolazione.

- Utilizzare sempre la dimensione corretta del tubo e la pressione corretta dell'aria per l'utensile.

Prima di iniziare l'installazione:

- Controllare visivamente che la mola non sia incrinata o danneggiata.

- Effettuare una prova di risonanza della mola. Picchiettare leggermente la mola con un cacciavite. Si dovrebbe udire un suono nitido, indicante che la mola è priva di difetti. In caso contrario, sostituire la mola.

- Verificare che le dimensioni del foro della mola siano corrette.

- Verificare di utilizzare il tipo di mola corretto per l'applicazione.

- Verificare che la velocità nominale massima indicata sulla mola sia superiore o uguale alla velocità riportata sulla smerigliatrice.

Attrezzi richiesti:

- Chiave a brugola

Istruzioni

1. Premere il pulsante di blocco mandrino in avanti e mantenerlo premuto ruotando il bilanciatore automatico nella posizione di bloccaggio. Attendere l'emissione di un suono che indica la posizione corretta.

2. Premere il pulsante di blocco mandrino e mantenerlo premuto rimuovendo la rondella a flangia e la mola, se installata, con una chiave a brugola.

3. Montare la mola sul mandrino.

4. Fissare nuovamente la rondella a flangia utilizzando la chiave a brugola alla coppia raccomandata.

   Vedere la sezione Opzioni di configurazione ruota per gli attrezzi e i valori di coppia raccomandati.

5. Verificare che la mola giri correttamente.

PERICOLO

Rischio di lesioni

Se l'utensile viene usato senza la protezione mola, c'e rischio di ferirsi.

- Usare sempre l'utensile con la protezione mola consigliata.

- Accertarsi che la protezione mola sia posizionata correttamente e che non sia danneggiata.