# Options de configuration des disques

Le tableau ci-dessous présente les options de configuration des différents types de meules avec les pièces de fixation correspondantes.

Pour le numéro de commande, se référer à Pièces détachées et accessoires dans ServAid. Pour des instructions sur l’installation de la meule, se référer au paragraphe Instructions d’utilisation.

Pos. | Article | A. Meulage | B. Tronçonnage
--- | --- | --- | ---
1 | Meule | Type 27, type 42 | Type 41
| Diamètre maxi. | 125 mm, 5" | 125 mm, 5"
| Épaisseur | 0,5-7,0 mm | 0,5-7,0 mm
| Diamètre du trou | 22 mm | 22 mm
| Vitesse périphérique | 80 m/s | 80 m/s
2 | Rondelle de bride bloquant la meule | Ø 41 mm | Ø 58 mm
| Outil d'entretien | Clé à six pans 6 mm | Clé à six pans 6 mm
| Couple recommandé | 20 Nm (14,8 ft-lb) | 20 Nm (14,8 ft-lb)