# Ajuste da proteção

PERIGO

Risco de acidente

Há risco de acidente se a ferramenta for usada sem a proteção.

- Use sempre a ferramenta com a proteção recomendada.

- Confirme se a proteção está posicionada corretamente e não apresenta danos.

AVISO

Risco de acidente grave

Ar pressurizado pode causar lesões.

- Feche sempre o abastecimento de ar quando não estiver em uso ou antes de fazer qualquer ajuste.

- Despressurize a mangueira e desconecte a ferramenta do abastecimento de ar quando não estiver em uso ou antes de fazer qualquer ajuste.

- Use sempre a pressão de ar e tamanho de mangueira corretos para a ferramenta.

Instruções

1. Mantenha o botão Trava do eixo pressionado.

2. Gire a proteção do disco até alcançar uma posição adequada. Coloque a proteção de disco entre você e o disco de desbaste.

   AVISO

   Risco de acidentes

   - Verifique se a proteção está colocada em posição adequada antes de operar a ferramenta.

3. Libere o botão Trava do eixo. Confirme se o pino da trava do eixo se encaixa no lugar em um dos orifícios na proteção do disco.