# Nastavení opěrné rukojeti

VÝSTRAHA

Riziko vážného úrazu

Stlačený vzduch může způsobit zranění.

- Pokud není nástroj používán, nebo před jakýmkoliv nastavováním, vždy vypněte přívod vzduchu.

- Pokud není nástroj používán, nebo před jakýmkoliv nastavováním, uvolněte tlak vzduchu z hadice a nástroj odpojte od přívodu vzduchu.

- Vždy používejte správnou velikost hadice a správný tlak vzduchu pro nástroj.

Požadované nástroje:

- Imbusový klíč

Pokyny

1. Povolte opěrnou rukojeť s použitím imbusového klíče.

2. Nastavte opěrnou rukojeť do vhodné polohy.

3. Utáhněte opěrnou rukojeť šroubem na 10 Nm (7,4 ft-lb)

   VÝSTRAHA

   Riziko úrazu

   - Před použitím nástroje zkontrolujte, zda je kryt kotouče ve vhodné poloze.