# 휠 설치

경고

중상의 위험

압력을 받는 공기는 부상을 초래할 수 있습니다.

- 사용하지 않을 때 또는 모든 조정 작업 전에는 항상 공기 공급을 차단하십시오.

- 사용하지 않을 때 또는 모든 조정 작업 전에는 호스에서 공기 압력을 빼내고 공구로 가는 공기 공급을 차단하십시오.

- 공구에 정확한 호스 크기와 공기 압력을 사용하는지 항상 확인하십시오.

설치를 시작하기 전:

- 휠에 균열 또는 손상이 없는지 육안으로 검사하십시오.

- 휠의 링 시험을 수행합니다. 스크류드라이버로 휠을 가볍게 두드리십시오. 청명한 소리가 들리면 휠에 결함이 없는 것입니다. 그렇지 않으면 휠을 교체해야 합니다.

- 휠의 구멍 치수가 적절한지 확인하십시오.

- 적용할 수 있는 올바른 휠이 있는지 확인하십시오.

- 휠의 최대 속도가 연삭기에 명시된 속도보다 높거나 같은지 확인하십시오.

필요한 공구:

- 앨런 키

지침

1. 스핀들 잠금 버튼을 정면으로 누르고 누른 상태에서 잠근 위치로 자동 밸런서를 돌립니다. 소리가 들리면 올바른 위치에 도달한 것입니다.

2. 스핀들 잠금 버튼을 누르고 누른 상태에서 Allen 키를 사용하여 플랜지 와셔(설치된 경우 휠도 함께)를 제거합니다.

3. 휠을 스핀들에 맞춥니다.

4. Allen 키를 사용하여 플랜지 와셔를 권장 토크로 다시 부착합니다.

   서비스 공구와 권장 토크 값에 대한 자세한 내용은 구성 옵션을 참조하십시오.

5. 휠이 올바르게 회전하는지 확인하십시오.

위험

부상 위험

휠 가드 없이 공구를 사용할 경우 부상을 당할 위험이 있습니다.

- 항상 권장되는 휠 가드와 함께 공구를 사용하십시오.

- 휠 가드가 정확하게 위치하고 손상이 없는지 확인하십시오.