# Regolazione della mola

PERICOLO

Rischio di lesioni

Se l'utensile viene usato senza la protezione mola, c'e rischio di ferirsi.

- Usare sempre l'utensile con la protezione mola consigliata.

- Accertarsi che la protezione mola sia posizionata correttamente e che non sia danneggiata.

ATTENZIONE

Rischio di lesioni gravi

L'aria sotto pressione può causare lesioni personali.

- Chiudere sempre l’alimentazione dell'aria quando non è in uso o prima di effettuare qualsiasi regolazione.

- Svuotare il flessibile di pressione dell’aria e scollegare l'attrezzo di alimentazione dall'aria quando non è in uso o prima di effettuare qualsiasi regolazione.

- Utilizzare sempre la dimensione corretta del tubo e la pressione corretta dell'aria per l'utensile.

Istruzioni

1. Estrarre e trattenere il pulsante di blocco mandrino.

2. Ruotare la mola in una posizione adeguata. Posizionare la protezione tra l'operatore e la mola.

   ATTENZIONE

   Rischio di lesioni

   - Accertarsi che la mola sia collocata in una posizione adeguata prima di utilizzare l'utensile.

3. Rilasciare il pulsante di blocco mandrino. Accertarsi che il perno di blocco dell'albero scatti in posizione in uno dei fori nella protezione della ruota.