# ホイールガードの調整

危険

傷害のリスク

ツールをホイールガードなしで使用するとけがをする危険性があります。

- 必ず推奨されるホイールガードと共にツールを使用してください。

- ホイールガードが正しく配置され、損傷していないことを確認してください。

警告

重傷のリスク

エア加圧状態では傷害を負う危険性があります。

- 使用しないときや調整前は空気供給を必ず遮断してください。

- 使用しないときや調整前は、エア圧力のホースを排気して、エアプレッシャのホースを抜き取り、ツールへのエア供給を遮断してください。

- 常にツールに対して正しいホースサイズとエア圧力を必ず使用してください。

説明書

1. スピンドルロックボタンを引いたままにします。

2. ホイールガードを適切な位置まで回します。自分と研削砥石の間にホイールガードを配置します。

   警告

   傷害のリスク

   - ホイールガードが適切な位置にあるのを確認してからツールを操作してください。

3. スピンドルロックボタンを解除します。スピンドルロックピンがホイールガードの穴の 1 つにカチッとはまることを確認します。