# Inštalácia kotúča

VAROVANIE

Nebezpečenstvo vážneho zranenia

Vzduch pod tlakom môže spôsobiť zranenie.

- Keď sa nástroj nepoužíva alebo pred úpravami vždy vypnite prívod vzduchu.

- Zbavte hadicu tlaku vzduchu a odpojte nástroj od napájania vzduchom keď sa nepoužíva alebo pred vykonaním úprav.

- Vždy používajte máte správnu veľkosť hadice a tlak vzduchu pre nástroj.

Pred spustením inštalácie:

- Vizuálne skontrolujte, či nie je kotúč prasknutý alebo poškodený.

- Vykonajte zvukovú skúšku kotúča. Jemne klepnite skrutkovačom po kotúči. Ak budete počuť jasný zvuk, kotúč nie je poškodený. V opačnom prípade musíte kotúč vymeniť.

- Uistite sa, či má kotúč správne rozmery otvoru.

- Uistite sa, či máte kotúč vhodný na dané použitie.

- Uistite sa, či je uvedená maximálna rýchlosť kotúča väčšia alebo rovnaká ako rýchlosť uvedená na brúske.

Požadované nástroje:

- Imbusový kľúč

Pokyny

1. Stlačte tlačidlo uzamknutia vretena dopredu a držte ho stlačené a zároveň otáčajte automatické vyrovnávanie do uzamknutej polohy. Počkajte na zvuk indikujúci správnu polohu.

2. Stlačte tlačidlo uzamknutia vretena a držte ho stlačené počas odoberania prírubovej podložky (a kotúča, ak je nainštalovaný) pomocou inbusového kľúča.

3. Kotúč nasaďte na vreteno.

4. Opäť pripevnite prírubovú podložku pomocou inbusového kľúča a s odporúčaným momentom.

   Pozri časť Možnosti konfigurácie pre servisné nástroje a odporúčanú hodnotu momentu.

5. Uistite sa, či sa kotúč správne otáča.

NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo zranenia

Ak sa nástroj používa bez chrániča kotúča, hrozí nebezpečenstvo zranenia.

- Vždy používajte nástroj s odporúčaným chráničom kotúča.

- Uistite sa, že chránič kotúča je umiestnený správne a nepoškodený.