# Instalace kotouče

VÝSTRAHA

Riziko vážného úrazu

Stlačený vzduch může způsobit zranění.

- Pokud není nástroj používán, nebo před jakýmkoliv nastavováním, vždy vypněte přívod vzduchu.

- Pokud není nástroj používán, nebo před jakýmkoliv nastavováním, uvolněte tlak vzduchu z hadice a nástroj odpojte od přívodu vzduchu.

- Vždy používejte správnou velikost hadice a správný tlak vzduchu pro nástroj.

Před zahájením instalace:

- Vizuálně zkontrolujte, zda není kotouč prasklý ani jakýmkoliv způsobem poškozený.

- Proveďte tlakovou prstencovou zkoušku kotouče. Na kotouč lehce poklepejte šroubovákem. Musí být slyšet čistý zvuk indikující, že kotouč není poškozený. V opačném případě je nutné kotouč vyměnit.

- Ujistěte se, zda má kotouč správné rozměry otvoru.

- Ujistěte se, zda máte správný kotouč pro dané použití.

- Ujistěte se, že uvedená hodnota maximálních otáček kotouče je vyšší nebo rovna hodnotě otáček uvedených na brusce.

Požadované nástroje:

- Inbusový klíč

Pokyny

1. Při otáčení automatického vyvažovače do zablokované polohy stiskněte tlačítko blokování vřetena směrem dopředu a držte jej stisknuté. Počkejte, až uslyšíte zvuk zapadnutí do správné polohy.

2. Při snímání přírubové podložky (a kotouče, pokud je nainstalován) pomocí imbusového klíče stiskněte tlačítko blokování vřetena a držte jej stisknuté.

3. Nasaďte kotouč na vřeteno.

4. Znovu utáhněte přírubovou podložku doporučeným momentem s použitím imbusového klíče.

   Viz část Volitelné konfigurace kotouče, kde najdete servisní nástroje a doporučený utahovací moment.

5. Zkontrolujte, zda se kotouč správně otáčí.

NEBEZPEČÍ

Riziko úrazu

Pokud je nástroj používán bez ochranného krytu kotouče, hrozí nebezpečí úrazu.

- Nástroj vždy používejte s doporučeným ochranným krytem kotouče.

- Zkontrolujte, zda je ochranný kryt kotouče umístěn správně a zda není poškozený.