# Эксплуатация шлифовальной машины

ОПАСНО

Опасность получения травмы

При использовании инструмента без защитного кожуха шлифовального круга существует опасность травмирования.

- Всегда используйте инструмент с рекомендуемым защитным кожухом шлифовального круга.

- Убедитесь, что защитный кожух шлифовального круга размещен правильно и не поврежден.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность получения травмы

- При работе с инструментом всегда пользуйтесь соответствующими средствами индивидуальной защиты, такими как защитные очки, средства защиты органов слуха и нескользящую защитную обувь.

- При замене принадлежностей или проведении ремонтных работ обязательно надевайте защитные перчатки.

- Во избежание травм, убедитесь, что в рабочей области нет других людей.

- Убедитесь, что заготовка надежно закреплена.

- Перед подсоединением инструмента к линии подачи сжатого воздуха убедитесь, что в воздушном шланге нет давления.

- Запрещается снимать рычаг дросселя или предохранительный механизм или фиксировать его изолентой и другими аналогичными способами.

- Убедитесь, что выбранное сочетание абразивного оборудования и крепежных деталей соответствует национальным предписаниям.

- Убедитесь, что абразивное оборудование не имеет трещин и повреждений.

- Убедитесь, что максимальная скорость абразивного оборудования больше или равна скорости, указанной на инструменте.

- Убедитесь, что скорость инструмента не превышает указанной на нем максимального номинального значения.

- При работе с инструментом следует всегда держать его двумя руками так, чтобы они располагались на безопасном расстоянии от движущихся деталей.

- Работать инструментом следует только в рекомендованном рабочем направлении.

- Когда инструмент работает или подсоединен к линии подачи воздуха, ни в коем случае не касайтесь вращающихся деталей.

- Запрещается работать инструментом на уровне выше головы.

- Прекратите работу с инструментом при возникновении ненормально громких шумов и вибрации в процессе его использования.

Указания

1. Подсоедините инструмент к линии подачи сжатого воздуха (если он еще не подсоединен к ней).

   Направьте поток отработанного воздуха в сторону от оператора.

2. Нажмите рычажок фиксатора вперед, чтобы разблокировать механизм защиты.

   Нажмите рычаг дросселя вниз, чтобы запустить инструмент.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность повреждений и травм

Вращающиеся детали могут становиться причиной повреждений и травм.

- Прежде чем положить инструмент, убедитесь, что он выключен и полностью остановился.