# 기본 부품

위치 | 부품 | 기능
--- | --- | ---
1 | 지지 핸들 | 왼손 또는 오른손잡이 작업자를 위해 작업 위치를 유연하게 조정할 수 있습니다.
2 | 오토밸런서 | 진동을 줄입니다.
3 | 휠 가드 | 조정 가능한 휠 가드는 유연한 배치가 가능합니다. 작업자가 연마용 휠에 닿지 않게 하고 휠이 부서지는 경우 작업자를 보호합니다.
4 | 스핀들 잠금 버튼/휠 가드 | 듀얼 기능. 정면으로 누르면 스핀들 잠금. 후면으로 당기면 휠 가드 조정.
5 | 데이터 플레이트 | 공구에 대한 일반 정보를 보여줍니다.
6 | 안전 메커니즘 | 공구의 안전한 시동과 정지를 위한 2단계 기능으로 구성됩니다. 릴리즈 암을 정면으로 누르고 안전 잠금 암을 해제합니다.
7 | 스로틀 핸들 | 경제적이고, 편안하며 안전한 그립은 물론 좋은 온도 절연성을 제공합니다.
8 | 스트레이너가 장착된 공기 어댑터 | 공기 연결부 취급을 용이하게 하고 공구를 불순물로부터 보호합니다.
9 | 스로틀 레버 | 공구를 시동하고 정지합니다.
10 | Sign (서명) | 공구 정격 속도를 보여줍니다.