# Opções de configuração do disco

A tabela abaixo mostra as opções de configuração para diferentes tipos de disco com acessórios aplicáveis.

Para obter o número de pedido, consulte Peças de Reposição e Acessórios no ServAid. Para instruções sobre como instalar o disco, consulte a seção Instruções de Operação.

Pos. | Item | Esmerilhamento | Corte | Escova para disco
--- | --- | --- | --- | ---
1 | Autobalanceador travado com porca | Ø 41 mm | Ø 41 mm | Ø 41 mm
2 | Disco | Ø 125 mm, 5 pol. | Ø 125 mm, 5 pol. | Ø 125 mm, 5 pol.
| Tipo | 27, 42 | 41 | X1
| Espessura | 10 mm (máx.) | 10 mm (máx.) | 10 mm (máx.)
| Diâmetro do furo | 22 mm | 22 mm | 22 mm
| Velocidade periférica | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s
3 | Disco travado com porca | Ø 41 mm | Ø 41 mm | Ø 41 mm
| Ferramenta de manutenção | Chave dois pinos CC 30 × 5,5 mm | Chave dois pinos CC 30 × 5,5 mm | Chave dois pinos CC 30 × 5,5 mm
| Torque recomendado | 15 Nm (11,1 ft-lb) | 15 Nm (11,1 ft-lb) | 15 Nm (11,1 ft-lb)
4 | Kit de travas |  |  |
| Ferramenta de manutenção | Chave Allen, 4 mm | Chave Allen, 4 mm | Chave Allen, 4 mm
| Torque recomendado | 5 Nm (3,7 ft-lb) | 5 Nm (3,7 ft-lb) | 5 Nm (3,7 ft-lb)

Pos. | Item | Encosto
--- | --- | ---
1 | Autobalanceador travado com adaptador | Ø 41 mm
2 | Encosto | Ø 125 mm, 5 pol.
| Espessura | 20 mm
| Rosca | UNC 5/8
| Velocidade periférica | 80 m/s
| Ferramenta de manutenção | Chave dois pinos CC 30 × 5,5 mm
| Torque recomendado | 15 Nm (11,1 ft-lb)
3 | Kit de travas |
| Ferramenta de manutenção | Chave Allen, 4 mm
| Torque recomendado | 5 Nm (3,7 ft-lb)

Pos. | Item | Disco Flap
--- | --- | ---
1 | Disco Flap | Ø 125 mm, 5 pol.
| Tipo | D1
| Diâmetro do furo | 22 mm
| Velocidade periférica | 80 m/s
2 | Disco Flap travado com porca | Ø 41 mm
| Ferramenta de manutenção | Chave dois pinos CC 30 × 5,5 mm
| Torque recomendado | 15 Nm (11,1 ft-lb)
3 | Kit de travas |
| Ferramenta de manutenção | Chave Allen 4 mm
| Torque recomendado | 5 Nm (3,7 ft-lb)