# Options de configuration des disques

Le tableau ci-dessous présente les options de configuration des différents types de meules avec les pièces de fixation correspondantes.

Pour le numéro de commande, se référer à Pièces détachées et accessoires dans ServAid. Pour des instructions sur l’installation de la meule, se référer au paragraphe Instructions d’utilisation.

Pos. | Article | Meulage | Tronçonnage | Brosse circulaire
--- | --- | --- | --- | ---
1 | Écrou de blocage du système d'auto-équilibrage | Ø 41 mm | Ø 41 mm | Ø 41 mm
2 | Meule | Ø 125 mm, 5" | Ø 125 mm, 5" | Ø 125 mm, 5"
| Type | 27, 42 | 41 | X1
| Épaisseur | 10 mm maxi. | 10 mm maxi. | 10 mm maxi.
| Diamètre du trou | 22 mm | 22 mm | 22 mm
| Vitesse périphérique | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s
3 | Écrou de blocage du disque | Ø 41 mm | Ø 41 mm | Ø 41 mm
| Outil d'entretien | Clé à ergots CC 30 × 5,5 mm | Clé à ergots CC 30 × 5,5 mm | Clé à ergots CC 30 × 5,5 mm
| Couple recommandé | 15 Nm (11,1 ft-lb) | 15 Nm (11,1 ft-lb) | 15 Nm (11,1 ft-lb)
4 | Kit de blocage |  |  |
| Outil d'entretien | Clé à six pans 4 mm | Clé à six pans 4 mm | Clé à six pans 4 mm
| Couple recommandé | 5 Nm (3,7 ft-lb) | 5 Nm (3,7 ft-lb) | 5 Nm (3,7 ft-lb)

Pos. | Article | Plateau de ponçage
--- | --- | ---
1 | Adaptateur de blocage du système d'auto-équilibrage | Ø 41 mm
2 | Plateau de ponçage | Ø 125 mm, 5"
| Épaisseur | 20 mm
| Filetage | UNC 5/8
| Vitesse périphérique | 80 m/s
| Outil d'entretien | Clé à ergots CC 30 × 5,5 mm
| Couple recommandé | 15 Nm (11,1 ft-lb)
3 | Kit de blocage |
| Outil d'entretien | Clé à six pans 4 mm
| Couple recommandé | 5 Nm (3,7 ft-lb)

Pos. | Article | Disque à lamelles
--- | --- | ---
1 | Disque à lamelles | Ø 125 mm, 5"
| Type | D1
| Diamètre du trou | 22 mm
| Vitesse périphérique | 80 m/s
2 | Écrou de blocage du disque à lamelles | Ø 41 mm
| Outil d'entretien | Clé à ergots CC 30 × 5,5 mm
| Couple recommandé | 15 Nm (11,1 ft-lb)
3 | Kit de blocage |
| Outil d'entretien | Clé Allen 4 mm
| Couple recommandé | 5 Nm (3,7 ft-lb)