# ホイールの構成オプション

以下の表は、適用される取り付け部品のあるさまざざまなホイールタイプに対する構成オプションを示します。

発注番号については、ServAid の「スペアパーツとアクセサリ」を参照してください。ホイールの取り付け方法については、取扱説明書のセクションをご覧ください。

位置 | 項目 | 研削 | 切断 | ホイールブラシ
--- | --- | --- | --- | ---
1 | オートバランサをロックするナット | Ø 41 mm | Ø 41 mm | Ø 41 mm
2 | ホイール | Ø 125 mm、5” | Ø 125 mm、5” | Ø 125 mm、5”
| タイプ | 27、42 | 41 | X1
| 厚さ | 最大 10 mm | 最大 10 mm | 最大 10 mm
| 穴径 | 22 mm | 22 mm | 22 mm
| 削り速度 | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s
3 | ホイールをロックするナット | Ø 41 mm | Ø 41 mm | Ø 41 mm
| サービスツール | フェイススパナ CC 30 × Ø5.5 mm | フェイススパナ CC 30 × Ø5.5 mm | フェイススパナ CC 30 × Ø5.5 mm
| 推奨トルク | 15 Nm (11.1 ft-lb) | 15 Nm (11.1 ft-lb) | 15 Nm (11.1 ft-lb)
4 | ロックキット |  |  |
| サービスツール | 六角レンチ、4 mm | 六角レンチ、4 mm | 六角レンチ、4 mm
| 推奨トルク | 5 Nm (3.7 ft-lb) | 5 Nm (3.7 ft-lb) | 5 Nm (3.7 ft-lb)

位置 | 項目 | バッキングパッド
--- | --- | ---
1 | オートバランサをロックするアダプタ | Ø 41 mm
2 | バッキングパッド | Ø 125 mm、5”
| 厚さ | 20 mm
| ネジ山 | UNC 5/8
| 削り速度 | 80 m/s
| サービスツール | フェイススパナ CC 30 × Ø5.5 mm
| 推奨トルク | 15 Nm (11.1 ft-lb)
3 | ロックキット |
| サービスツール | 六角レンチ、4 mm
| 推奨トルク | 5 Nm (3.7 ft-lb)

位置 | 項目 | フラップディスク
--- | --- | ---
1 | フラップディスク | Ø 125 mm、5”
| タイプ | D1
| 穴径 | 22 mm
| 削り速度 | 80 m/s
2 | フラップディスクをロックするナット | Ø 41 mm
| サービスツール | フェイススパナ CC 30 × Ø5.5 mm
| 推奨トルク | 15 Nm (11.1 ft-lb)
3 | ロックキット |
| サービスツール | 六角キー 4 mm
| 推奨トルク | 5 Nm (3.7 ft-lb)