# Možnosti konfigurácie kotúča

Tabuľka nižšie zobrazuje možnosti konfigurácie pre rôzne typy kotúčov s príslušnými nástavcovými dielmi.

Pre objednávacie číslo pozri Náhradné diely a príslušenstvo v ServAid. Pre pokyny o inštalácii kotúča pozri časť Prevádzkové pokyny.

Poz. | Položka | Brúsenie | Rezanie | Kotúčová kefa
--- | --- | --- | --- | ---
1 | Matica uzamykajúca autobalancér | Ø 41 mm | Ø 41 mm | Ø 41 mm
2 | Kotúč | Ø 125 mm, 5" | Ø 125 mm, 5" | Ø 125 mm, 5"
| Typ | 27, 42 | 41 | X1
| Hrúbka | max. 10 mm | max. 10 mm | max. 10 mm
| Priemer otvoru | 22 mm | 22 mm | 22 mm
| Periférna rýchlosť | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s
3 | Matica uzamykajúca kotúč | Ø 41 mm | Ø 41 mm | Ø 41 mm
| Servisný nástroj | Čapíkový kľúč CC 30 × Ø 5,5 mm | Čapíkový kľúč CC 30 × Ø 5,5 mm | Čapíkový kľúč CC 30 × Ø 5,5 mm
| Odporúčaný moment | 15 Nm (11,1 ft-lb) | 15 Nm (11,1 ft-lb) | 15 Nm (11,1 ft-lb)
4 | Uzamykacia sada |  |  |
| Servisný nástroj | Imbusový kľúč, 4 mm | Imbusový kľúč, 4 mm | Imbusový kľúč, 4 mm
| Odporúčaný moment | 5 Nm (3,7 ft-lb) | 5 Nm (3,7 ft-lb) | 5 Nm (3,7 ft-lb)

Poz. | Položka | Podporná podložka
--- | --- | ---
1 | Adaptér uzamykajúci autobalancér | Ø 41 mm
2 | Podporná podložka | Ø 125 mm, 5"
| Hrúbka | 20 mm
| Závit | UNC 5/8
| Periférna rýchlosť | 80 m/s
| Servisný nástroj | Čapíkový kľúč CC 30 × Ø 5,5 mm
| Odporúčaný moment | 15 Nm (11,1 ft-lb)
3 | Uzamykacia sada |
| Servisný nástroj | Imbusový kľúč, 4 mm
| Odporúčaný moment | 5 Nm (3,7 ft-lb)

Poz. | Položka | Lamelový kotúč
--- | --- | ---
1 | Lamelový kotúč | Ø 125 mm, 5"
| Typ | D1
| Priemer otvoru | 22 mm
| Periférna rýchlosť | 80 m/s
2 | Matica uzamykajúca lamelový kotúč | Ø 41 mm
| Servisný nástroj | Čapíkový kľúč CC 30 × Ø 5,5 mm
| Odporúčaný moment | 15 Nm (11,1 ft-lb)
3 | Uzamykacia sada |
| Servisný nástroj | Inbusový kľúč 4 mm
| Odporúčaný moment | 5 Nm (3,7 ft-lb)