# Volitelné konfigurace kotouče

V tabulce níže jsou uvedeny volitelné konfigurace pro různé typy kotoučů s příslušnými díly příslušenství.

Pro objednací číslo naleznete v části Náhradní díly a příslušenství v ServAid. Pokyny ohledně instalace kotouče naleznete v návodu k obsluze.

Poz. | Položka | Brusný | Řezný | Drátěný kotouč
--- | --- | --- | --- | ---
1 | Matice zajišťující automatický vyrovnávač | Ø 41 mm | Ø 41 mm | Ø 41 mm
2 | Kotouč | Ø 125 mm, 5” | Ø 125 mm, 5” | Ø 125 mm, 5”
| Typ | 27, 42 | 41 | X1
| Tloušťka | max. 10 mm | max. 10 mm | max. 10 mm
| Průměr otvoru | 22 mm | 22 mm | 22 mm
| Obvodová rychlost | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s
3 | Matice zajišťující kotouč | Ø 41 mm | Ø 41 mm | Ø 41 mm
| Servisní nástroj | Rozvidlený klíč s čípky cc 30 × Ø 5,5 mm | Rozvidlený klíč s čípky cc 30 × Ø 5,5 mm | Rozvidlený klíč s čípky cc 30 × Ø 5,5 mm
| Doporučený utahovací moment | 15 Nm (11,1 ft-lb) | 15 Nm (11,1 ft-lb) | 15 Nm (11,1 ft-lb)
4 | Díly zajišťovací soupravy |  |  |
| Servisní nástroj | Inbusový klíč, 4 mm | Inbusový klíč, 4 mm | Inbusový klíč, 4 mm
| Doporučený utahovací moment | 5 Nm (3,7 ft-lb) | 5 Nm (3,7 ft-lb) | 5 Nm (3,7 ft-lb)

Poz. | Položka | Opěrná podložka
--- | --- | ---
1 | Adaptér zajišťující automatický vyrovnávač | Ø 41 mm
2 | Opěrná podložka | Ø 125 mm, 5”
| Tloušťka | 20 mm
| Závit | UNC 5/8
| Obvodová rychlost | 80 m/s
| Servisní nástroj | Rozvidlený klíč s čípky, cc 30 × Ø 5,5 mm
| Doporučený utahovací moment | 15 Nm (11,1 ft-lb)
3 | Díly zajišťovací soupravy |
| Servisní nástroj | Inbusový klíč, 4 mm
| Doporučený utahovací moment | 5 Nm (3,7 ft-lb)

Poz. | Položka | Pružný kotouč
--- | --- | ---
1 | Pružný kotouč | Ø 125 mm, 5”
| Typ | D1
| Průměr otvoru | 22 mm
| Obvodová rychlost | 80 m/s
2 | Matice zajišťující pružný kotouč | Ø 41 mm
| Servisní nástroj | Rozvidlený klíč s čípky, cc 30 × Ø 5,5 mm
| Doporučený utahovací moment | 15 Nm (11,1 ft-lb)
3 | Díly zajišťovací soupravy |
| Servisní nástroj | Inbusový klíč 4 mm
| Doporučený utahovací moment | 5 Nm (3,7 ft-lb)