# Scheibenkonfigurationsoptionen

Die Tabelle unten gibt die Konfigurationsoptionen für verschiedene Scheibentypen mit entsprechenden Anbauteilen an.

Für die Bestellnummer siehe Ersatzteile und Zubehör unter ServAid. Anweisungen zur Montage des Rads finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Pos. | Artikel | Schleifen | Trennen | Radbürste
--- | --- | --- | --- | ---
1 | Sicherungsmutter für den Autobalancer | Ø 41 mm | Ø 41 mm | Ø 41 mm
2 | Scheibe | Ø 125 mm, 5” | Ø 125 mm, 5” | Ø 125 mm, 5”
| Typ | 27, 42 | 41 | X1
| Dicke | Max. 10 mm | Max. 10 mm | Max. 10 mm
| Bohrungsdurchmesser | 22 mm | 22 mm | 22 mm
| Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s
3 | Sicherungsmutter für das Rad | Ø 41 mm | Ø 41 mm | Ø 41 mm
| Handwerkzeug | Stirnlochschlüssel CC 30 × Ø 5,5 mm | Stirnlochschlüssel CC 30 × Ø 5,5 mm | Stirnlochschlüssel CC 30 × Ø 5,5 mm
| Empfohlenes Drehmoment | 15 Nm (11,1 ft-lb) | 15 Nm (11,1 ft-lb) | 15 Nm (11,1 ft-lb)
4 | Verriegelungssatz |  |  |
| Handwerkzeug | Inbusschlüssel, 4 mm | Inbusschlüssel, 4 mm | Inbusschlüssel, 4 mm
| Empfohlenes Drehmoment | 5 Nm (3,7 ft-lb) | 5 Nm (3,7 ft-lb) | 5 Nm (3,7 ft-lb)

Pos. | Artikel | Stützteller
--- | --- | ---
1 | Sicherungsadapter für den Autobalancer | Ø 41 mm
2 | Stützteller | Ø 125 mm, 5”
| Dicke | 20 mm
| Gewinde | UNC 5/8
| Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s
| Handwerkzeug | Stirnlochschlüssel CC 30 × Ø 5,5 mm
| Empfohlenes Drehmoment | 15 Nm (11,1 ft-lb)
3 | Verriegelungssatz |
| Handwerkzeug | Inbusschlüssel, 4 mm
| Empfohlenes Drehmoment | 5 Nm (3,7 ft-lb)

Pos. | Artikel | Klappscheibe
--- | --- | ---
1 | Klappscheibe | Ø 125 mm, 5”
| Typ | D1
| Bohrungsdurchmesser | 22 mm
| Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s
2 | Sicherungsmutter für die Klappscheibe | Ø 41 mm
| Handwerkzeug | Stirnlochschlüssel CC 30 × Ø 5,5 mm
| Empfohlenes Drehmoment | 15 Nm (11,1 ft-lb)
3 | Verriegelungssatz |
| Handwerkzeug | Innensechskantschlüssel, 4 mm
| Empfohlenes Drehmoment | 5 Nm (3,7 ft-lb)