# 砂轮配置选项

下表列出了不同砂轮类型与适用配件的配置选项。

有关订购编号，请参见 ServAid 中的“备件和附件”。有关如何安装砂轮，请参见“操作说明”部分。

位置 | 项目 | 打磨 | 切断 | 轮刷
--- | --- | --- | --- | ---
1 | 自动平衡器锁紧螺母 | Ø 41 mm | Ø 41 mm | Ø 41 mm
2 | 砂轮 | Ø 125 mm，5" | Ø 125 mm，5" | Ø 125 mm，5"
| 类型 | 27, 42 | 41 | X1
| 厚度 | 最大 10 mm | 最大 10 mm | 最大 10 mm
| 孔直径 | 22 mm | 22 mm | 22 mm
| 圆周速度 | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s
3 | 切割轮锁紧螺母 | Ø 41 mm | Ø 41 mm | Ø 41 mm
| 维修工具 | 端面扳手 CC 30 × Ø 5.5 mm | 端面扳手 CC 30 × Ø 5.5 mm | 端面扳手 CC 30 × Ø 5.5 mm
| 建议扭矩 | 15 Nm (11.1 ft-lb) | 15 Nm (11.1 ft-lb) | 15 Nm (11.1 ft-lb)
4 | 锁定套件 |  |  |
| 维修工具 | 内六角扳手，4 mm | 内六角扳手，4 mm | 内六角扳手，4 mm
| 建议扭矩 | 5 Nm (3.7 ft-lb) | 5 Nm (3.7 ft-lb) | 5 Nm (3.7 ft-lb)

位置 | 项目 | 背衬垫板
--- | --- | ---
1 | 自动平衡器锁紧适配器 | Ø 41 mm
2 | 背衬垫板 | Ø 125 mm，5"
| 厚度 | 20 mm
| 螺纹 | UNC 5/8
| 圆周速度 | 80 m/s
| 维修工具 | 端面扳手 CC 30 × Ø 5.5 mm
| 建议扭矩 | 15 Nm (11.1 ft-lb)
3 | 锁定套件 |
| 维修工具 | 内六角扳手，4 mm
| 建议扭矩 | 5 Nm (3.7 ft-lb)

位置 | 项目 | 百叶片
--- | --- | ---
1 | 百叶片 | Ø 125 mm，5"
| 类型 | D1
| 孔直径 | 22 mm
| 圆周速度 | 80 m/s
2 | 百叶片锁紧螺母 | Ø 41 mm
| 维修工具 | 端面扳手 CC 30 × Ø 5.5 mm
| 建议扭矩 | 15 Nm (11.1 ft-lb)
3 | 锁定套件 |
| 维修工具 | 内六角扳手 4 mm
| 建议扭矩 | 5 Nm (3.7 ft-lb)