# GTG22-HA G120-M14

## Grinder

# Informazioni sul prodotto

# Informazioni generali

ATTENZIONE

Rischio di danni o lesioni gravi

Assicurarsi di leggere, comprendere e seguire tutte le istruzioni prima di usare l'utensile. La mancata osservanza delle istruzioni può provocare scosse elettriche, incendi, danni e/o gravi lesioni personali.

- Leggere tutte le Informazioni di sicurezza in dotazione ai diversi componenti del sistema.

- Leggere tutte le Istruzioni sul prodotto relative all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione dei diversi componenti del sistema.

- Leggere tutte le normative locali di sicurezza che riguardano il sistema e suoi componenti.

- Conservare tutte le Informazioni di sicurezza e le istruzioni per consultarle eventualmente in futuro.

In questa sezione

- Parole dei segnali di sicurezza
- Garanzia
- Sito web
- ServAid
- Schede informative in materia di sicurezza MSDS/SDS
- Video sulla sicurezza per le smerigliatrici
- Paese di origine
- Diagrammi dimensionali

# Parole dei segnali di sicurezza

Le parole dei segnali di sicurezza pericolo, attenzione, prudenza e nota hanno i seguenti significati:

PERICOLO | PERICOLO indica una situazione di pericolo che, se non evitata, provocherà infortuni gravi o mortali.
ATTENZIONE | ATTENZIONE indica una situazione di pericolo che, se non evitata, potrà provocare infortuni gravi o mortali.
PRUDENZA | PRUDENZA, utilizzato con il simbolo di allarme, indica una situazione di pericolo che, se non evitata, potrebbe provocare infortuni di scarsa o minore gravità.
NOTA | NOTA è utilizzato per evidenziare pratiche non corrette che non comportano lesioni personali.

# Garanzia

- La garanzia del prodotto scade 12 mesi +1 dalla spedizione dal centro di distribuzione di Atlas Copco.

- La garanzia non copre la normale usura dei componenti.

  - Per normale usura si intende una condizione che richiede la sostituzione di un pezzo o altra regolazione/riparazione durante la normale manutenzione dell'utensile in un dato periodo (espresso in durata, ore di funzionamento o altro).

- La garanzia del prodotto si basa su utilizzo, manutenzione e riparazione corretti dello strumento e dei suoi componenti.

- Sono esclusi dalla garanzia eventuali danni ai componenti verificatisi a seguito di manutenzione inadeguata o effettuata con pezzi non di Atlas Copco o dei Partner addetti alla manutenzione certificati durante il periodo di garanzia.

- Per evitare danni o la distruzione dei componenti dello strumento, ripararlo secondo il programma di manutenzione consigliato e attenersi alle istruzioni corrette.

- Le riparazioni in garanzia possono essere eseguite esclusivamente in officine Atlas Copco o da Partner addetti alla manutenzione certificati.

Atlas Copco mette a disposizione i contratti . ToolCover per estensioni di garanzia e manutenzioni preventive. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio rappresentante di manutenzione locale.

Per motori elettrici:

- La garanzia è valida solo se il motore elettrico non è stato aperto.

# Sito web

Il sito web Atlas Copco offre informazioni su prodotti, accessori, parti di ricambio e pubblicazioni.

Visita: www.atlascopco.com.

# ServAid

ServAid è un portale continuamente aggiornato e contenente informazioni tecniche come ad esempio:

- - Informazioni sulla regolamentazione e sulla sicurezza

- Dati tecnici

- Istruzioni su installazione, funzionamento e assistenza

- Elenchi delle parti di ricambio

- Accessori

- Diagrammi dimensionali

Visita: https://servaid.atlascopco.com.

Per ulteriori informazioni tecniche, contatta un rappresentante locale Atlas Copco.

# Schede informative in materia di sicurezza MSDS/SDS

Le schede informative di sicurezza descrivono i prodotti chimici commercializzati da Atlas Copco.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web Atlas Copco www.atlascopco.com/sds.

# Video sulla sicurezza per le smerigliatrici

Scoprite tutti i dettagli sulle funzionalità di sicurezza delle smerigliatrici Atlas Copco, e sulle procedure che gli operatori devono osservare per garantire un utilizzo sicuro. Fare clic sul link o eseguire la scansione del codice QR sottostante per visualizzare un video:

https://www.youtube.com/watch?v=XK_dHwli8-Q

# Paese di origine

Per il Paese di origine, fare riferimento alle informazioni sull'etichetta del prodotto.

# Diagrammi dimensionali

I diagrammi dimensionali si trovano nell'archivio diagrammi dimensionali o su ServAid.

Visita: http://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw o https://servaid.atlascopco.com.

# Panoramica

# Componenti principali

Posizione | Componente | Funzione
--- | --- | ---
1 | Maniglia di supporto | Regolabile per una posizione di lavoro flessibile per operatori destrimani o mancini.
2 | Bilanciatore | Riduce le vibrazioni.
3 | Protezione della mola | La protezione della mola regolabile permette un posizionamento flessibile. Essa impedisce il contatto dell'operatore con la mola e lo protegge in caso di guasto a questo dispositivo.
4 | Pulsante di bloccaggio mandrino/Regolazione della protezione mola | Doppia funzionalità. Bloccaggio del mandrino con spinta del pulsante in avanti. Regolazione della protezione della mola con trazione del pulsante all'indietro.
5 | Targhetta informativa | Visualizza informazioni generiche sull'utensile.
6 | Meccanismo di sicurezza | Funzione in due fasi per un avvio e arresto sicuri dell'utensile. Premere in avanti la forcella di disinnesto della frizione per rilasciare il meccanismo di sicurezza.
7 | Impugnatura di comando | Impugnatura dal design ergonomico, pratica e sicura che offre inoltre un isolamento termico ottimale.
8 | Adattatore d'aria con filtro | Facilita le operazioni di collegamento dell'aria e protegge l'utensile da impurità.
9 | Leva di comando | Avvia e arresta lo strumento.
10 | Segno | Indica la velocità nominale dell'utensile.

# Dati tecnici del prodotto

I dati tecnici dei prodotti sono disponibili su ServAid o sul sito Web di Atlas Copco.

Visita: https://servaid.atlascopco.com o www.atlascopco.com.

# Installazione

# Requisiti di installazione

# Qualità dell'aria

Un'aria di scarsa qualità può danneggiare l'utensile e ridurne le prestazioni.

- Per ottenere prestazioni ottimali e prolungare al massimo la vita del prodotto, si consiglia di utilizzare aria compressa con un punto di rugiada massimo pari a +10°C. Si raccomanda l'installazione di un essiccatore d'aria del tipo a refrigerazione di Atlas Copco.

- Utilizzare un filtro dell'aria separato che rimuova i corpi solidi di grandezza superiore a 30 micron e oltre il 90% dell’acqua. Installare il filtro il più vicino possibile alla al prodotto e a monte di qualsiasi altra unità di trattamento dell'aria per evitare cadute di pressione.

- La lubrificazione degli utensili liberi è una scelta migliore dal punto di vista ambientale.

- La lubrificazione ridurrà la durata del motore a turbina e, una volta lubrificato, sarà necessario proseguire con la lubrificazione.

# Connessione dell'aria compressa

ATTENZIONE

Rischio di lesioni gravi

L'aria sotto pressione può causare lesioni personali.

- Chiudere sempre l’alimentazione dell'aria quando non è in uso o prima di effettuare qualsiasi regolazione.

- Svuotare il flessibile di pressione dell’aria e scollegare l'attrezzo di alimentazione dall'aria quando non è in uso o prima di effettuare qualsiasi regolazione.

- Utilizzare sempre la dimensione corretta del tubo e la pressione corretta dell'aria per l'utensile.

ATTENZIONE

Aria compressa

Pressioni elevate possono provocare danni e lesioni gravi.

- Non superare la pressione dell'aria massima.

- Assicurarsi che non vi siano tubi o raccordi danneggiati o non fissati.

Per i valori corretti di pressione dell'aria e di dimensioni del tubo flessibile, vedere i dati tecnici del prodotto all'indirizzo https://servaid.atlascopco.com o www.atlascopco.com.

Assicurarsi che il tubo flessibile e i raccordi siano puliti e privi di polvere prima di collegare l'utensile.

# Istruzioni di installazione

# Controllo visivo - installazione aria

Ispezionare visivamente l'impianto pneumatico dal punto di alimentazione all'utensile prima dell'uso.

- Tubo

- Raccordi

- Pressione del sistema

- Filtro dell'aria

Verificare l'assenza di danni che possono compromettere la sicurezza dell'utensile.

# Controllo visivo: utensile e accessori

Ispezionare visivamente l'utensile e le sue parti prima dell'utilizzo.
I componenti elencati di seguito possono variare a seconda del modello.

- Mola o platorello di estrazione

- Adattatori, dadi e rondelle flangiate

- Maniglia di supporto

- Leva di comando e meccanismo di sicurezza

- Bilanciatore

- Mandrino

Verificare l'assenza di danni o perdite di olio o di grasso che possono compromettere la sicurezza dell'utensile.

# Panoramica dell'installazione

A | Coppia raccomandata | E | Velocità libera massima
B | Lunghezza del cavo flessibile | F | Coppia raccomandata
C | Diametro del cavo | G | Coppia raccomandata
D | Pressione pneumatica di esercizio max. |  |

A | 10 Nm (7,4 ft-b)
B | L = 900 mm (35") (RUBAIR16)
C | Ø16 mm (5/8")
D | 6.3 bar (-90 psig)
E | 12000 r/min (rpm)
F | 15 Nm (11,1 ft-lb)
G | 5 Nm (3,7 ft-lb)

# Funzionamento

# Linee guida di ergonomia

Osservare la stazione di lavoro durante la lettura delle presenti linee guide ergonomiche generali per individuare eventuali aree di miglioramento relative alla postura dell'operatore, alla collocazione dei componenti o all'ambiente di lavoro.

- Fare frequenti interruzioni e cambiare\ spesso la posizione di lavoro.

- Adattare la zona della stazione\ di lavoro secondo le proprie necessità e il lavoro svolto.

  - Regolare un intervallo di distanza comodo da raggiungere determinando dove collocare pezzi e utensili per evitare il movimento statico.

  - Utilizzare l'attrezzatura della\ stazione di lavoro come tavoli o sedie adatte al lavoro svolto.

- Evitare posizioni di lavoro sopra\ il livello della spalla o con tenuta statica durante le operazioni\ di assemblaggio.

  - Lavorando sopra il livello della spalla, ridurre il carico sui muscoli statici diminuendo il peso dell'utensile, utilizzando per esempio bracci a torsione, avvolgitubo o bilanciatori del peso. Inoltre è possibile ridurre il carico sui muscoli statici tenendo il carico vicino al corpo.

  - Prendere pause con frequenza.

  - Evitare posizioni estreme del braccio o del polso, in particolare per le operazioni che richiedono una certa forza.

- Impostare un comodo campo visivo che richieda movimenti minimi di occhi e testa.

- Utilizzare un'illuminazione adeguata per il lavoro svolto.

- Scegliere l'utensile corretto per\ il lavoro svolto.

- Utilizzare le protezioni acustiche negli ambienti rumorosi.

- Utilizzare utensili o materiali di consumo di elevata qualità per ridurre al minimo l'esposizione a livelli eccessivi di vibrazioni.

- Minimizzare l'esposizione a forze\ di reazione.

  - Durante il taglio:

    Un disco da taglio può incastrarsi se piegato o non condotto correttamente. Utilizzare flange adatte ai dischi da taglio e non piegare il disco durante l'operazione di taglio.

  - Durante la perforazione:

    Il trapano può bloccarsi mentre la punta sta forando. Usare impugnature di supporto se la coppia di stallo è elevata. Lo standard di sicurezza ISO11148 parte 3 indica di prendere provvedimenti per assorbire una coppia di reazione superiore a 10 Nm per gli utensili a pistola e a 4 Nm per gli utensili diritti.

  - Quando si utilizzano utensili a trasmissione diretta o avvitadadi:

    Le forze di reazione dipendono dall'impostazione dell'utensile e dalle caratteristiche del giunto. La forza e la postura determinano la quantità di forza di reazione sopportabile per un operatore. Adattare l'impostazione dell'utensile alla resistenza e alla postura dell'operatore e utilizzare un braccio a torsione o barra di reazione se la coppia è troppo elevata.

- Negli ambienti polverosi, utilizzare un sistema di estrazione della polvere o una maschera per la protezione della bocca.

# Istruzioni di configurazione

# Opzioni di configurazione della mola

La tabella sottoriportata mostra le opzioni di configurazione per i diversi tipi di mola con i relativi accessori.

Per il numero d’ordine, vedere Parti di ricambio e accessori in ServAid. Per istruzioni su come cambiare la ruota, vedere la sezione Istruzioni per l'uso.

Pos. | Voce | Molatura | Fresatura | Spazzola disco
--- | --- | --- | --- | ---
1 | Dado di bloccaggio del bilanciatore automatico | Ø 41 mm | Ø 41 mm | Ø 41 mm
2 | Mola | Ø 125 mm, 5" | Ø 125 mm, 5" | Ø 125 mm, 5"
| Tipo | 27, 42 | 41 | X1
| Spessore | max. 10 mm | max. 10 mm | max. 10 mm
| Diametro del foro | 22 mm | 22 mm | 22 mm
| Velocità periferica | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s
3 | Dado di bloccaggio del disco | Ø 41 mm | Ø 41 mm | Ø 41 mm
| Eseguire la manutenzione dello strumento | Chiave a compasso CC 30 × Ø 5,5 mm | Chiave a compasso CC 30 × Ø 5,5 mm | Chiave a compasso CC 30 × Ø 5,5 mm
| Coppia raccomandata | 15 Nm (11,1 ft-lb) | 15 Nm (11,1 ft-lb) | 15 Nm (11,1 ft-lb)
4 | Kit di bloccaggio |  |  |
| Eseguire la manutenzione dello strumento | Chiave Allen da 4 mm | Chiave Allen da 4 mm | Chiave Allen da 4 mm
| Coppia raccomandata | 5 Nm (3,7 ft-lb) | 5 Nm (3,7 ft-lb) | 5 Nm (3,7 ft-lb)

Pos. | Voce | Platorello di estrazione
--- | --- | ---
1 | Adattatore di bloccaggio del bilanciatore automatico | Ø 41 mm
2 | Platorello di estrazione | Ø 125 mm, 5"
| Spessore | 20 mm
| Filettatura | UNC 5/8
| Velocità periferica | 80 m/s
| Eseguire la manutenzione dello strumento | Chiave a compasso CC 30 × Ø 5,5 mm
| Coppia raccomandata | 15 Nm (11,1 ft-lb)
3 | Kit di bloccaggio |
| Eseguire la manutenzione dello strumento | Chiave Allen da 4 mm
| Coppia raccomandata | 5 Nm (3,7 ft-lb)

Pos. | Voce | Disco lamellare
--- | --- | ---
1 | Disco lamellare | Ø 125 mm, 5"
| Tipo | D1
| Diametro del foro | 22 mm
| Velocità periferica | 80 m/s
2 | Dado di bloccaggio del disco lamellare | Ø 41 mm
| Eseguire la manutenzione dello strumento | Chiave a compasso CC 30 × Ø 5,5 mm
| Coppia raccomandata | 15 Nm (11,1 ft-lb)
3 | Kit di bloccaggio |
| Eseguire la manutenzione dello strumento | Chiave a brugola da 4 mm
| Coppia raccomandata | 5 Nm (3,7 ft-lb)

# Istruzioni per l'uso

# Installazione della ruota

ATTENZIONE

Rischio di lesioni gravi

L'aria sotto pressione può causare lesioni personali.

- Chiudere sempre l’alimentazione dell'aria quando non è in uso o prima di effettuare qualsiasi regolazione.

- Svuotare il flessibile di pressione dell’aria e scollegare l'attrezzo di alimentazione dall'aria quando non è in uso o prima di effettuare qualsiasi regolazione.

- Utilizzare sempre la dimensione corretta del tubo e la pressione corretta dell'aria per l'utensile.

Prima di iniziare l'installazione:

- Controllare visivamente che la mola non sia incrinata o danneggiata.

- Effettuare una prova di risonanza della mola. Picchiettare leggermente la mola con un cacciavite. Si dovrebbe udire un suono nitido, indicante che la mola è priva di difetti. In caso contrario, sostituire la mola.

- Verificare che le dimensioni del foro della mola siano corrette.

- Verificare di utilizzare il tipo di mola corretto per l'applicazione.

- Verificare che la velocità nominale massima indicata sulla mola sia superiore o uguale alla velocità riportata sulla smerigliatrice.

Attrezzi richiesti:

- Chiave a brugola

Istruzioni

1. Premere il pulsante di blocco mandrino in avanti e mantenerlo premuto ruotando il bilanciatore automatico nella posizione di bloccaggio. Attendere l'emissione di un suono che indica la posizione corretta.

2. Premere il pulsante di blocco mandrino e mantenerlo premuto rimuovendo la rondella a flangia e la mola, se installata, con una chiave a brugola.

3. Montare la mola sul mandrino.

4. Fissare nuovamente la rondella a flangia utilizzando la chiave a brugola alla coppia raccomandata.

   Vedere la sezione Opzioni di configurazione ruota per gli attrezzi e i valori di coppia raccomandati.

5. Verificare che la mola giri correttamente.

PERICOLO

Rischio di lesioni

Se l'utensile viene usato senza la protezione mola, c'e rischio di ferirsi.

- Usare sempre l'utensile con la protezione mola consigliata.

- Accertarsi che la protezione mola sia posizionata correttamente e che non sia danneggiata.

# Regolazione della mola

PERICOLO

Rischio di lesioni

Se l'utensile viene usato senza la protezione mola, c'e rischio di ferirsi.

- Usare sempre l'utensile con la protezione mola consigliata.

- Accertarsi che la protezione mola sia posizionata correttamente e che non sia danneggiata.

ATTENZIONE

Rischio di lesioni gravi

L'aria sotto pressione può causare lesioni personali.

- Chiudere sempre l’alimentazione dell'aria quando non è in uso o prima di effettuare qualsiasi regolazione.

- Svuotare il flessibile di pressione dell’aria e scollegare l'attrezzo di alimentazione dall'aria quando non è in uso o prima di effettuare qualsiasi regolazione.

- Utilizzare sempre la dimensione corretta del tubo e la pressione corretta dell'aria per l'utensile.

Istruzioni

1. Estrarre e trattenere il pulsante di blocco mandrino.

2. Ruotare la mola in una posizione adeguata. Posizionare la protezione tra l'operatore e la mola.

   ATTENZIONE

   Rischio di lesioni

   - Accertarsi che la mola sia collocata in una posizione adeguata prima di utilizzare l'utensile.

3. Rilasciare il pulsante di blocco mandrino. Accertarsi che il perno di blocco dell'albero scatti in posizione in uno dei fori nella protezione della ruota.

# Verifica della velocità a vuoto

ATTENZIONE

Rischio di lesioni gravi

L'aria sotto pressione può causare lesioni personali.

- Chiudere sempre l’alimentazione dell'aria quando non è in uso o prima di effettuare qualsiasi regolazione.

- Svuotare il flessibile di pressione dell’aria e scollegare l'attrezzo di alimentazione dall'aria quando non è in uso o prima di effettuare qualsiasi regolazione.

- Utilizzare sempre la dimensione corretta del tubo e la pressione corretta dell'aria per l'utensile.

ATTENZIONE

Rischio di lesioni

- Bloccare sempre il bilanciatore automatico con il relativo pezzo prima di avviare l'utensile.

- Non misurare mai la velocità a vuoto con la mola montata.

- Controllare la velocità a vuoto quotidianamente.

Attrezzi richiesti:

- Chiave a brugola

- Tachimetro

Istruzioni

1. Premere il pulsante di blocco mandrino in avanti e mantenerlo premuto serrando la rondella a flangia con una chiave a brugola.

2. Collegare l'utensile all'alimentazione pneumatica.

3. Inserire un tachimetro nel foro del mandrino.

4. Avviare l'utensile e misurare la velocità alla pressione di 6,3 bar.

   Verificare che la leva di comando sia premuta completamente e misurare la velocità per almeno 1 minuto

5. Estrarre il tachimetro.

6. Confrontare la velocità a vuoto sul tachimetro con la velocità indicata sull'utensile.

   ATTENZIONE

   Rischio di lesioni

   - La velocità misurata non deve superare la velocità massima indicata sulla targhetta identificativa dello strumento. In caso di sovravelocità della macchina, restituire l'utensile a un centro di assistenza autorizzato.

# Utilizzo della smerigliatrice

PERICOLO

Rischio di lesioni

Se l'utensile viene usato senza la protezione mola, c'e rischio di ferirsi.

- Usare sempre l'utensile con la protezione mola consigliata.

- Accertarsi che la protezione mola sia posizionata correttamente e che non sia danneggiata.

ATTENZIONE

Rischio di lesioni

- Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale applicabili in caso di utilizzo dello strumento quali: occhiali di protezione, protezioni acustiche e calzature di sicurezza antiscivolo.

- Indossare sempre guanti protettivi durante la sostituzione di accessori o l'esecuzione di riparazioni.

- Assicurarsi che l'area di lavoro sia sgombra senza altre persone per evitare lesioni.

- Assicurarsi che il pezzo da lavorare sia fissato saldamente.

- Assicurarsi che il tubo dell'aria non sia sotto pressione prima di collegare l'utensile all'alimentazione pneumatica.

- Per la rimozione ed il fissaggio della leva di comando od il meccanismo di sicurezza non usare mai nastro adesivo o simili.

- Verificare che la combinazione scelta di attrezzatura abrasiva ed accessori corrisponda alle normative nazionali.

- Accertarsi che l'attrezzatura abrasiva non sia incrinata o danneggiata.

- Verificare che la velocità massima indicata sull'attrezzatura abrasiva sia superiore o uguale alla velocità riportata sull'utensile.

- Assicurarsi che la velocità dell'utensile non sia superiore alla velocità massima nominale contrassegnata sull'utensile.

- Sostenere sempre l'utensile con due mani durante il suo utilizzo in modo tale che entrambe le mani siano lontane dalle parti mobili.

- Utilizzare sempre l'utensile nella direzione di lavoro raccomandata.

- Non toccare mai le parti rotanti quando l'utensile è in funzionamento o collegato all'impianto dell'aria.

- Non utilizzare l'utensile oltre l'altezza della testa.

- Interrompere il funzionamento dell'utensile se si verificano rumori e vibrazioni elevate e anomale.

Istruzioni

1. Collegare l'utensile all'alimentazione pneumatica (se non è già collegato).

   Dirigere il flusso dell'aria a distanza dall'operatore.

2. Premere in avanti la forcella di disinnesto della frizione per rilasciare il meccanismo di sicurezza.

   Premere la leva di comando per avviare l'utensile.

ATTENZIONE

Rischio di lesioni e danneggiamento

Componenti in rotazione possono causare danni o ferimenti

- Accertarsi che l'utensile sia spento e che abbia smesso di ruotare prima di metterlo giù.

# Leva dell’acceleratore con grilletto di sicurezza

La funzione della leva dell'acceleratore consiste nel prevenire l'avvio involontario dell'utensile.

Commutare il grilletto di sicurezza per bloccare/sbloccare la funzione di sicurezza. Collocare sempre la leva del grilletto in posizione di blocco prima di riporre l’utensile.

- Verificare che il grilletto di sicurezza funzioni correttamente.

- Sostituire la leva del grilletto in caso di malfunzionamento.

- Non rimuovere il grilletto di sicurezza o fissarlo con nastro adesivo.

# Assistenza

# Istruzioni per la manutenzione

# Raccomandazioni per la manutenzione

Si consiglia di eseguire la manutenzione preventiva a intervalli regolari. Consultare le informazioni dettagliate sulla manutenzione preventiva. Se il prodotto non funziona in modo corretto, metterlo fuori servizio e ispezionarlo.

Se non sono incluse informazioni dettagliate sulla manutenzione preventiva, seguire queste linee guida generali:

- Pulire le parti interessate con cautela

- Sostituire le parti difettose o usurate

# Manutenzione preventiva

# Panoramica degli intervalli di manutenzione

La tabella sottoriportata mostra gli intervalli di manutenzione raccomandati per questo utensile, inclusa la descrizione dei componenti che richiedono una manutenzione dopo 500, 1000 e 1500 ore di esercizio, ecc.

Ogni 1000 ore può essere effettuata solo da officine autorizzate o da manutentori qualificati.

Manutenzione a 500 ore | Manutenzione a 1000 ore | Manutenzione a 1500 ore
--- | --- | ---
Controllare visivamente l'utensile | Controllare visivamente l'utensile | Controllare visivamente l'utensile
Sostituire l'olio | Sostituire l'olio | Sostituire l'olio
Pulire i filtri | Pulire i filtri | Pulire i filtri
| Eseguire la manutenzione della turbina |
| Eseguire la manutenzione del mandrino |

## Kit di manutenzione

Manutenzione a 500 ore | Manutenzione a 1000 ore | Manutenzione a 1500 ore
--- | --- | ---
Oil tube kit | Oil tube kit × 2 | Oil tube kit
Maintenance kit - 500 h | Maintenance kit - 500 h | Maintenance kit - 500 h
| Maintenance kit - 1000 h |

# Istruzioni per la manutenzione

# Cambio dell'olio

ATTENZIONE

Rischio di lesioni gravi

L'aria sotto pressione può causare lesioni personali.

- Chiudere sempre l’alimentazione dell'aria quando non è in uso o prima di effettuare qualsiasi regolazione.

- Svuotare il flessibile di pressione dell’aria e scollegare l'attrezzo di alimentazione dall'aria quando non è in uso o prima di effettuare qualsiasi regolazione.

- Utilizzare sempre la dimensione corretta del tubo e la pressione corretta dell'aria per l'utensile.

Attrezzi richiesti:

- Cacciavite TX20

- Chiave torsiometrica

Ricambi

- Kit di manutenzione comprendente la siringa con Turbine Gearbox Oil 32
  (disponibile su ordinazione da Atlas Copco).

Convertitore di coppia

- 3 Nm – 2,2 ft-lb

- 6 Nm – 4,4 ft-lb

Istruzioni

1. Collegare l'utensile all'alimentazione pneumatica (se non è già collegato).

   Bloccare sempre il bilanciatore automatico con il relativo pezzo prima di mettere in funzione l'utensile.

   Fare funzionare l'utensile a vuoto per 60 secondi.

2. Scollegare il tubo dell'aria compressa dall'utensile.

3. Rimuovere la maniglia di supporto dall'utensile.

4. Collocare l'utensile in una posizione orizzontale e stabile. Rimuovere la vite del mandrino.

5. Rimuovere il tappo dell'olio. Mantenere l'utensile in una posizione orizzontale.

   Scaricare l'olio dall'utensile per almeno 30 secondi.

6. Montare la vite del mandrino in posizione e serrare alla coppia consigliata.

7. Collocare l'utensile in una posizione orizzontale e stabile sul lato opposto dell’apertura. Rabboccare l'utensile con 7 ml di Turbine Gearbox Oil 32 utilizzando una siringa (inclusa nel kit di manutenzione).

   Verificare che l'utensile sia riempito di olio entro l'intervallo consigliato di valori.. Un livello alto dell'olio causa surriscaldamento, mentre un livello basso causa l'usura degli ingranaggi nel tempo.

8. Pulire il magnete sul tappo dell'olio da olio e particelle utilizzando un panno privo di lanugine pulito.

   Montare il tappo dell'olio in posizione e serrare alla coppia consigliata.

# Pulizia del filtro dell'aria a maglia fine

Attrezzi richiesti:

- Morsa

- Chiave torsiometrica

- Cacciavite

- Pistola per aria compressa

Parti di ricambio:

- Sostituire il filtro ogni 1.000 ore di esercizio.

Istruzioni

1. Posizionare l'utensile in una morsa.

   Rimuovere le quattro viti dall'impugnatura utilizzando un cacciavite Torx.

2. Rimuovere l'impugnatura dall'alloggiamento del motore.

   Rimuovere il filtro dell'aria a maglia fine dal corpo valvole.

   Pulire il filtro dell'aria a maglia fine utilizzando una pistola per aria compressa.

   Sostituire il filtro dell'aria a maglia fine se si rilevano segni di danni o cattivo funzionamento.

   Montare il filtro dell'aria a maglia fine pulito o nuovo nel corpo valvole.

   Procedere con cautela per non rilasciare il meccanismo di arresto in caso di sovravelocità.

3. Montare l'impugnatura sull'alloggiamento del motore.

   Serrare le quattro viti nell'impugnatura alla coppia raccomandata.

# Pulizia del filtro dell'aria di scarico

1. Posizionare l'utensile in una morsa.

   Rimuovere le quattro viti dall'impugnatura utilizzando un cacciavite Torx.

2. Rimuovere l'impugnatura di comando dall'alloggiamento del motore.

3. Sollevare la piastrina elastica sul corpo valvole utilizzando un cacciavite. Rimuovere la turbina del motore dall'alloggiamento del motore.

4. Rimuovere il filtro dell'aria di scarico dal corpo motore.

5. Pulire il filtro dell'aria di scarico utilizzando una pistola per aria compressa.

6. Reinserire il filtro dell'aria di scarico pulita nel corpo motore.

7. Reinserire il motore nel corpo motore.

8. Montare l'impugnatura sull'alloggiamento del motore.

9. Serrare le quattro viti nell'impugnatura alla coppia raccomandata.

# Pulire l’adattatore con filtro

ATTENZIONE

Rischio di lesioni gravi

L'aria sotto pressione può causare lesioni personali.

- Chiudere sempre l’alimentazione dell'aria quando non è in uso o prima di effettuare qualsiasi regolazione.

- Svuotare il flessibile di pressione dell’aria e scollegare l'attrezzo di alimentazione dall'aria quando non è in uso o prima di effettuare qualsiasi regolazione.

- Utilizzare sempre la dimensione corretta del tubo e la pressione corretta dell'aria per l'utensile.

Attrezzi richiesti:

- Morsa

- Chiave torsiometrica

- Chiave (3/8”)

- Pistola per aria compressa

Parti di ricambio:

- Sostituire il filtro ogni 1.000 ore di esercizio.

Istruzioni

1. Posizionare l'utensile in una morsa.

   Scollegare l'adattatore aria dall'impugnatura utilizzando una chiave.

2. Pulire il filtro dell'adattatore utilizzando una pistola per aria compressa.

   Sostituire l’adattatore con filtro se si rilevano segni di danni o cattivo funzionamento.

3. Assemblare l’adattatore pulito o nuovo con filtro con l’o-ring.

   Montare l’adattatore con filtro nell'impugnatura e serrarlo alla coppia consigliata utilizzando una chiave.

# Istruzioni per la lubrificazione

# Guida di lubrificazione

Utilizzare lubrificanti di buona qualità. Nella tabella dei lubrificanti vengono riportati esempi di oli per motori pneumatici e grassi raccomandati.

Marca | Universale Cuscinetti
--- | ---
BP | Energrease LS-EP2
Castrol | Spheerol EP L2
Esso | Beacon EP2
Q8 | Rembrandt EP2
Mobil | Mobilegrease XHP 222
Shell | Alvania EP2
Texaco | Multifak EP2
Molycote | BR2 Plus

# Risoluzione dei problemi

# Risoluzione dei problemi dell’utensile

La tabella sottoriportata indica le procedure più comuni di ricerca dei guasti.

Le azioni contrassegnate con l’asterisco* devono essere effettuate solo da officine autorizzate o da manutentori qualificati.

Problema | Motivazione | Azione
--- | --- | ---
L'utensile non si avvia | Il flusso d'aria non arriva all'utensile | Controllare la connessione dell'aria compressa
| Il dispositivo di protezione da sovravelocità è attivato | *
| Motore inceppato | *
Velocità a vuoto incostante | Pressione dell'aria instabile | Verificare il regolatore di pressione dell'aria
| Regolatore usurato | *
Bassa potenza | Bassa pressione dell'aria | Verificare la pressione dell'aria
| Lunghezza o dimensioni errate del cavo di alimentazione | Controllare la connessione dell'aria compressa
| Filtri bloccati | Pulire o sostituire i filtri a grana fine e grossa
| Aria troppo umida (punto di rugiada alto) | Controllare il compressore
| Troppo olio nella scatola ingranaggi | Controllare il livello dell'olio
| Valvola di regolazione usurata | *
| Turbina usurata | *
| Regolatore usurato | *
Olio nello scarico dell'aria | Aria lubrificata | La presenza di olio nell'aria deve essere evitata
| Perdita dalla guarnizione della turbina | *
| Perdita dall'O-ring sul diffusore | *
| Perdita dal perno di sovravelocità | *
Perdita di olio in corrispondenza del mandrino | Viti o tappo dell'olio allentati | Serrare le viti
| Paraolio usurato | *
| O-ring danneggiato sulla piastra | *
| Cuscinetto del mandrino danneggiato | *
| Guarnizione di tenuta mancante su tappo dell'olio o viti | Sostituire la guarnizione
L'utensile si avvia in modo imprevisto | Valvola di regolazione danneggiata | *
| Perno di valvola inceppato nella posizione di avvio | Cambiare il perno e la guida
| Meccanismo di bloccaggio di sicurezza danneggiato | Cambiare il meccanismo
Vibrazioni | Mola usurata o danneggiata | Cambiare la mola
| Funzionamento non corretto del bilanciatore automatico | Cambiare il bilanciatore automatico
Velocità a vuoto troppo elevata | Regolatore | *
Alloggiamento del motore troppo caldo | Troppo olio nella scatola ingranaggi | Controllare il livello dell'olio
Suono anomalo | Poco olio nella scatola ingranaggi | Controllare l'olio
| Ingranaggio danneggiato | *
| Gioco di trasmissione non corretto | *
| Cuscinetti del motore usurati | *

# Riciclo

# Normative ambientali

Quando un prodotto ha terminato il relativo ciclo di vita deve essere riciclato correttamente. Smontare il prodotto e riciclare i componenti in conformità alle normative locali.

Le batterie devono essere smaltite dall'ente nazionale preposto al riciclaggio delle batterie.

# Informazioni sul riciclaggio

| Componente | Riciclare come
--- | --- | ---
1 | Alloggiamento del motore | Alluminio
2 | Motore | Alluminio
3 | Impugnatura di comando | Alluminio
4 | Leva | Acciaio
5 | Vite | Acciaio
6 | Adattatore | Acciaio
7 | Vite | Acciaio
8 | Supporto | Acciaio
9 | Rondella dentellata | Acciaio
10 | O-ring | Gomma
11 | Maniglia di supporto | Alluminio
12 | Vite | Acciaio
13 | Peso | Acciaio
14 | Mandrino | Acciaio
15 | Vite | Acciaio
16 | Protezione della mola | Acciaio
17 | O-ring | Gomma
18 | Anello di sostegno | Acciaio
19 | Bilanciatore | Acciaio
20 | Rondella a flangia | Acciaio