# Descripción general de la instalación

A | Par recomendado | E | Velocidad libre máxima:
B | Longitud de la manguera flexible | F | Par recomendado
C | Diámetro de la manguera | G | Par recomendado
D | Presión máxima de aire de trabajo |  |

A | 10 Nm (7,4 ft-b)
B | L = 900 mm (35") (RUBAIR16)
C | Ø16 mm (5/8")
D | 6.3 bar (-90 psig)
E | 12000 r/min (rpm)
F | 15 Nm (11,1 ft-lb)
G | 5 Nm (3,7 ft-lb)