# Opzioni di configurazione della mola

La tabella sottoriportata mostra le opzioni di configurazione per i diversi tipi di mola con i relativi accessori.

Per il numero d’ordine, vedere Parti di ricambio e accessori in ServAid. Per istruzioni su come cambiare la ruota, vedere la sezione Istruzioni per l'uso.

Pos. | Voce | Molatura | Fresatura | Spazzola disco
--- | --- | --- | --- | ---
1 | Dado di bloccaggio del bilanciatore automatico | Ø 41 mm | Ø 41 mm | Ø 41 mm
2 | Mola | Ø 125 mm, 5" | Ø 125 mm, 5" | Ø 125 mm, 5"
| Tipo | 27, 42 | 41 | X1
| Spessore | max. 10 mm | max. 10 mm | max. 10 mm
| Diametro del foro | 22 mm | 22 mm | 22 mm
| Velocità periferica | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s
3 | Dado di bloccaggio del disco | Ø 41 mm | Ø 41 mm | Ø 41 mm
| Eseguire la manutenzione dello strumento | Chiave a compasso CC 30 × Ø 5,5 mm | Chiave a compasso CC 30 × Ø 5,5 mm | Chiave a compasso CC 30 × Ø 5,5 mm
| Coppia raccomandata | 15 Nm (11,1 ft-lb) | 15 Nm (11,1 ft-lb) | 15 Nm (11,1 ft-lb)
4 | Kit di bloccaggio |  |  |
| Eseguire la manutenzione dello strumento | Chiave Allen da 4 mm | Chiave Allen da 4 mm | Chiave Allen da 4 mm
| Coppia raccomandata | 5 Nm (3,7 ft-lb) | 5 Nm (3,7 ft-lb) | 5 Nm (3,7 ft-lb)

Pos. | Voce | Platorello di estrazione
--- | --- | ---
1 | Adattatore di bloccaggio del bilanciatore automatico | Ø 41 mm
2 | Platorello di estrazione | Ø 125 mm, 5"
| Spessore | 20 mm
| Filettatura | UNC 5/8
| Velocità periferica | 80 m/s
| Eseguire la manutenzione dello strumento | Chiave a compasso CC 30 × Ø 5,5 mm
| Coppia raccomandata | 15 Nm (11,1 ft-lb)
3 | Kit di bloccaggio |
| Eseguire la manutenzione dello strumento | Chiave Allen da 4 mm
| Coppia raccomandata | 5 Nm (3,7 ft-lb)

Pos. | Voce | Disco lamellare
--- | --- | ---
1 | Disco lamellare | Ø 125 mm, 5"
| Tipo | D1
| Diametro del foro | 22 mm
| Velocità periferica | 80 m/s
2 | Dado di bloccaggio del disco lamellare | Ø 41 mm
| Eseguire la manutenzione dello strumento | Chiave a compasso CC 30 × Ø 5,5 mm
| Coppia raccomandata | 15 Nm (11,1 ft-lb)
3 | Kit di bloccaggio |
| Eseguire la manutenzione dello strumento | Chiave a brugola da 4 mm
| Coppia raccomandata | 5 Nm (3,7 ft-lb)