# Opciones de configuración de la rueda

La siguiente tabla muestra las opciones de configuración para distintos tipos de ruedas con accesorios aplicables.

Para número para pedidos, consulte Recambios y accesorios en ServAid. Para las instrucciones sobre cómo instalar la rueda, consulte la sección Instrucciones de funcionamiento.

Pos. | Elemento | Amolado | Corte | Carda redonda
--- | --- | --- | --- | ---
1 | Tuerca de bloqueo del equilibrador automático | Ø 41 mm | Ø 41 mm | Ø 41 mm
2 | Rueda | Ø 125 mm, 5" | Ø 125 mm, 5" | Ø 125 mm, 5"
| Tipo | 27, 42 | 41 | X1
| Grosor | máx. 10 mm | máx. 10 mm | máx. 10 mm
| Diámetro del orificio | 22 mm | 22 mm | 22 mm
| Velocidad periférica | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s
3 | Tuerca de bloqueo de la rueda | Ø 41 mm | Ø 41 mm | Ø 41 mm
| Herramienta de servicio | Llave para tuerca CC 30 × Ø 5,5 mm | Llave para tuerca CC 30 × Ø 5,5 mm | Llave para tuerca CC 30 × Ø 5,5 mm
| Par recomendado | 15 Nm (11,1 ft-lb) | 15 Nm (11,1 ft-lb) | 15 Nm (11,1 ft-lb)
4 | Kit de bloqueo |  |  |
| Herramienta de servicio | Llave Allen de 4 mm | Llave Allen de 4 mm | Llave Allen de 4 mm
| Par recomendado | 5 Nm (3,7 ft-lb) | 5 Nm (3,7 ft-lb) | 5 Nm (3,7 ft-lb)

Pos. | Elemento | Soporte de disco
--- | --- | ---
1 | Adaptador de bloqueo del equilibrador automático | Ø 41 mm
2 | Soporte de disco | Ø 125 mm, 5"
| Grosor | 20 mm
| Rosca | UNC 5/8
| Velocidad periférica | 80 m/s
| Herramienta de servicio | Llave para tuerca CC 30 × Ø 5,5 mm
| Par recomendado | 15 Nm (11,1 ft-lb)
3 | Kit de bloqueo |
| Herramienta de servicio | Llave Allen de 4 mm
| Par recomendado | 5 Nm (3,7 ft-lb)

Pos. | Elemento | Disco de láminas
--- | --- | ---
1 | Disco de láminas | Ø 125 mm, 5"
| Tipo | D1
| Diámetro del orificio | 22 mm
| Velocidad periférica | 80 m/s
2 | Tuerca de bloqueo del disco de láminas | Ø 41 mm
| Herramienta de servicio | Llave para tuerca CC 30 × Ø 5,5 mm
| Par recomendado | 15 Nm (11,1 ft-lb)
3 | Kit de bloqueo |
| Herramienta de servicio | Llave Allen de 4 mm
| Par recomendado | 5 Nm (3,7 ft-lb)