# Opcje konfiguracji tarczy ściernej

W tabeli poniżej przedstawiono opcje konfiguracji dla różnych rodzajów tarcz ściernych z odpowiednimi elementami mocującymi.

Numer zamówieniowy można znaleźć w części „Części zamienne i akcesoria” w ServAid. Instrukcje dotyczące sposobu instalacji tarczy są dostępne w części „Instrukcje obsługi”.

Poz. | Element | Szlifowanie | Odcinanie | Szczotka tarczowa
--- | --- | --- | --- | ---
1 | Nakrętka blokująca automatyczny stabilizator | Ø 41 mm | Ø 41 mm | Ø 41 mm
2 | Tarcza ścierna | Ø 125 mm, 5 cali | Ø 125 mm, 5 cali | Ø 125 mm, 5 cali
| Typ | 27, 42 | 41 | X1
| Grubość | maks. 10 mm | maks. 10 mm | maks. 10 mm
| Średnica otworu | 22 mm | 22 mm | 22 mm
| Prędkość obwodowa | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s
3 | Nakrętka blokująca koło | Ø 41 mm | Ø 41 mm | Ø 41 mm
| Narzędzie serwisowe | Klucz czołowy cc 30 × Ø 5,5 mm | Klucz czołowy cc 30 × Ø 5,5 mm | Klucz czołowy cc 30 × Ø 5,5 mm
| Zalecany moment dokręcania | 15 Nm (11,1 ft-lb) | 15 Nm (11,1 ft-lb) | 15 Nm (11,1 ft-lb)
4 | Zestaw blokujący |  |  |
| Narzędzie serwisowe | Klucz imbusowy, 4 mm | Klucz imbusowy, 4 mm | Klucz imbusowy, 4 mm
| Zalecany moment dokręcania | 5 Nm (3,7 ft-lb) | 5 Nm (3,7 ft-lb) | 5 Nm (3,7 ft-lb)

Poz. | Element | Talerz oporowy
--- | --- | ---
1 | Adapter blokujący automatyczny stabilizator | Ø 41 mm
2 | Talerz oporowy | Ø 125 mm, 5 cali
| Grubość | 20 mm
| Gwint | UNC 5/8
| Prędkość obwodowa | 80 m/s
| Narzędzie serwisowe | Klucz czołowy cc 30 × Ø 5,5 mm
| Zalecany moment dokręcania | 15 Nm (11,1 ft-lb)
3 | Zestaw blokujący |
| Narzędzie serwisowe | Klucz imbusowy, 4 mm
| Zalecany moment dokręcania | 5 Nm (3,7 ft-lb)

Poz. | Element | Tarcza klapowa
--- | --- | ---
1 | Tarcza klapowa | Ø 125 mm, 5 cali
| Typ | D1
| Średnica otworu | 22 mm
| Prędkość obwodowa | 80 m/s
2 | Nakrętka blokująca tarczę klapową | Ø 41 mm
| Narzędzie serwisowe | Klucz czołowy cc 30 × Ø 5,5 mm
| Zalecany moment dokręcania | 15 Nm (11,1 ft-lb)
3 | Zestaw blokujący |
| Narzędzie serwisowe | Klucz imbusowy 4 mm
| Zalecany moment dokręcania | 5 Nm (3,7 ft-lb)