# 휠 구성 옵션

아래 표는 적용 가능한 부착 부품이 있는 여러 휠 유형의 구성 옵션을 보여줍니다.

자세한 주문 번호 정보는, ServAid의 예비 부품 및 부속품을 참조하십시오. 휠 설치 방법에 대한 지침은 작동 지침 섹션을 참조하십시오.

위치 | 항목 | 연마 | 절삭 | 휠 브러시
--- | --- | --- | --- | ---
1 | 자동 밸런서 잠금 너트 | Ø 41 mm | Ø 41 mm | Ø 41 mm
2 | 휠 | Ø 125 mm, 5" | Ø 125 mm, 5" | Ø 125 mm, 5"
| 유형 | 27, 42 | 41 | X1
| 두께 | 최대 10 mm | 최대 10 mm | 최대 10 mm
| 구멍 직경 | 22 mm | 22 mm | 22 mm
| 주변 속도 | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s
3 | 휠 잠금 너트 | Ø 41 mm | Ø 41 mm | Ø 41 mm
| 서비스 공구 | 페이스 스패너 CC 30 × 5.5 mm | 페이스 스패너 CC 30 × 5.5 mm | 페이스 스패너 CC 30 × 5.5 mm
| 권장 토크 | 15 Nm (11.1 ft-lb) | 15 Nm (11.1 ft-lb) | 15 Nm (11.1 ft-lb)
4 | 잠금 키트 |  |  |
| 서비스 공구 | Allen 키, 4 mm | Allen 키, 4 mm | Allen 키, 4 mm
| 권장 토크 | 5 Nm (3.7 ft-lb) | 5 Nm (3.7 ft-lb) | 5 Nm (3.7 ft-lb)

위치 | 항목 | 지지용 패드
--- | --- | ---
1 | 자동 밸런서 잠금 어댑터 | Ø 41 mm
2 | 지지용 패드 | Ø 125 mm, 5"
| 두께 | 20 mm
| 스레드 | UNC 5/8
| 주변 속도 | 80 m/s
| 서비스 공구 | 페이스 스패너 CC 30 x 5.5 mm
| 권장 토크 | 15 Nm (11.1 ft-lb)
3 | 잠금 키트 |
| 서비스 공구 | Allen 키, 4 mm
| 권장 토크 | 5 Nm (3.7 ft-lb)

위치 | 항목 | 플랩 디스크
--- | --- | ---
1 | 플랩 디스크 | Ø 125 mm, 5"
| 유형 | D1
| 구멍 직경 | 22 mm
| 주변 속도 | 80 m/s
2 | 플랩 디스크 잠금 너트 | Ø 41 mm
| 서비스 공구 | 페이스 스패너 CC 30 x 5.5 mm
| 권장 토크 | 15 Nm (11.1 ft-lb)
3 | 잠금 키트 |
| 서비스 공구 | 앨런 키 4 mm
| 권장 토크 | 5 Nm (3.7 ft-lb)