# GTG22-HA G120-M14

## Grinder

# Informace o produktu

# Všeobecné informace

VÝSTRAHA

Nebezpečí vzniku škody na majetku a vážného úrazu

Před použitím nástroje se ujistěte, zda jste si přečetli veškeré pokyny, zda jim rozumíte a zda je dodržujete. Nedodržení všech pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár, škodu na majetku anebo vážný úraz.

- Přečtěte si veškeré bezpečnostní informace dodané s různými částmi systému.

- Přečtěte si veškeré produktové pokyny týkající se instalace, obsluhy a údržby různých částí systému.

- Přečtěte si veškeré zákonné bezpečnostní předpisy týkající se systému a jeho částí.

- Uschovejte veškeré bezpečnostní informace a pokyny pro budoucí potřebu.

V této části

- Výstražná upozornění
- Záruka
- Webová stránka
- ServAid
- Materiálové bezpečnostními listy MSDS/SDS
- Video týkající se bezpečnosti produktu pro brusky
- Země původu
- Rozměrové výkresy

# Výstražná upozornění

Výstražná upozornění Nebezpečí, Výstraha, Varování a Upozornění mají následující význam:

NEBEZPEČÍ | NEBEZPEČÍ značí nebezpečnou situaci, která, pokud se na ní nebude brát ohled, zaviní smrt nebo vážné zranění.
VÝSTRAHA | VÝSTRAHA značí nebezpečnou situaci, která, pokud se na ní nebude brát ohled, může zavinit smrt nebo vážné zranění.
VAROVÁNÍ | VAROVÁNÍ, ve spojení s bezpečnostním výstražným symbolem, značí nebezpečnou situaci, která, pokud se na ní nebude brát ohled, může zavinit v některých případech zranění.
UPOZORNĚNÍ | UPOZORNĚNÍ se používá k označení postupů, které nejsou spojeny s rizikem úrazu.

# Záruka

- Záruka na produkt vyprší za 12+1 měsíců po odeslání z distribučního centra společnosti Atlas Copco.

- Normální opotřebení dílů není zárukou kryto.

  - Normálním opotřebením se rozumí opotřebení, které vyžaduje výměnu dílu nebo jinou úpravu/přepracování při provádění standardní údržby nástroje, a je typické pro dané období (vyjádřené časem, provozními hodinami nebo jiným způsobem).

- Záruka na produkt předpokládá správné používání a provádění údržby a oprav nástroje a jeho konstrukčních dílů.

- Poškození dílů, ke kterému dojde v důsledku nesprávně prováděné údržby, nebo údržby prováděné jinými stranami než Atlas Copco nebo jejími certifikovanými servisními partnery během záruční doby, nebude zárukou kryto.

- Abyste zabránili poškození nebo zničení dílů nástroje, provádějte údržbu nástroje v souladu s doporučenými plány údržby a postupujte přitom podle správných pokynů.

- Záruční opravy musí být prováděny výhradně v dílnách Atlas Copco nebo jejích certifikovaných servisních partnerů.

Atlas Copco nabízí prodlouženou záruku a provádění preventivní údržby podle současného stavu vývoje a znalostí v rámci svých smluv ToolCover. Další informace si vyžádejte u svého místního servisního zástupce.

V případě elektrických motorů:

- Záruka bude platit pouze v případě, že elektrický motor nebyl otevřen.

# Webová stránka

Informace týkající se našich produktů, příslušenství, náhradních dílů a publikovaných dokumentů naleznete na webových stránkách společnosti Atlas Copco.

Navštivte: www.atlascopco.com.

# ServAid

ServAid je portál, který se průběžně aktualizuje a obsahuje technické informace, např.:

- Regulační a bezpečnostní informace

- Technické údaje

- Pokyny týkající se instalace, provozu a údržby

- Seznamy náhradních dílů

- Příslušenství

- Rozměrové výkresy

Navštivte: https://servaid.atlascopco.com.

Ohledně dalších informací kontaktujte prosím místního zástupce společnosti Atlas Copco.

# Materiálové bezpečnostními listy MSDS/SDS

Materiálové bezpečnostními listy popisují chemické produkty, které prodává společnost Atlas Copco.

Další informace naleznete na webových stránkách společnosti Atlas Copco: www.atlascopco.com/sds.

# Video týkající se bezpečnosti produktu pro brusky

Zjistěte další informace o bezpečnostních funkcích brusek společnosti Atlas Copco a o dalších opatřeních, která musí obsluha dodržovat, aby zajistila bezpečný provoz. Chcete-li si video prohlédnout, klepněte na odkaz nebo nasnímejte kód QR níže:

https://www.youtube.com/watch?v=XK_dHwli8-Q

# Země původu

Informace o zemi původu naleznete na štítku produktu.

# Rozměrové výkresy

Rozměrové výkresy se nacházejí v archivu rozměrových výkresů (Dimensional Drawings Archive) nebo na portálu ServAid.

Navštivte: http://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw nebo https://servaid.atlascopco.com.

# Přehled

# Hlavní součásti

Pozice | Součást | Funkce
--- | --- | ---
1 | Opěrná rukojeť | Nastavitelná flexibilní pracovní poloha pro levoruké i pravoruké operátory.
2 | Automatický vyrovnávač | Snižuje vibrace.
3 | Kryt kotouče | Nastavitelný kryt kotouče umožňuje flexibilní polohování. Brání operátorovi dotknout se brusného kotouče a chrání operátora v případě prasknutí kotouče.
4 | Tlačítko blokování vřetena / nastavení krytu kotouče | Dvojí funkce. Zablokování vřetena při zatlačení směrem dopředu. Nastavení krytu kotouče zatažením směrem dozadu.
5 | Štítek s údaji | Obsahuje obecné informace o nástroji.
6 | Bezpečnostní mechanizmus | Dvoukroková funkce pro bezpečné spuštění i zastavení nástroje. Stisknutím uvolňovacího ramena směrem dopředu uvolníte bezpečnostní pojistné rameno.
7 | Rukojeť škrticího ventilu | Umožňuje ergonomické, pohodlné a bezpečné uchopení a vyznačuje se dobrou tepelnou izolací.
8 | Vzduchový adaptér se sítkem | Usnadňuje manipulaci s připojením přívodu vzduchu a chrání nástroj před nečistotami.
9 | Páka škrticího ventilu | Spouští a zastavuje nástroj.
10 | Značka | Ukazuje jmenovité otáčky nástroje.

# Technické údaje o produktech

Technické údaje o produktech se nacházejí na portálu ServAid nebo na webových stránkách společnosti Atlas Copco.

Navštivte: https://servaid.atlascopco.com nebo www.atlascopco.com.

# Instalace

# Instalační požadavky

# Kvalita vzduchu

Nízká kvalita vzduchu může způsobit poškození nástroje a snížit jeho výkon.

- Pro dosažení optimálního výkonu a maximální životnosti produktu doporučujeme používat stlačený vzduch s maximálním rosným bodem +10 °C (50 °F). Doporučujeme také instalaci sušičky vzduchu chladicího typu od společnosti Atlas Copco.

- Použijte samostatný vzduchový filtr, který odstraňuje pevné částice větší než 30 mikronů a více než 90 % kapalné vody. Filtr nainstalujte co nejblíže k produktu a před jakoukoliv další jednotku pro úpravu vzduchu, aby nedošlo k poklesu tlaku.

- Z hlediska ochrany životního prostředí je lepší volbou použití nástrojů bez nutnosti mazání.

- Mazání zkracuje životnost turbínového motoru a jakmile motor jednou namažete, je pak již nutné provádět mazání stále.

# Připojení stlačeného vzduchu

VÝSTRAHA

Riziko vážného úrazu

Stlačený vzduch může způsobit zranění.

- Pokud není nástroj používán, nebo před jakýmkoliv nastavováním, vždy vypněte přívod vzduchu.

- Pokud není nástroj používán, nebo před jakýmkoliv nastavováním, uvolněte tlak vzduchu z hadice a nástroj odpojte od přívodu vzduchu.

- Vždy používejte správnou velikost hadice a správný tlak vzduchu pro nástroj.

VÝSTRAHA

Stlačený vzduch

Vzduch při vysokém tlaku může způsobit závažné škody a vážná zranění.

- Nepřekračujte maximální tlak vzduchu.

- Ujistěte se, že hadice ani spojky nejsou poškozené nebo uvolněné.

Správné hodnoty tlaku vzduchu a velikosti hadice naleznete v části Technické údaje o výrobku - https://servaid.atlascopco.com nebo www.atlascopco.com.

Před připojením k nástroji zkontrolujte, zda jsou hadice a spojka čisté a bez prachu.

# Pokyny k instalaci

# Vizuální kontrola – instalace přívodu vzduchu

Před použitím vizuálně zkontrolujte celou instalaci přívodu vzduchu od připojovacího bodu až k nástroji.

- Hadice

- Spojky

- Tlak v systému

- Vzduchový filtr

Hledejte jakékoliv poškození, které by mohlo ohrozit bezpečnost používání nástroje.

# Vizuální kontrola – nástroje a příslušenství

Před použitím nástroj a jeho součásti vizuálně zkontrolujte.
Díly uvedené v seznamu níže se mohou lišit v závislosti na modelu.

- Ochranný kryt kotouče nebo opěrná podložka

- Adaptéry, matice nebo přírubové podložky

- Opěrná rukojeť

- Páka škrticího ventilu a bezpečnostní mechanizmus

- Automatický vyrovnávač

- Vřeteno

Hledejte známky jakéhokoliv poškození, včetně úniku maziva nebo oleje, které by mohlo ohrozit bezpečné používání nástroje.

# Přehled instalace

A | Doporučený utahovací moment | E | Max. volnoběžné otáčky
B | Délka připojovací hadice | F | Doporučený utahovací moment
C | Průměr hadice | G | Doporučený utahovací moment
D | Max. provozní tlak vzduchu |  |

A | 10 Nm (7,4 ft-b)
B | L = 900 mm (35") (RUBAIR16)
C | Ø 16 mm (5/8")
D | 6.3 bar (-90 psig)
E | 12000 r/min (rpm)
F | 15 Nm (11,1 ft-lb)
G | 5 Nm (3,7 ft-lb)

# Provoz

# Pokyny pro ergonomickou práci

Při čtení tohoto seznamu obecných ergonomických doporučení zvažujte své pracoviště a vyhledejte oblasti, kde byste mohli zlepšit podmínky z hlediska držení těla, umístění součástí či pracovního prostředí.

- Při práci dělejte časté přestávky a často měňte polohu.

- Přizpůsobte si pracoviště tak, aby vyhovovalo vašim potřebám a vykonávané práci.

  - Zajistěte si pohodlný dosah stanovením míst, kde je nutno umístit díly nebo nástroje, aby se zabránilo statickým pohybům.

  - Používejte vybavení pracoviště, jako jsou například stoly a židle, způsobem vhodným pro vykonávanou práci.

- Při montážních operacích se vyhýbejte pracovním polohám nad úrovní ramen nebo činnostem spojeným s nehybným držením těla.

  - Při práci v poloze nad úrovní ramen snižte zátěž nehybných svalů snížením tíhy nástroje, například pomocí momentových ramen, navíjecích bubnů nebo vyvažovacích zařízení. Snížit zátěž nehybných svalů můžete také držením nástroje blíže u těla.

  - Dělejte časté přestávky.

  - Vyhýbejte se extrémním polohám paží a zápěstí, zejména během operací vyžadujících vynaložení určité síly.

- Zajistěte si pohodlné zorné pole minimalizací pohybů očí a hlavy.

- Při práci používejte vhodné osvětlení.

- Pro práci vyberte vhodný nástroj.

- V hlučném prostředí používejte ochranu sluchu.

- Používejte vysoce kvalitní nástroje a spotřební materiál, abyste minimalizovali vystavení se nadměrným úrovním vibrací.

- Minimalizujte své vystavení se účinkům reakčních sil.

  - V případě řezání:

    Pokud je řezný kotouč ohnutý nebo pokud není správně veden, může dojít k jeho zaseknutí. Pro řezné kotouče používejte správné přírubové spojky a při řezání zamezte ohýbání kotouče.

  - V případě vrtání:

    Pokud dojde ke zlomení břitu vrtáku, může se vrták zaseknout. Je-li mezní moment příliš vysoký, používejte pomocné rukojeti. Bezpečnostní norma ISO11148, část 3, doporučuje použití prostředku k absorbování reakčního momentu, pokud je vyšší než 10 Nm u nástrojů s pistolovou rukojetí a pokud je vyšší než 4 Nm u nástrojů s přímým pouzdrem.

  - Při používání šroubováků nebo utahováků s přímým vedením:

    Reakční síly závisejí na nastavení nástroje a charakteristikách spoje. Síla a postavení určují velikost reakční síly, jakou operátor dokáže tolerovat. Přizpůsobte nastavení momentu síle a poloze operátora a použijte momentové rameno nebo reakční tyč, je-li moment příliš vysoký.

- V prašném prostředí používejte systém na odsávání prachu nebo protiprachovou masku.

# Pokyny ke konfiguraci

# Volitelné konfigurace kotouče

V tabulce níže jsou uvedeny volitelné konfigurace pro různé typy kotoučů s příslušnými díly příslušenství.

Pro objednací číslo naleznete v části Náhradní díly a příslušenství v ServAid. Pokyny ohledně instalace kotouče naleznete v návodu k obsluze.

Poz. | Položka | Brusný | Řezný | Drátěný kotouč
--- | --- | --- | --- | ---
1 | Matice zajišťující automatický vyrovnávač | Ø 41 mm | Ø 41 mm | Ø 41 mm
2 | Kotouč | Ø 125 mm, 5” | Ø 125 mm, 5” | Ø 125 mm, 5”
| Typ | 27, 42 | 41 | X1
| Tloušťka | max. 10 mm | max. 10 mm | max. 10 mm
| Průměr otvoru | 22 mm | 22 mm | 22 mm
| Obvodová rychlost | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s
3 | Matice zajišťující kotouč | Ø 41 mm | Ø 41 mm | Ø 41 mm
| Servisní nástroj | Rozvidlený klíč s čípky cc 30 × Ø 5,5 mm | Rozvidlený klíč s čípky cc 30 × Ø 5,5 mm | Rozvidlený klíč s čípky cc 30 × Ø 5,5 mm
| Doporučený utahovací moment | 15 Nm (11,1 ft-lb) | 15 Nm (11,1 ft-lb) | 15 Nm (11,1 ft-lb)
4 | Díly zajišťovací soupravy |  |  |
| Servisní nástroj | Inbusový klíč, 4 mm | Inbusový klíč, 4 mm | Inbusový klíč, 4 mm
| Doporučený utahovací moment | 5 Nm (3,7 ft-lb) | 5 Nm (3,7 ft-lb) | 5 Nm (3,7 ft-lb)

Poz. | Položka | Opěrná podložka
--- | --- | ---
1 | Adaptér zajišťující automatický vyrovnávač | Ø 41 mm
2 | Opěrná podložka | Ø 125 mm, 5”
| Tloušťka | 20 mm
| Závit | UNC 5/8
| Obvodová rychlost | 80 m/s
| Servisní nástroj | Rozvidlený klíč s čípky, cc 30 × Ø 5,5 mm
| Doporučený utahovací moment | 15 Nm (11,1 ft-lb)
3 | Díly zajišťovací soupravy |
| Servisní nástroj | Inbusový klíč, 4 mm
| Doporučený utahovací moment | 5 Nm (3,7 ft-lb)

Poz. | Položka | Pružný kotouč
--- | --- | ---
1 | Pružný kotouč | Ø 125 mm, 5”
| Typ | D1
| Průměr otvoru | 22 mm
| Obvodová rychlost | 80 m/s
2 | Matice zajišťující pružný kotouč | Ø 41 mm
| Servisní nástroj | Rozvidlený klíč s čípky, cc 30 × Ø 5,5 mm
| Doporučený utahovací moment | 15 Nm (11,1 ft-lb)
3 | Díly zajišťovací soupravy |
| Servisní nástroj | Inbusový klíč 4 mm
| Doporučený utahovací moment | 5 Nm (3,7 ft-lb)

# Provozní pokyny

# Instalace kotouče

VÝSTRAHA

Riziko vážného úrazu

Stlačený vzduch může způsobit zranění.

- Pokud není nástroj používán, nebo před jakýmkoliv nastavováním, vždy vypněte přívod vzduchu.

- Pokud není nástroj používán, nebo před jakýmkoliv nastavováním, uvolněte tlak vzduchu z hadice a nástroj odpojte od přívodu vzduchu.

- Vždy používejte správnou velikost hadice a správný tlak vzduchu pro nástroj.

Před zahájením instalace:

- Vizuálně zkontrolujte, zda není kotouč prasklý ani jakýmkoliv způsobem poškozený.

- Proveďte tlakovou prstencovou zkoušku kotouče. Na kotouč lehce poklepejte šroubovákem. Musí být slyšet čistý zvuk indikující, že kotouč není poškozený. V opačném případě je nutné kotouč vyměnit.

- Ujistěte se, zda má kotouč správné rozměry otvoru.

- Ujistěte se, zda máte správný kotouč pro dané použití.

- Ujistěte se, že uvedená hodnota maximálních otáček kotouče je vyšší nebo rovna hodnotě otáček uvedených na brusce.

Požadované nástroje:

- Inbusový klíč

Pokyny

1. Při otáčení automatického vyvažovače do zablokované polohy stiskněte tlačítko blokování vřetena směrem dopředu a držte jej stisknuté. Počkejte, až uslyšíte zvuk zapadnutí do správné polohy.

2. Při snímání přírubové podložky (a kotouče, pokud je nainstalován) pomocí imbusového klíče stiskněte tlačítko blokování vřetena a držte jej stisknuté.

3. Nasaďte kotouč na vřeteno.

4. Znovu utáhněte přírubovou podložku doporučeným momentem s použitím imbusového klíče.

   Viz část Volitelné konfigurace kotouče, kde najdete servisní nástroje a doporučený utahovací moment.

5. Zkontrolujte, zda se kotouč správně otáčí.

NEBEZPEČÍ

Riziko úrazu

Pokud je nástroj používán bez ochranného krytu kotouče, hrozí nebezpečí úrazu.

- Nástroj vždy používejte s doporučeným ochranným krytem kotouče.

- Zkontrolujte, zda je ochranný kryt kotouče umístěn správně a zda není poškozený.

# Nastavení krytu kotouče

NEBEZPEČÍ

Riziko úrazu

Pokud je nástroj používán bez ochranného krytu kotouče, hrozí nebezpečí úrazu.

- Nástroj vždy používejte s doporučeným ochranným krytem kotouče.

- Zkontrolujte, zda je ochranný kryt kotouče umístěn správně a zda není poškozený.

VÝSTRAHA

Riziko vážného úrazu

Stlačený vzduch může způsobit zranění.

- Pokud není nástroj používán, nebo před jakýmkoliv nastavováním, vždy vypněte přívod vzduchu.

- Pokud není nástroj používán, nebo před jakýmkoliv nastavováním, uvolněte tlak vzduchu z hadice a nástroj odpojte od přívodu vzduchu.

- Vždy používejte správnou velikost hadice a správný tlak vzduchu pro nástroj.

Pokyny

1. Zatáhněte a podržte tlačítko blokování vřetena.

2. Otočte kryt kotouče do vhodné polohy. Ochranný kryt kotouče umístěte mezi sebe a brusný kotouč.

   VÝSTRAHA

   Riziko úrazu

   - Před použitím nástroje zkontrolujte, zda je kryt kotouče ve vhodné poloze.

3. Uvolněte tlačítko blokování vřetena. Ujistěte se, že kolík zámku vřetena zapadne na místo do jednoho z otvorů v krytu kotouče.

# Ověření volnoběžných otáček

VÝSTRAHA

Riziko vážného úrazu

Stlačený vzduch může způsobit zranění.

- Pokud není nástroj používán, nebo před jakýmkoliv nastavováním, vždy vypněte přívod vzduchu.

- Pokud není nástroj používán, nebo před jakýmkoliv nastavováním, uvolněte tlak vzduchu z hadice a nástroj odpojte od přívodu vzduchu.

- Vždy používejte správnou velikost hadice a správný tlak vzduchu pro nástroj.

VÝSTRAHA

Riziko úrazu

- Před spuštěním nástroje vždy zajistěte automatický vyvažovač příslušným dílem.

- Nikdy neměřte volnoběžné otáčky s nasazeným kotoučem.

- Volnoběžné otáčky kontrolujte denně.

Požadované nástroje:

- Imbusový klíč

- Rychloměr

Pokyny

1. Při utahování přírubové podložky pomocí imbusového klíče stiskněte tlačítko blokování vřetena směrem dopředu a držte jej stisknuté.

2. Připojte nástroj k přívodu vzduchu.

3. Vložte rychloměr do otvoru vřetena.

4. Spusťte nástroj a změřte otáčky při tlaku 6,3 baru.

   Dbejte, aby byla páka škrticího ventilu úplně stlačena a otáčky měřte po dobu nejméně 1 minuty

5. Rychloměr vyjměte.

6. Ověřte, zda volnoběžné otáčky naměřené rychloměrem odpovídají otáčkám označeným na nástroji.

   VÝSTRAHA

   Riziko úrazu

   - Naměřené otáčky nesmí překročit maximální otáčky uvedené na nástroji. V případě překročení otáček vraťte nástroj do autorizovaného servisního střediska.

# Používání brusky

NEBEZPEČÍ

Riziko úrazu

Pokud je nástroj používán bez ochranného krytu kotouče, hrozí nebezpečí úrazu.

- Nástroj vždy používejte s doporučeným ochranným krytem kotouče.

- Zkontrolujte, zda je ochranný kryt kotouče umístěn správně a zda není poškozený.

VÝSTRAHA

Riziko úrazu

- Při práci s nástrojem vždy používejte příslušné osobní ochranné prostředky; např. ochranu zraku, sluchu a protiskluzovou bezpečnostní obuv.

- Při výměně příslušenství nebo provádění oprav vždy používejte ochranné rukavice.

- Zajistěte, aby přímo na pracovní ploše nebyli jiní lidé, abyste zabránili vzniku úrazu.

- Zkontrolujte, zda je obrobek řádně upevněn.

- Před připojením nástroje k přívodu vzduchu zkontrolujte, zda není vzduchová hadice pod tlakem.

- Nikdy nevyjímejte páku škrticího ventilu, ani ji nezajišťujte páskou nebo podobným způsobem.

- Zkontrolujte, zda zvolená kombinace brusného příslušenství a součástí příslušenství odpovídá celostátním předpisům.

- Zkontrolujte, zda brusné příslušenství není prasklé ani jakýmkoliv způsobem poškozené.

- Ujistěte se, že hodnota maximálních otáček brusného příslušenství je vyšší nebo rovna hodnotě otáček uvedené na nástroji.

- Zkontrolujte, zda otáčky nástroje nepřekračují hodnotu maximálních jmenovitých otáček označenou na nástroji.

- Při práci s nástrojem vždy držte nástroj oběma rukama a tak, abyste měli ruce mimo dosah pohyblivých součástí.

- Nástroj vždy používejte v doporučeném pracovním směru.

- Při běhu nástroje, nebo pokud je připojen k přívodu vzduchu, se nikdy nedotýkejte žádných otáčejících se součástí.

- Nikdy nástroj nepoužívejte ve výšce nad hlavou.

- Pokud během práce uslyšíte neobvyklý hluk nebo pocítíte vibrace, okamžitě nástroj zastavte.

Pokyny

1. Připojte nástroj k přívodu vzduchu (pokud ještě není připojen).

   Směrujte výfuk vzduchu směrem od operátora.

2. Stisknutím uvolňovacího ramena směrem dopředu uvolněte bezpečnostní mechanizmus.

   Stisknutím páky škrticího ventilu nástroj spusťte.

VÝSTRAHA

Nebezpečí vzniku škody a poranění

Otáčející se díly mohou způsobit škody a zranění

- Před odložením nástroje se ujistěte, zda je nástroj vypnutý a došlo k jeho zastavení.

# Páka škrticího ventilu a bezpečnostní spouštěč

Funkcí páky škrticího ventilu je zabránit neúmyslnému spuštění nástroje.

Přepnutím páky bezpečnostního ventilu uzamknete/odemknete funkci zabezpečení. Před odložením nástroje vždy přepněte páku škrticího ventilu do uzamčené polohy.

- Zkontrolujte, zda bezpečnostní spouštěč funguje správně.

- Pokud bezpečnostní spouštěč nefunguje správně, vyměňte ho.

- Nikdy nevyjímejte bezpečnostní spouštěč ani ho nezajišťujte přelepením páskou.

# Servis

# Pokyny k údržbě

# Servisní doporučení

Doporučuje se pravidelně provádět preventivní údržbu. Viz podrobné informace o preventivní údržbě. Pokud produkt nefunguje správně, vyřaďte jej z provozu a zkontrolujte.

Pokud nejsou žádné podrobné informace o preventivní údržbě uvedeny, postupujte podle následujících obecných pokynů:

- Pečlivě vyčistěte příslušné součásti.

- Vyměňte jakékoliv vadné nebo opotřebované díly.

# Preventivní údržba

# Přehled servisních intervalů

V tabulce níže jsou uvedeny doporučené servisní intervaly pro tento nástroj, včetně údajů o tom, u jakých součástí je nutné provést údržbu po 500, 700 a 1 500 provozních hodinách.

Údržbu po každých 1 000 hodinách může provádět pouze autorizovaná dílna nebo kvalifikovaný servisní technik.

Údržba po 500 hodinách | Údržba po 1000 hodinách | Údržba po 1500 hodinách
--- | --- | ---
Zkontrolujte nástroj vizuálně | Zkontrolujte nástroj vizuálně | Zkontrolujte nástroj vizuálně
Vyměňte olej | Vyměňte olej | Vyměňte olej
Vyčistěte filtry | Vyčistěte filtry | Vyčistěte filtry
| Proveďte údržbu turbíny |
| Proveďte údržbu vřetena |

## Sady pro údržbu

Údržba po 500 hodinách | Údržba po 1000 hodinách | Údržba po 1500 hodinách
--- | --- | ---
Oil tube kit | Oil tube kit × 2 | Oil tube kit
Maintenance kit - 500 h | Maintenance kit - 500 h | Maintenance kit - 500 h
| Maintenance kit - 1000 h |

# Pokyny k servisu

# Výměna oleje

VÝSTRAHA

Riziko vážného úrazu

Stlačený vzduch může způsobit zranění.

- Pokud není nástroj používán, nebo před jakýmkoliv nastavováním, vždy vypněte přívod vzduchu.

- Pokud není nástroj používán, nebo před jakýmkoliv nastavováním, uvolněte tlak vzduchu z hadice a nástroj odpojte od přívodu vzduchu.

- Vždy používejte správnou velikost hadice a správný tlak vzduchu pro nástroj.

Požadované nástroje:

- Šroubovák TX20

- Momentový klíč

Náhradní díly

- Servisní souprava, včetně olejové stříkačky s olejem Turbine Gearbox Oil 32
  (k objednání u společnosti Atlas Copco).

Převod hodnoty momentu

- 3 Nm = 2,2 ft-lb

- 6 Nm = 4,4 ft-lb

Pokyny

1. Připojte nástroj k přívodu vzduchu (pokud ještě není připojen).

   Před spuštěním nástroje vždy zajistěte automatický vyvažovač příslušným dílem.

   Nechte nástroj běžet na pomalý volnoběh po dobu 60 sekund.

2. Odpojte hadici přívodu stlačeného vzduchu od nástroje.

3. Opěrnou rukojeť sejměte z nástroje.

4. Umístěte nástroj do vodorovné a stabilní polohy. Vyšroubujte šroub vřetena.

5. Vyšroubujte olejovou zátku. Nástroj držte ve vodorovné poloze.

   Vypouštějte olej z nástroje po dobu nejméně 30 sekund.

6. Vložte šroub vřetena na místo a utáhněte jej doporučeným momentem.

7. Umístěte nástroj do vodorovné a stabilní polohy na opačné straně otvoru. Naplňte nástroj 7 ml oleje Turbine Gearbox Oil 32 pomocí olejové stříkačky (součást servisní soupravy)

   Zkontrolujte, zda je nástroj naplněn olejem v doporučeném rozpětí. Vysoká hladina oleje bude způsobovat přehřívání, zatímco nízká hladina oleje může časem způsobit poškození převodu.

8. Vyčistěte magnet na olejové zátce od oleje a částic utěrkou, která nepouští chlupy.

   Vložte olejovou zátku na místo a utáhněte ji doporučeným momentem.

# Vyčištění jemného vzduchového filtru

Požadované nástroje:

- Svěrák

- Momentový klíč

- Šroubovák

- Profukovací pistole

Náhradní díly:

- Filtr vyměňte při každé údržbě po 1 000 provozních hodinách.

Pokyny

1. Vložte nástroj do svěráku.

   Šroubovákem Torx vyšroubujte čtyři šrouby z rukojeti.

2. Sejměte rukojeť z pouzdra motoru.

   Vyjměte jemný vzduchový filtr z pouzdra ventilu.

   Vyčistěte jemný vzduchový filtr profukovací pistolí.

   Vyměňte jemný vzduchový filtr, pokud zjistíte jakékoliv poškození nebo silné opotřebení.

   Nasaďte vyčištěný nebo nový jemný vzduchový filtr do pouzdra ventilu.

   Postupujte opatrně, abyste neuvolnili vypínací mechanizmus při nadměrných otáčkách.

3. Nasaďte rukojeť na pouzdro motoru.

   Utáhněte čtyři šrouby na rukojeti na doporučený moment.

# Vyčištění vzduchového filtru výfuku

1. Vložte nástroj do svěráku.

   Šroubovákem Torx vyšroubujte čtyři šrouby z rukojeti.

2. Vyjměte rukojeť škrticího ventilu z pouzdra motoru.

3. Zdvihněte desku pod pružinou na pouzdře ventilu s použitím šroubováku. Vyjměte turbínu motoru z pouzdra motoru.

4. Vyjměte vzduchový filtr výfuku z pouzdra ventilu.

5. Vyčistěte vzduchový filtr výfuku profukovací pistolí.

6. Nasaďte vyčištěný vzduchový filtr výfuku zpět do pouzdra motoru.

7. Vraťte motor zpět do pouzdra motoru.

8. Nasaďte rukojeť na pouzdro motoru.

9. Utáhněte čtyři šrouby na rukojeti na doporučený moment.

# Čištění adaptéru se sítkem

VÝSTRAHA

Riziko vážného úrazu

Stlačený vzduch může způsobit zranění.

- Pokud není nástroj používán, nebo před jakýmkoliv nastavováním, vždy vypněte přívod vzduchu.

- Pokud není nástroj používán, nebo před jakýmkoliv nastavováním, uvolněte tlak vzduchu z hadice a nástroj odpojte od přívodu vzduchu.

- Vždy používejte správnou velikost hadice a správný tlak vzduchu pro nástroj.

Požadované nástroje:

- Svěrák

- Momentový klíč

- Klíč (3/8”)

- Profukovací pistole

Náhradní díly:

- Filtr vyměňte při každé údržbě po 1 000 provozních hodinách.

Pokyny

1. Vložte nástroj do svěráku.

   Pomocí klíče odpojte vzduchový adaptér z rukojeti.

2. Vyčistěte sítko adaptéru profukovací pistolí.

   Vyměňte adaptér se sítkem, pokud zjistíte jakékoliv poškození nebo silné opotřebení.

3. Osaďte vyčištěný nebo nový adaptér se sítkem o-kroužkem.

   Nasaďte adaptér se sítkem na rukojeť a pomocí klíče jej doporučeným momentem dotáhněte.

# Pokyny k mazání

Používejte pouze maziva dobré kvality. Oleje a mazací tuky uvedené v tabulce mazání jsou příklady maziv, která je možné doporučit.

Značka | Všeobecné použití Ložiska
--- | ---
BP | Energrease LS-EP2
Castrol | Spheerol EP L2
Esso | Beacon EP2
Q8 | Rembrandt EP2
Mobil | Mobilegrease XHP 222
Shell | Alvania EP2
Texaco | Multifak EP2
Molycote | BR2 Plus

# Odstraňování závad

# Odstraňování závad na nástroji

V tabulce níže jsou uvedeny nejběžnější postupy odstraňování závad.

Činnosti označené hvězdičkou (*) mohou provádět pouze autorizované dílny nebo kvalifikovaní servisní technici.

Problém | Příčina | Akce
--- | --- | ---
Nástroj se nespustí | Do nástroje neproudí vzduch | Zkontrolujte připojení přívodu vzduchu
| Bylo aktivováno ochranné zařízení proti nadměrným otáčkám | *
| Zaseknutý motor | *
Nepravidelné volnoběžné otáčky | Nestabilní tlak vzduchu | Zkontrolujte regulátor tlaku vzduchu
| Opotřebovaný regulátor | *
Nízký výkon | Nízký tlak vzduchu | Zkontrolujte tlak vzduchu
| Nesprávná délka nebo rozměr přívodní hadice | Zkontrolujte připojení přívodu vzduchu
| Ucpané filtry | Vyčistěte nebo vyměňte hrubý a jemný filtr
| Příliš vlhký vzduch (vysoký rosný bod) | Zkontrolujte kompresor
| Příliš mnoho oleje v převodovce | Zkontrolujte hladinu oleje
| Opotřebovaný škrticí ventil | *
| Opotřebovaná turbína | *
| Opotřebovaný regulátor | *
Olej v odváděném vzduchu | Použití přimazávače vzduchu | Použití přimazávače vzduchu se nedoporučuje
| Netěsnost na těsnění turbíny | *
| Netěsnost na O-kroužku difuzoru | *
| Netěsnost na čepu proti nadměrným otáčkám | *
Únik oleje na vřetenu | Povolené šrouby nebo olejová zátka | Utáhněte šrouby
| Opotřebované olejové těsnění | *
| Poškozený O-kroužek na desce | *
| Poškozené těsnění vřetena | *
| Chybějící těsnění na olejové zátce nebo šroubech | Vyměňte těsnění
Nástroj se neočekávaně spouští | Poškozený škrticí ventil | *
| Čep ventilu uvízlý ve spouštěcí poloze | Vyměňte čep a vodítko
| Poškozený bezpečnostní blokovací mechanizmus | Vyměňte mechanizmus
Vibrace | Opotřebovaný nebo poškozený brusný kotouč | Vyměňte kotouč
| Automatický vyvažovač nefunguje správně | Vyměňte automatický vyvažovač
Příliš vysoké volnoběžné otáčky | Regulátor | *
Příliš horký kryt motoru | Příliš mnoho oleje v převodovce | Zkontrolujte hladinu oleje
Nenormální zvuk | Příliš málo oleje v pouzdře převodu | Zkontrolujte olej
| Poškozený převod | *
| Nesprávná vůle převodu | *
| Opotřebovaná ložiska motoru | *

# Recyklace

# Nařízení o ochraně životního prostředí

Po vyřazení z provozu musí být produkt řádně recyklován. Produkt rozmontujte a jednotlivé součásti recyklujte podle místních předpisů.

Baterie musí být předány příslušné organizaci provádějící jejich likvidaci ve vaší zemi.

# Informace o recyklaci

| Součást | Recyklujte jako
--- | --- | ---
1 | Pouzdro motoru | Hliník
2 | Motor | Hliník
3 | Rukojeť škrticího ventilu | Hliník
4 | Páka | Ocel
5 | Šroub | Ocel
6 | Adaptér | Ocel
7 | Šroub | Ocel
8 | Držák | Ocel
9 | Ozubená podložka | Ocel
10 | O-kroužek | Pryž
11 | Opěrná rukojeť | Hliník
12 | Šroub | Ocel
13 | Hmotnost | Ocel
14 | Vřeteno | Ocel
15 | Šroub | Ocel
16 | Kryt kotouče | Ocel
17 | O-kroužek | Pryž
18 | Opěrný kroužek | Ocel
19 | Automatický vyrovnávač | Ocel
20 | Přírubová podložka | Ocel