# Användning av olika typer av skivor

Nedanstående tabell visar olika skivor som kan användas tillsammans med verktyget och lämpliga fästelement.

För beställningsnummer, se "Reservdelar och tillbehör" i ServAid. För instruktioner om hur du monterar skivan, se bruksanvisningen.

Pos. | Del | Slipning | Kapning | Skivborste
--- | --- | --- | --- | ---
1 | Mutter som låser autobalanseraren | Ø 41 mm | Ø 41 mm | Ø 41 mm
2 | Skiva | Ø 125 mm, 5" | Ø 125 mm, 5" | Ø 125 mm, 5"
| Typ | 27, 42 | 41 | X1
| Tjocklek | max. 10 mm | max. 10 mm | max. 10 mm
| Håldiameter | 22 mm | 22 mm | 22 mm
| Periferihastighet | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s
3 | Mutter som låser skivan | Ø 41 mm | Ø 41 mm | Ø 41 mm
| Utför service på verktyget | Tappnyckel CC 30 × Ø 5,5 mm | Tappnyckel CC 30 × Ø 5,5 mm | Tappnyckel CC 30 × Ø 5,5 mm
| Rek. moment | 15 Nm (11,1 ft-lb) | 15 Nm (11,1 ft-lb) | 15 Nm (11,1 ft-lb)
4 | Låssats |  |  |
| Utför service på verktyget | Insexnyckel 4 mm | Insexnyckel 4 mm | Insexnyckel 4 mm
| Rek. moment | 5 Nm (3,7 ft-lb) | 5 Nm (3,7 ft-lb) | 5 Nm (3,7 ft-lb)

Pos. | Del | Underläggsskiva
--- | --- | ---
1 | Adapter som låser autobalanseraren | Ø 41 mm
2 | Underläggsskiva | Ø 125 mm, 5"
| Tjocklek | 20 mm
| Gänga | UNC 5/8
| Periferihastighet | 80 m/s
| Utför service på verktyget | Tappnyckel CC 30 × Ø 5,5 mm
| Rek. moment | 15 Nm (11,1 ft-lb)
3 | Låssats |
| Utför service på verktyget | Insexnyckel 4 mm
| Rek. moment | 5 Nm (3,7 ft-lb)

Pos. | Del | Sliprondell
--- | --- | ---
1 | Sliprondell | Ø 125 mm, 5"
| Typ | D1
| Håldiameter | 22 mm
| Periferihastighet | 80 m/s
2 | Mutter som låser sliprondellen | Ø 41 mm
| Utför service på verktyget | Tappnyckel CC 30 × Ø 5,5 mm
| Rek. moment | 15 Nm (11,1 ft-lb)
3 | Låssats |
| Utför service på verktyget | Insexnyckel 4 mm
| Rek. moment | 5 Nm (3,7 ft-lb)