# Варианты конфигураций шлифовального круга

В таблице ниже представлены варианты конфигураций для различных типов шлифовальных кругов с соответствующими крепежными деталями.

Код заказа см. в разделе «Перечень запчастей и принадлежности» в ServAid. Инструкции по установке шлифовального круга представлены в разделе «Инструкций по эксплуатации».

Поз. | Элемент | Шлифование | Резка | Щетка шлифовального круга
--- | --- | --- | --- | ---
1 | Гайка, фиксирующая автоматическое балансировочное устройство | Ø 41 мм | Ø 41 мм | Ø 41 мм
2 | Шлифовальный круг | Ø 125 мм, 5 дюймов | Ø 125 мм, 5 дюймов | Ø 125 мм, 5 дюймов
| Тип | 27, 42 | 41 | X1
| Толщина | макс. 10 мм | макс. 10 мм | макс. 10 мм
| Диаметр отверстия | 22 мм | 22 мм | 22 мм
| Периферическая скорость | 80 м/с | 80 м/с | 80 м/с
3 | Гайка, фиксирующая шлифовальный круг | Ø 41 мм | Ø 41 мм | Ø 41 мм
| Инструмент для техобслуживания | Вилочный гаечный ключ CC 30 × 5,5 мм | Вилочный гаечный ключ CC 30 × 5,5 мм | Вилочный гаечный ключ CC 30 × 5,5 мм
| Рекомендуемый крутящий момент | 15 Нм (11,1 фунт силы-фут) | 15 Нм (11,1 фунт силы-фут) | 15 Нм (11,1 фунт силы-фут)
4 | Комплект для фиксации |  |  |
| Инструмент для техобслуживания | Шестигранный ключ, 4 мм | Шестигранный ключ, 4 мм | Шестигранный ключ, 4 мм
| Рекомендуемый крутящий момент | 5 Нм (3,7 фунт силы-фут) | 5 Нм (3,7 фунт силы-фут) | 5 Нм (3,7 фунт силы-фут)

Поз. | Элемент | Опорная тарелка
--- | --- | ---
1 | Адаптер, фиксирующий автоматическое балансировочное устройство | Ø 41 мм
2 | Опорная тарелка | Ø 125 мм, 5 дюймов
| Толщина | 20 мм
| Резьба | UNC 5/8
| Периферическая скорость | 80 м/с
| Инструмент для техобслуживания | Вилочный гаечный ключ, CC 30 × 5,5 мм
| Рекомендуемый крутящий момент | 15 Нм (11,1 фунт силы-фут)
3 | Комплект для фиксации |
| Инструмент для техобслуживания | Шестигранный ключ, 4 мм
| Рекомендуемый крутящий момент | 5 Нм (3,7 фунт силы-фут)

Поз. | Элемент | Лепестковый диск
--- | --- | ---
1 | Лепестковый диск | Ø 125 мм, 5 дюймов
| Тип | D1
| Диаметр отверстия | 22 мм
| Периферическая скорость | 80 м/с
2 | Гайка, фиксирующая лепестковый диск | Ø 41 мм
| Инструмент для техобслуживания | Вилочный гаечный ключ, CC 30 × 5,5 мм
| Рекомендуемый крутящий момент | 15 Нм (11,1 фунт силы-фут)
3 | Комплект для фиксации |
| Инструмент для техобслуживания | Шестигранный ключ 4 мм
| Рекомендуемый крутящий момент | 5 Нм (3,7 фунт силы-фут)