# GTG22-HA G120-M14

## Grinder

# Информация об изделии

# Общие сведения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность материального ущерба и травм

Перед началом эксплуатации инструмента обязательно прочитайте все инструкции. Несоблюдение инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару, материальному ущербу и/или серьезным травмам.

- Прочтите информацию по безопасности, поставляемую вместе с различными частями системы.

- Прочтите все инструкции по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию различных частей системы.

- Прочтите все местные законодательные предписания в отношении системы и ее частей.

- Сохраните всю информацию и указания по технике безопасности для справки на будущее.

В этом разделе

- Сигнальные слова, предупреждающие об опасности
- Гарантия
- Веб-сайт
- Программа ServAid
- Паспорта безопасности (MSDS / SDS)
- Видеоролик о безопасности для шлифовальных машин
- Страна происхождения
- Габаритные чертежи

# Сигнальные слова, предупреждающие об опасности

Сигнальные слова Danger (Опасно), Warning (Предупреждение), Caution (Предостережение) и Notice (Уведомление) имеют следующие значения.

ОПАСНО | Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, приведет к гибели или серьезной травме.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к гибели или серьезной травме.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ | Вместе с символом предупреждения об опасности указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к травме легкой или средней степени.
УВЕДОМЛЕНИЕ | Используется для указания методов работы, не приводящих к травме.

# Гарантия

- Срок действия гарантии на изделие истекает через 12+1 месяцев после отгрузки из дистрибьюторского центра компании Atlas Copco.

- Гарантия не распространяется на нормальный износ деталей.

  - Нормальным называется износ, требующий замены детали или другой регулировки/переборки во время обычного технического обслуживания инструментов для данного периода (выраженного в единицах времени, часах работы или иным образом).

- Гарантия на изделие действует при условии, что эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт инструмента и его компонентов осуществляются правильно.

- На повреждение деталей в результате технического обслуживания, выполненного ненадлежащим образом или силами иных лиц, кроме представителей компании Atlas Copco или ее сертифицированных партнеров по обслуживанию, в течение гарантийного срока, действие гарантии не распространяется.

- Во избежание повреждения или разрушения деталей инструмента, ремонтное обслуживание инструмента должно проводиться в соответствии с рекомендованными графиками технического обслуживания с соблюдением правильных инструкций.

- Гарантийный ремонт осуществляется только в сервисных мастерских Atlas Copco или силами сертифицированных партнеров по обслуживанию.

предлагает расширенную гарантию и самое современное профилактическое техобслуживание в рамках договоров Atlas Copco ToolCover. Для получения дополнительной информации обратитесь к местному представителю по обслуживанию.

Для электродвигателей:

- Гарантия действует только в том случае, если электродвигатель не вскрывался.

# Веб-сайт

На веб-сайте Atlas Copco представлена информация о наших изделиях, принадлежностях, запасных частях, а также печатные материалы.

Посетите: www.atlascopco.com.

# Программа ServAid

ServAid – постоянно обновляемый портал, на котором содержится следующая техническая информация.

- Информация о нормативных требованиях и технике безопасности.

- Технические данные

- Инструкции по установке, эксплуатации и техобслуживанию.

- Перечень запасных частей.

- Принадлежности.

- Габаритные чертежи

Посетите: https://servaid.atlascopco.com.

Для получения дополнительной информации обратитесь к местному представителю Atlas Copco.

# Паспорта безопасности (MSDS / SDS)

В паспортах безопасности описаны химические продукты, продаваемые компанией Atlas Copco.

Посетите веб-сайт Atlas Copco, чтобы ознакомиться с более подробной информацией www.atlascopco.com/sds.

# Видеоролик о безопасности для шлифовальных машин

Узнайте больше о характеристиках безопасности шлифовальных машин Atlas Copco и мерах, которые должен принимать оператор для обеспечения безопасной эксплуатации. Чтобы просмотреть видео, нажмите на следующую ссылку или считайте приведенный ниже QR-код:

https://www.youtube.com/watch?v=XK_dHwli8-Q

# Страна происхождения

Информация о стране происхождения указана на этикетке изделия.

# Габаритные чертежи

Габаритные чертежи находятся в архиве габаритных чертежей или на портале ServAid.

Посетите: http://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw (Серые компрессоры) или https://servaid.atlascopco.com (Синие компрессоры).

# Обзор

# Основные детали

Поз. | Деталь | Назначение
--- | --- | ---
1 | Опорная рукоятка | Гибкая регулировка рабочего положения для леворукого или праворукого оператора.
2 | Автоматическое балансировочное устройство | Снижает уровень вибрации.
3 | Защитный кожух шлифовального круга | Защитный кожух шлифовального круга имеет возможность удобной регулировки положения. Предотвращает контакт оператора с шлифовальным кругом и защищает его в случае, если круг лопнет.
4 | Кнопка блокировки шпинделя / регулировка положения защитного кожуха | Две функции. Блокировка шпинделя при нажатии вперед. Регулировка положения защитного кожуха шлифовального круга при вытягивании назад.
5 | Табличка технических данных | Содержит общую информацию об инструменте.
6 | Механизм защиты | Двухэтапное функционирование для безопасного запуска и останова инструмента. Нажмите рычажок фиксатора вперед, чтобы разблокировать предохранительный фиксатор.
7 | Рукоятка дросселя | Обеспечивает эргономичную, удобную и безопасную хватку, а также хорошую термоизоляцию.
8 | Воздушный адаптер с фильтром | Облегчает обращение с линией подачи сжатого воздуха и защищает инструмент от загрязнений.
9 | Рычаг дросселя | Запускает и останавливает инструмент.
10 | Знак | Содержит номинальную скорость инструмента.

# Технические характеристики изделия

Технические данные продуктов приведены в ServAid или на веб-сайте Atlas Copco.

Посетите: https://servaid.atlascopco.com (Серые компрессоры) или www.atlascopco.com (Синие компрессоры).

# Установка

# Требования к установке

# Качество воздуха

Низкое качество воздуха может привести к повреждению инструмента и снижению эксплуатационных характеристик.

- Для достижения оптимальных эксплуатационных характеристик и максимального срока службы изделия рекомендуется использовать сжатый воздух с максимальной точкой росы +10 °C (50 °F). Кроме того, рекомендуется установить осушитель воздуха Atlas Copco охлаждающего типа.

- Используйте отдельный воздушный фильтр, который удаляет твердые частицы крупнее 30 мкм и более чем 90 % жидкой воды. Фильтр следует установить как можно ближе к данному изделию перед любыми другими устройствами подготовки воздуха во избежание перепадов давления.

- Инструменты, не требующие смазки, – лучший выбор с точки зрения экологии.

- Смазка сократит срок службы турбинного двигателя, а после первой смазки потребуются вторая и последующие.

# Подключение пневмомагистрали

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск тяжелой травмы

Воздух под давлением может стать причиной травмы.

- Когда инструмент не используется или перед тем как выполнять какие-либо регулировки, всегда отключайте подачу воздуха.

- Когда инструмент не используется или перед тем как выполнять какие-либо регулировки, стравливайте давление воздуха в шланге и отключайте инструмент от подачи воздуха.

- Всегда используйте шланг соответствующего размера и надлежащее давление сжатого воздуха для инструмента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сжатый воздух

Воздух под высоким давлением может вызвать серьезное повреждение и физическую травму.

- Запрещается превышать максимальное давление воздуха.

- Убедитесь в отсутствии поврежденных и слабо закрепленных шлангов и фитингов.

Надлежащие значения давления сжатого воздуха и размеры шланга см. в разделе Технические данные на сайте https://servaid.atlascopco.com или www.atlascopco.com.

Убедитесь, что шланги и соединительные муфты не загрязнены и не запылены, прежде чем подсоединять их к инструменту.

# Инструкция по установке

# Визуальный осмотр – пневматическая установка

Перед использованием осмотрите пневматическое оборудование от источника сжатого воздуха до инструмента.

- Шланги

- Соединительные муфты

- Давление в системе

- Воздушный фильтр

Убедитесь в отсутствии любых повреждений, которые могут поставить под сомнение безопасность работы инструмента.

# Визуальный осмотр – инструменты и принадлежности

Перед использованием внимательно осмотрите инструмент и его детали.
Детали, перечисленные в приведенном ниже списке, могут варьироваться в зависимости от модели.

- Защитный кожух шлифовального круга или опорная тарелка

- Переходники, гайки или фланцевые шайбы

- Опорная рукоятка

- Дроссельный рычаг и предохранительный механизм

- Автоматическое балансировочное устройство

- шпиндель;

Убедитесь в отсутствии повреждений и утечек смазки или масла, которые могут сказаться на безопасности работы инструмента.

# Обзор установки

A | Рекомендуемый крутящий момент | E | Макс. скорость на холостом ходу
B | Длина шланга типа «whip hose» | F | Рекомендуемый крутящий момент
C | Диаметр шланга | G | Рекомендуемый крутящий момент
D | Макс. рабочее давление сжатого воздуха |  |

A | 10 Нм (7,4 фунт силы-фут)
B | L = 900 мм (35 дюймов) (RUBAIR16)
C | Ø 16 мм (5/8 дюйма)
D | 6.3 бара (-90 фунтов на кв. дюйм, ман.)
E | 12000 об/мин
F | 15 Нм (11,1 фунт силы-фут)
G | 5 Нм (3,7 фунт силы-фут)

# Эксплуатация

# Рекомендации по эргономике

При прочтении данного перечня общих эргономических рекомендаций соотносите их со своей рабочей станцией, чтобы понять, можно ли выявить области для улучшения с точки зрения положения оператора, размещения компонентов или производственных условий.

- Чаще делайте перерывы в работе и меняйте рабочие положения.

- Приспособьте пространство рабочего места в соответствии со своими потребностями и рабочим заданием.

  - Расположите детали и инструменты в удобной для вас зоне досягаемости во избежание статической нагрузки.

  - Используйте оборудование рабочего места, такое как столы и стулья, подходящее для рабочего задания.

- Во время сборочных операций избегайте рабочих положений выше уровня плеч или со статической нагрузкой.

  - При работе на уровне выше плеч снижайте нагрузку на статические мышцы, уменьшая вес инструмента, используя, например, моментные рычаги, шланговые барабаны или весовые балансиры. Нагрузку на статические мышцы также можно уменьшить, держа инструмент близко к телу.

  - Делайте частые перерывы.

  - Избегайте крайних положений рук и запястий, особенно при выполнении операций, требующих определенных усилий.

- Отрегулируйте удобное поле зрения, которое требует минимальное движение глаз и головы.

- Используйте освещение, соответствующее рабочему заданию.

- Выбирайте инструмент, соответствующий рабочему заданию.

- В условиях высокого шума используйте средства защиты органов слуха.

- Используйте высококачественные вставные инструменты и расходные материалы, чтобы свести к минимуму воздействие повышенных уровней вибрации.

- Минимизируйте действие сил реакции.

  - При резке:

    Отрезной круг может застрять, если он изогнут или не направляется надлежащим образом. Используйте соответствующие фланцы для отрезного круга и избегайте изгибания круга в процессе работы.

  - При сверлении:

    Дрель может застопориться при выходе сверла из материала. Используйте опорные рукоятки, если крутящий момент при стопорении высок. В соответствии со стандартом безопасности ISO 11148, часть 3, рекомендуется использовать устройство для поглощения реактивного момента свыше 10 Нм для инструментов с пистолетной рукояткой и свыше 4 Нм для инструментов с прямым корпусом.

  - При использовании шуруповертов или гайковертов с прямым приводом необходимо учитывать следующее.

    Силы реакции зависят от настроек инструмента и характеристик соединения. Сила и положение оператора при работе определяют способность оператора выдерживать силы реакции. Скорректируйте значение момента в соответствии с силой и положением оператора и используйте моментный рычаг или реактивную штангу, если момент слишком высок.

- В условиях запыленности используйте систему вытяжки пыли или защитную маску.

# Инструкции по конфигурированию

# Варианты конфигураций шлифовального круга

В таблице ниже представлены варианты конфигураций для различных типов шлифовальных кругов с соответствующими крепежными деталями.

Код заказа см. в разделе «Перечень запчастей и принадлежности» в ServAid. Инструкции по установке шлифовального круга представлены в разделе «Инструкций по эксплуатации».

Поз. | Элемент | Шлифование | Резка | Щетка шлифовального круга
--- | --- | --- | --- | ---
1 | Гайка, фиксирующая автоматическое балансировочное устройство | Ø 41 мм | Ø 41 мм | Ø 41 мм
2 | Шлифовальный круг | Ø 125 мм, 5 дюймов | Ø 125 мм, 5 дюймов | Ø 125 мм, 5 дюймов
| Тип | 27, 42 | 41 | X1
| Толщина | макс. 10 мм | макс. 10 мм | макс. 10 мм
| Диаметр отверстия | 22 мм | 22 мм | 22 мм
| Периферическая скорость | 80 м/с | 80 м/с | 80 м/с
3 | Гайка, фиксирующая шлифовальный круг | Ø 41 мм | Ø 41 мм | Ø 41 мм
| Инструмент для техобслуживания | Вилочный гаечный ключ CC 30 × 5,5 мм | Вилочный гаечный ключ CC 30 × 5,5 мм | Вилочный гаечный ключ CC 30 × 5,5 мм
| Рекомендуемый крутящий момент | 15 Нм (11,1 фунт силы-фут) | 15 Нм (11,1 фунт силы-фут) | 15 Нм (11,1 фунт силы-фут)
4 | Комплект для фиксации |  |  |
| Инструмент для техобслуживания | Шестигранный ключ, 4 мм | Шестигранный ключ, 4 мм | Шестигранный ключ, 4 мм
| Рекомендуемый крутящий момент | 5 Нм (3,7 фунт силы-фут) | 5 Нм (3,7 фунт силы-фут) | 5 Нм (3,7 фунт силы-фут)

Поз. | Элемент | Опорная тарелка
--- | --- | ---
1 | Адаптер, фиксирующий автоматическое балансировочное устройство | Ø 41 мм
2 | Опорная тарелка | Ø 125 мм, 5 дюймов
| Толщина | 20 мм
| Резьба | UNC 5/8
| Периферическая скорость | 80 м/с
| Инструмент для техобслуживания | Вилочный гаечный ключ, CC 30 × 5,5 мм
| Рекомендуемый крутящий момент | 15 Нм (11,1 фунт силы-фут)
3 | Комплект для фиксации |
| Инструмент для техобслуживания | Шестигранный ключ, 4 мм
| Рекомендуемый крутящий момент | 5 Нм (3,7 фунт силы-фут)

Поз. | Элемент | Лепестковый диск
--- | --- | ---
1 | Лепестковый диск | Ø 125 мм, 5 дюймов
| Тип | D1
| Диаметр отверстия | 22 мм
| Периферическая скорость | 80 м/с
2 | Гайка, фиксирующая лепестковый диск | Ø 41 мм
| Инструмент для техобслуживания | Вилочный гаечный ключ, CC 30 × 5,5 мм
| Рекомендуемый крутящий момент | 15 Нм (11,1 фунт силы-фут)
3 | Комплект для фиксации |
| Инструмент для техобслуживания | Шестигранный ключ 4 мм
| Рекомендуемый крутящий момент | 5 Нм (3,7 фунт силы-фут)

# Инструкции по эксплуатации

# Установка шлифовального круга

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск тяжелой травмы

Воздух под давлением может стать причиной травмы.

- Когда инструмент не используется или перед тем как выполнять какие-либо регулировки, всегда отключайте подачу воздуха.

- Когда инструмент не используется или перед тем как выполнять какие-либо регулировки, стравливайте давление воздуха в шланге и отключайте инструмент от подачи воздуха.

- Всегда используйте шланг соответствующего размера и надлежащее давление сжатого воздуха для инструмента.

Перед началом установки выполните следующее.

- Визуально убедитесь, что шлифовальный круг не имеет трещин и повреждений.

- Выполните кольцевую проверку круга. Для этого слегка постучите по нему с помощью отвертки. Звук должен быть чистым, что указывает на отсутствие дефектов в шлифовальном круге. В противном случае круг следует заменить.

- Убедитесь, что шлифовальный круг имеет соответствующие размеры отверстия.

- Убедитесь, что выбранный круг соответствует области применения.

- Убедитесь, что максимальная скорость, указанная на круге, больше или равна скорости, указанной на шлифовальной машине.

Необходимые инструменты:

- Шестигранный ключ

Указания

1. Нажмите кнопку блокировки шпинделя вперед и удерживайте ее нажатой в процессе перевода автоматического балансировочного устройства в положение фиксации. Достижение надлежащего положения подтверждается характерным звуком.

2. Нажмите кнопку блокировки шпинделя и удерживайте ее нажатой в процессе снятия фланцевой шайбы (и шлифовального круга, если он установлен) с помощью шестигранного ключа.

3. Установите круг на шпиндель.

4. Установите на место фланцевую шайбу, затянув ее шестигранным ключом с рекомендуемым моментом затяжки.

   Сервисные инструменты и рекомендуемое значение момента затяжки смотрите в разделе Варианты конфигураций круг.

5. Убедитесь в надлежащем вращении круга.

ОПАСНО

Опасность получения травмы

При использовании инструмента без защитного кожуха шлифовального круга существует опасность травмирования.

- Всегда используйте инструмент с рекомендуемым защитным кожухом шлифовального круга.

- Убедитесь, что защитный кожух шлифовального круга размещен правильно и не поврежден.

# Регулировка положения защитного кожуха шлифовального круга

ОПАСНО

Опасность получения травмы

При использовании инструмента без защитного кожуха шлифовального круга существует опасность травмирования.

- Всегда используйте инструмент с рекомендуемым защитным кожухом шлифовального круга.

- Убедитесь, что защитный кожух шлифовального круга размещен правильно и не поврежден.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск тяжелой травмы

Воздух под давлением может стать причиной травмы.

- Когда инструмент не используется или перед тем как выполнять какие-либо регулировки, всегда отключайте подачу воздуха.

- Когда инструмент не используется или перед тем как выполнять какие-либо регулировки, стравливайте давление воздуха в шланге и отключайте инструмент от подачи воздуха.

- Всегда используйте шланг соответствующего размера и надлежащее давление сжатого воздуха для инструмента.

Указания

1. Вытяните и удерживайте кнопку блокировки шпинделя.

2. Поверните защитный кожух шлифовального круга в надлежащее положение. Защитный кожух должен располагаться между вами и шлифовальным кругом.

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

   Опасность получения травмы

   - Перед запуском инструмента убедитесь, что защитный кожух шлифовального круга находится в надлежащем положении.

3. Отпустите кнопку блокировки шпинделя. Убедитесь, что стопорный штифт шпинделя защелкнулся в одном из отверстий в защитном кожухе.

# Проверка скорости холостого хода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск тяжелой травмы

Воздух под давлением может стать причиной травмы.

- Когда инструмент не используется или перед тем как выполнять какие-либо регулировки, всегда отключайте подачу воздуха.

- Когда инструмент не используется или перед тем как выполнять какие-либо регулировки, стравливайте давление воздуха в шланге и отключайте инструмент от подачи воздуха.

- Всегда используйте шланг соответствующего размера и надлежащее давление сжатого воздуха для инструмента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность получения травмы

- Перед запуском инструмента обязательно зафиксируйте автоматическое балансировочное устройство с помощью соответствующей детали.

- Запрещается измерять скорость холостого хода с установленным шлифовальным кругом.

- Скорость холостого хода следует измерять ежедневно.

Необходимые инструменты:

- Шестигранный ключ

- Тахометр

Указания

1. Нажмите кнопку блокировки шпинделя вперед и удерживайте ее нажатой в процессе затягивания фланцевой шайбы шестигранным ключом.

2. Подсоедините инструмент к линии подачи сжатого воздуха.

3. Поместите тахометр в отверстие шпинделя.

4. Запустите инструмент и измерьте скорость при давлении 6,3 бара.

   Убедитесь, что рычаг дросселя нажат вниз до упора, и измеряйте скорость не менее 1 минуты.

5. Извлеките тахометр.

6. Сверьте показания тахометра со скоростью холостого хода, указанной на инструменте.

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

   Опасность получения травмы

   - Измеренная скорость не должна превышать максимального значения, указанного на инструменте. В случае превышения скорости отправьте инструмент в официальный сервисный центр.

# Эксплуатация шлифовальной машины

ОПАСНО

Опасность получения травмы

При использовании инструмента без защитного кожуха шлифовального круга существует опасность травмирования.

- Всегда используйте инструмент с рекомендуемым защитным кожухом шлифовального круга.

- Убедитесь, что защитный кожух шлифовального круга размещен правильно и не поврежден.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность получения травмы

- При работе с инструментом всегда пользуйтесь соответствующими средствами индивидуальной защиты, такими как защитные очки, средства защиты органов слуха и нескользящую защитную обувь.

- При замене принадлежностей или проведении ремонтных работ обязательно надевайте защитные перчатки.

- Во избежание травм, убедитесь, что в рабочей области нет других людей.

- Убедитесь, что заготовка надежно закреплена.

- Перед подсоединением инструмента к линии подачи сжатого воздуха убедитесь, что в воздушном шланге нет давления.

- Запрещается снимать рычаг дросселя или предохранительный механизм или фиксировать его изолентой и другими аналогичными способами.

- Убедитесь, что выбранное сочетание абразивного оборудования и крепежных деталей соответствует национальным предписаниям.

- Убедитесь, что абразивное оборудование не имеет трещин и повреждений.

- Убедитесь, что максимальная скорость абразивного оборудования больше или равна скорости, указанной на инструменте.

- Убедитесь, что скорость инструмента не превышает указанной на нем максимального номинального значения.

- При работе с инструментом следует всегда держать его двумя руками так, чтобы они располагались на безопасном расстоянии от движущихся деталей.

- Работать инструментом следует только в рекомендованном рабочем направлении.

- Когда инструмент работает или подсоединен к линии подачи воздуха, ни в коем случае не касайтесь вращающихся деталей.

- Запрещается работать инструментом на уровне выше головы.

- Прекратите работу с инструментом при возникновении ненормально громких шумов и вибрации в процессе его использования.

Указания

1. Подсоедините инструмент к линии подачи сжатого воздуха (если он еще не подсоединен к ней).

   Направьте поток отработанного воздуха в сторону от оператора.

2. Нажмите рычажок фиксатора вперед, чтобы разблокировать механизм защиты.

   Нажмите рычаг дросселя вниз, чтобы запустить инструмент.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность повреждений и травм

Вращающиеся детали могут становиться причиной повреждений и травм.

- Прежде чем положить инструмент, убедитесь, что он выключен и полностью остановился.

# Рычаг дросселя с предохранительным переключателем

Рычаг дросселя с предохранительным переключателем предназначен для предотвращения непреднамеренного запуска инструмента.

Отщелкните предохранительный переключатель, чтобы заблокировать/разблокировать функцию безопасности. Всегда переводите рычаг дросселя в заблокированное положение, перед тем как убрать инструмент.

- Убедитесь в надлежащей работе предохранительного переключателя.

- Замените рычаг дросселя, если он неисправен.

- Запрещается снимать предохранительный переключатель или фиксировать его изолентой.

# Обслуживание

# Инструкции по техобслуживанию

# Рекомендации по обслуживанию

Профилактическое техобслуживание рекомендуется проводить с регулярными интервалами. См. подробную информацию по профилактическому техобслуживанию. Если изделие не работает надлежащим образом, его необходимо вывести из работы и проверить.

Если подробная информация по профилактическому техобслуживанию не входит в комплект поставки, следуйте приведенным ниже общим рекомендациям.

- Тщательно очистите соответствующие детали.

- Замените все дефектные и изношенные детали.

# Профилактическое техобслуживание

# Обзор периодичности обслуживания

В следующей таблице представлена рекомендованная периодичность технического обслуживания данного инструмента, в том числе информация по обслуживанию конкретных деталей через 500, 1000 и 1500 ч работы и т. д.

Обслуживание через каждые 1000 ч должен выполняться только в официальной сервисной мастерской или квалифицированным специалистом по сервисному обслуживанию.

Обслуживание через 500 ч | Обслуживание через 1000 ч | Обслуживание через 1500 ч
--- | --- | ---
Визуально проверить инструмент | Визуально проверить инструмент | Визуально проверить инструмент
Заменить масло | Заменить масло | Заменить масло
Очистить фильтры | Очистить фильтры | Очистить фильтры
| Провести техобслуживание турбины |
| Провести техобслуживание шпинделя |

## Ремонтные комплекты

Обслуживание через 500 ч | Обслуживание через 1000 ч | Обслуживание через 1500 ч
--- | --- | ---
Oil tube kit | Oil tube kit × 2 | Oil tube kit
Maintenance kit - 500 h | Maintenance kit - 500 h | Maintenance kit - 500 h
| Maintenance kit - 1000 h |

# Инструкции по техобслуживанию

# Замена масла

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск тяжелой травмы

Воздух под давлением может стать причиной травмы.

- Когда инструмент не используется или перед тем как выполнять какие-либо регулировки, всегда отключайте подачу воздуха.

- Когда инструмент не используется или перед тем как выполнять какие-либо регулировки, стравливайте давление воздуха в шланге и отключайте инструмент от подачи воздуха.

- Всегда используйте шланг соответствующего размера и надлежащее давление сжатого воздуха для инструмента.

Необходимые инструменты:

- Отвертка TX20

- Динамометрический гаечный ключ

Запасные части

- Комплект для техобслуживания, включающий шприц с масла Turbine Gearbox Oil 32
  (доступен для заказа в компании Atlas Copco).

Преобразователь момента

- 5 Нм (3,7 фунт силы-фут)

- 5 Нм (3,7 фунт силы-фут)

Указания

1. Подсоедините инструмент к линии подачи сжатого воздуха (если он еще не подсоединен к ней).

   Перед запуском инструмента обязательно зафиксируйте автоматическое балансировочное устройство с помощью соответствующей детали.

   Дайте инструменту поработать вхолостую в течение 60 секунд.

2. Отсоедините шланг подачи сжатого воздуха от инструмента.

3. Снимите с инструмента опорную рукоятку.

4. Поставьте инструмент в устойчивое горизонтальное положение. Извлеките винт шпинделя.

5. Извлеките маслозаливную пробку. Оставьте инструмент в горизонтальном положении.

   Сливайте масло из инструмента не менее 30 секунд.

6. Установите винт шпинделя на место и затяните его с рекомендуемым моментом затяжки.

7. Поставьте инструмент в устойчивое горизонтальное положение на противоположной стороне проема. Залейте в инструмент 7 мл масла Turbine Gearbox Oil 32, используя шприц из комплекта для техобслуживания

   Убедитесь, что инструмент наполнен маслом в рекомендованном объеме. Слишком высокий уровень масла может привести к перегреву, а слишком низкий — к постепенному повреждению редуктора.

8. Очистите магнит на масляной пробке от масла и твердых частиц с помощью чистой безворсовой ткани.

   Установите масляную пробку на место и затяните ее с рекомендуемым моментом затяжки.

# Очистка воздушного фильтра тонкой очистки

Необходимые инструменты:

- Тиски

- Динамометрический гаечный ключ

- Шуруповерт

- Продувочный пистолет

Запасные части:

- Заменить фильтр при проведении техобслуживания через каждые 1000 часов.

Указания

1. Установите инструмент в тиски.

   Извлеките четыре винта из рукоятки с помощью отвертки со звездообразным наконечником.

2. Снимите рукоятку с корпуса двигателя.

   Снимите воздушный фильтр тонкой очистки с корпуса клапана.

   Очистите воздушный фильтр тонкой очистки с помощью продувочного пистолета.

   Замените фильтр тонкой очистки в случае обнаружения любого повреждения или неисправности.

   Установите очищенный или новый воздушный фильтр тонкой очистки в корпус клапана.

   Действуйте с осторожностью, чтобы не сбить механизм отключения при превышении скорости.

3. Установите рукоятку на корпус двигателя.

   Затяните четыре винта рукоятки до рекомендуемого момента затяжки.

# Очистка выхлопного воздушного фильтра

1. Установите инструмент в тиски.

   Извлеките четыре винта из рукоятки с помощью отвертки со звездообразным наконечником.

2. Снимите рукоятку дросселя с корпуса двигателя.

3. Вставив отвертку под пластину пружины на корпусе клапана, поднимите узел. Извлеките турбину из корпуса двигателя.

4. Снимите выхлопной воздушный фильтр с корпуса клапана.

5. Очистите выхлопной воздушный фильтр с помощью продувочного пистолета.

6. Заново вставьте выхлопной воздушный фильтр в корпус двигателя.

7. Заново вставьте двигатель в корпус двигателя.

8. Установите рукоятку на корпус двигателя.

9. Затяните четыре винта рукоятки до рекомендуемого момента затяжки.

# Очистка адаптера с фильтром

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск тяжелой травмы

Воздух под давлением может стать причиной травмы.

- Когда инструмент не используется или перед тем как выполнять какие-либо регулировки, всегда отключайте подачу воздуха.

- Когда инструмент не используется или перед тем как выполнять какие-либо регулировки, стравливайте давление воздуха в шланге и отключайте инструмент от подачи воздуха.

- Всегда используйте шланг соответствующего размера и надлежащее давление сжатого воздуха для инструмента.

Необходимые инструменты:

- Тиски

- Динамометрический гаечный ключ

- Гаечный ключ (3/8 дюйма)

- Продувочный пистолет

Запасные части:

- Заменить фильтр при проведении техобслуживания через каждые 1000 часов.

Указания

1. Установите инструмент в тиски.

   Отсоедините адаптер пневмолинии от рукоятки с помощью гаечного ключа.

2. Очистите фильтр адаптера с помощью продувочного пистолета.

   Замените адаптер с фильтром в случае обнаружения любого повреждения или неисправности.

3. Соберите очищенный или новый адаптер с фильтром с уплотнительным кольцом.

   Установите адаптер с фильтром в рукоятку и затяните его гаечным ключом до рекомендуемого момента затяжки.

# Инструкции по смазке

# Руководство по смазке

Используйте качественные смазочные материалы. Рекомендуемые марки масел и смазки указаны в таблице ниже.

Марка | Назначение Подшипники
--- | ---
BP | Energrease LS-EP2
Castrol | Spheerol EP L2
Esso | Beacon EP2
Q8 | Rembrandt EP2
Mobil | Mobilegrease XHP 222
Shell | Alvania EP2
Texaco | Multifak EP2
Molycote | BR2 Plus

# Устранение неисправностей

# Устранение неисправностей в инструменте

В следующей таблице представлены процедуры устранения наиболее распространенных неисправностей.

Действия, отмеченные звездочкой * должны выполняться только в официальной сервисной мастерской или квалифицированным специалистом по сервисному обслуживанию.

Проблема | Причина | Действие
--- | --- | ---
Инструмент не запускается | В инструмент не подается сжатый воздух | Проверьте подключение к пневмолинии
| Сработало устройство защиты от превышения скорости | *
| Заклинило двигатель | *
Нестабильная скорость на холостом ходу | Нестабильное давление воздуха | Проверьте регулятор давления воздуха
| Изношен регулятор оборотов | *
Не хватает мощности | Низкое давление сжатого воздуха | Проверьте давление сжатого воздуха
| Неправильная длина или размер шланга подачи | Проверьте подключение к пневмолинии
| Засорены фильтры | Очистите или замените фильтр
| Слишком влажный воздух (высокая точка росы) | Проверьте работу компрессора
| Избыток масла в редукторе | Проверьте уровень масла
| Изношен дроссельный клапан | *
| Изношена турбина | *
| Изношен регулятор оборотов | *
Масло в отработанном воздухе | В воздухе содержится масло | Содержание масла в воздухе не рекомендуется
| Утечка в уплотнении турбины | *
| Утечка из уплотнительного кольца на диффузоре | *
| Утечка на штифте превышения скорости | *
Утечка масла на шпинделе | Ослаблены винты или масляная пробка | Затяните винты
| Изношено масляное уплотнение | *
| Повреждено уплотнительное кольцо на пластине | *
| Поврежден подшипник шпинделя | *
| Отсутствует уплотнение на винтах или масляной пробке | Замените уплотнение
Неожиданный запуск инструмента | Поврежден дроссельный клапан | *
| Штифт клапана застрял в положении запуска | Замените штифт и направляющую
| Поврежден механизм защитной блокировки | Замените механизм
Вибрация | Изношен или поврежден шлифовальный круг | Замените круг
| Автоматическое балансировочное устройство не работает надлежащим образом | Заменит автоматическое балансировочное устройство
Слишком высокая скорость на холостом ходу | Регулятор оборотов | *
Перегревается корпус двигателя | Избыток масла в редукторе | Проверьте уровень масла
Ненормальный звук | Недостаточно масла в картере редуктора | Проверьте уровень масла
| Редуктор поврежден | *
| Неподобающий люфт в редукторе | *
| Изношены подшипники двигателя | *

# Утилизация

# Предписания по защите окружающей среды

После окончания срока службы устройства его необходимо утилизировать надлежащим образом. Разберите устройство и утилизируйте его компоненты в соответствии с местным законодательством.

Аккумуляторы следует передать в организацию по утилизации аккумуляторных батарей в вашей стране.

# Информация по утилизации

| Деталь | Утилизировать как...
--- | --- | ---
1 | Корпус двигателя | Алюминий
2 | Двигатель | Алюминий
3 | Рукоятка дросселя | Алюминий
4 | Рычаг | Сталь
5 | Винт | Сталь
6 | Переходник | Сталь
7 | Винт | Сталь
8 | Держатель | Сталь
9 | Зубчатая шайба | Сталь
10 | Уплотнительное кольцо | Резина
11 | Опорная рукоятка | Алюминий
12 | Винт | Сталь
13 | Масса | Сталь
14 | Шпиндель | Сталь
15 | Винт | Сталь
16 | Защитный кожух шлифовального круга | Сталь
17 | Уплотнительное кольцо | Резина
18 | Опорное кольцо | Сталь
19 | Автоматическое балансировочное устройство | Сталь
20 | Фланцевая шайба | Сталь