# Aperçu de l’installation

A | Couple recommandé | E | Vitesse à vide maxi
B | Longueur de la manchette d'alimentation | F | Couple recommandé
C | Diamètre de flexible | G | Couple recommandé
D | Pression pneumatique de service maxi. |  |

A | 10 Nm (7,4 ft-lb)
B | L = 900 mm (35") (RUBAIR16)
C | Ø16 mm (5/8")
D | 6.3 bar (-90 psig)
E | 12000 r/min (rpm)
F | 15 Nm (11,1 ft-lb)
G | 5 Nm (3,7 ft-lb)