# 휠 구성 옵션

아래 표는 적용 가능한 부착 부품이 있는 여러 휠 유형의 구성 옵션을 보여줍니다.

자세한 주문 번호 정보는, ServAid의 예비 부품 및 부속품을 참조하십시오. 휠 설치 방법에 대한 지침은 작동 지침 섹션을 참조하십시오.

위치 | 항목 | A. 연마 | B. 절삭
--- | --- | --- | ---
1 | 휠 | 유형 27, 유형 42 | 유형 41
| 최대 직경 | 180 mm, 7" | 180 mm, 7"
| 두께 | 0.5–7.0 mm | 0.5–7.0 mm
| 구멍 직경 | 22 mm | 22 mm
| 주변 속도 | 80 m/s | 80 m/s
2 | 플랜지 와셔 잠금 휠 | Ø 41 mm | Ø 58 mm
| 서비스 공구 | Allen 키, 6 mm | Allen 키, 6 mm
| 권장 토크 | 20 Nm (14.8 ft-lb) | 20 Nm (14.8 ft-lb)