# Volitelné konfigurace kotouče

V tabulce níže jsou uvedeny volitelné konfigurace pro různé typy kotoučů s příslušnými díly příslušenství.

Pro objednací číslo naleznete v části Náhradní díly a příslušenství v ServAid. Pokyny ohledně instalace kotouče naleznete v návodu k obsluze.

Poz. | Položka | A. Brusný | B. Řezný
--- | --- | --- | ---
1 | Kotouč | Typ 27, typ 42 | Typ 41
| Max. průměr | 180 mm, 7” | 180 mm, 7”
| Tloušťka | 0,5–7,0 mm | 0,5–7,0 mm
| Průměr otvoru | 22 mm | 22 mm
| Obvodová rychlost | 80 m/s | 80 m/s
2 | Přírubová podložka zajišťující kotouč | Ø 41 mm | Ø 58 mm
| Servisní nástroj | Inbusový klíč, 6 mm | Inbusový klíč, 6 mm
| Doporučený utahovací moment | 20 Nm (14,8 ft-lb) | 20 Nm (14,8 ft-lb)