# Przegląd informacji montażowych

A | Zalecany moment dokręcania | E | Maks. prędkość obrotowa bez obciążenia
B | Długość krótkiego węża pneumatycznego | F | Zalecany moment dokręcania
C | Średnica węża pneumatycznego |  |
D | Maks. ciśnienie robocze powietrza |  |

A | 10 Nm (7,4 ft-lb)
B | L = 900 mm (35”) (RUBAIR16)
C | Ø16 mm (5/8 cala)
D | 6.3 bar (-90 psig)
E | 8500 r/min (rpm)
F | 20 Nm (14,8 ft-lb)