# Opciones de configuración de la rueda

La siguiente tabla muestra las opciones de configuración para distintos tipos de ruedas con accesorios aplicables.

Para número para pedidos, consulte Recambios y accesorios en ServAid. Para las instrucciones sobre cómo instalar la rueda, consulte la sección Instrucciones de funcionamiento.

Pos. | Elemento | A. Amolado | B. Corte
--- | --- | --- | ---
1 | Rueda | Tipo 27, Tipo 42 | Tipo 41
| Diámetro máx. | 180 mm, 7" | 180 mm, 7"
| Grosor | 0,5–7,0 mm | 0,5–7,0 mm
| Diámetro del orificio | 22 mm | 22 mm
| Velocidad periférica | 80 m/s | 80 m/s
2 | Rueda de bloqueo de la arandela de brida | Ø 41 mm | Ø 58 mm
| Herramienta de servicio | Llave Allen de 6 mm | Llave Allen de 6 mm
| Par recomendado | 20 Nm (14,8 ft-lb) | 20 Nm (14,8 ft-lb)