# GTG22-HA G85

## Grinder

# Información de producto

# Información general

ADVERTENCIA

Riesgo de daños a la propiedad y de lesiones graves

Asegúrese de leer, entender y seguir todas las instrucciones antes de utilizar la herramienta. Si no se siguen todas las instrucciones, pueden producirse descargas eléctricas, incendios, daños a la propiedad y/o lesiones personales graves.

- Lea toda la información de seguridad suministrada con las diferentes partes del sistema.

- Lea todas las instrucciones del producto para la instalación, el uso y el mantenimiento de las diferentes partes del sistema.

- Lea todas las normas sobre seguridad legisladas de forma local relacionadas con el sistema y las partes del mismo.

- Guarde todas las instrucciones y la información de seguridad para futuras consultas.

En esta sección

- Palabras de las señales de seguridad
- Garantía
- Sitio de Internet
- ServAid
- Hojas de datos de seguridad de MSDS/SDS
- Vídeo de seguridad de producto para amoladoras
- País de origen
- Planos de dimensiones

# Palabras de las señales de seguridad

Las palabras de las señales de seguridad Peligro, Advertencia, Precaución y Aviso tienen los siguientes significados:

PELIGRO | PELIGRO indica una situación de riesgo cuyo resultado, en caso de no evitarse, será la muerte o lesiones personales de gravedad.
ADVERTENCIA | ADVERTENCIA indica una situación de riesgo cuyo resultado, en caso de no evitarse, podría ser la muerte o lesiones personales de gravedad.
PRECAUCIÓN | PRECAUCIÓN, utilizada con el símbolo de alerta de seguridad, indica una situación de riesgo cuyo resultado, si no se evita, podrían ser lesiones menores o leves.
AVISO | AVISO se utiliza para indicar prácticas que no están relacionadas con lesiones personales.

# Garantía

- La garantía del producto finalizará 12+1 meses tras la entrega por parte del centro de distribución de Atlas Copco.

- El desgaste y deterioro normales de las piezas no están cubiertos por la garantía.

  - El desgaste normal es aquel que requiere la sustitución de una pieza u otro ajuste/revisión durante el mantenimiento estándar de la herramienta para ese periodo (expresado en tiempo, horas de funcionamiento o de forma similar).

- La garantía del producto se basa en un uso, mantenimiento y reparación adecuados de la herramienta y sus componentes.

- El daño que sufran las piezas a consecuencia de un mantenimiento inadecuado o realizado por técnicos que no sean Atlas Copco o sus Socios de servicio certificados durante el periodo de garantía no está cubierto por la garantía.

- Para evitar los daños o la destrucción de las piezas de la herramienta, someta la herramienta a las operaciones de servicio que establece el plan recomendado de mantenimiento y siga las instrucciones adecuadas.

- Las reparaciones de garantía solo se realizan en los talleres de Atlas Copco o por sus Socios de servicio certificados.

Atlas Copco ofrece una garantía ampliada y un mantenimiento preventivo de vanguardia a través de sus contratos ToolCover. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de Servicio local.

Para los motores eléctricos:

- La garantía solo se aplicará si el motor eléctrico no se ha abierto.

# Sitio de Internet

Puede encontrar información relacionada con nuestros productos, accesorios, piezas de repuesto y material impreso en el sitio web Atlas Copco.

Visite: www.atlascopco.com.

# ServAid

ServAid es un portal que se actualiza continuamente y contiene información técnica, como:

- Información sobre regulaciones y seguridad

- Datos técnicos

- Instrucciones de instalación, operación y servicio

- Listas de repuestos

- Accesorios

- Planos de dimensiones

Visite: https://servaid.atlascopco.com.

Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de Servicio local Atlas Copco.

# Hojas de datos de seguridad de MSDS/SDS

Las fichas de datos de seguridad describen los productos químicos vendidos por Atlas Copco.

Consulte el sitio web de Atlas Copco para más información www.atlascopco.com/sds.

# Vídeo de seguridad de producto para amoladoras

Obtenga más información sobre las características de seguridad de las amoladoras Atlas Copco y sobre las medidas que debe tomar el operario para disfrutar de un uso seguro. Pulse el enlace o escanee el siguiente código QR para ver el vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=XK_dHwli8-Q

# País de origen

Para el país de origen, consulte la información en la etiqueta del producto.

# Planos de dimensiones

Puede encontrar planos de dimensiones en el archivo de planos de dimensiones o en ServAid.

Visite: http://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw o https://servaid.atlascopco.com.

# Descripción general

# Piezas principales

Posición | Pieza | Función
--- | --- | ---
1 | Empuñadura auxiliar | Ajustable para una posición de trabajo flexible para operarios diestros o zurdos.
2 | Autoequilibrador | Reduce las vibraciones
3 | Protector de muela | El cubremuelas ajustable permite ofrece flexibilidad de colocación. Evita que el operario entre en contacto con la rueda y le protege en caso de que la rueda estalle.
4 | Botón de bloqueo del eje/Ajuste del cubremuelas | Doble función Bloqueo del eje cuando se pulsa hacia delante. Ajuste del cubremuela cuando se desplaza hacia atrás.
5 | Placa de datos | Muestra información general sobre la herramienta.
6 | Mecanismo de seguridad | Una función de dos pasos para el encendido y el apagado de la herramienta. Pulse el brazo de liberación hacia delante para liberar el brazo de bloqueo de seguridad.
7 | Mango del acelerador | Ofrece un agarre ergonómico, cómodo y seguro, así como un buen aislamiento térmico.
8 | Adaptador de aire con filtro | Facilita el manejo de la conexión de aire y protege la herramienta contra impurezas.
9 | Palanca del acelerador | Enciende y apaga la herramienta.
10 | Signo | Muestra la velocidad nominal de la herramienta

# Datos técnicos de producto

Puede encontrar los datos técnicos del producto en ServAid o en el sitio web Atlas Copco.

Visite: https://servaid.atlascopco.com o www.atlascopco.com.

# Instalación

# Requisitos para la instalación

# Calidad del aire

La mala calidad del aire puede causar daños en la herramienta y reducir su rendimiento.

- Para un rendimiento óptimo y una vida útil máxima, recomendamos usar aire comprimido con un punto de rocío máximo de +10 °C (50 °F). También recomendamos instalar un secador frigorífico de Atlas Copco.

- Utilice un filtro de aire independiente que elimina las partículas sólidas superiores a 30 micras y más del 90% del agua líquida. Instale el filtro lo más cerca posible del producto y antes de cualquier otra unidad de preparación del aire para evitar las caídas de presión.

- Las herramientas que no necesitan lubricación son mejores desde la perspectiva del medioambiente.

- La lubricación acorta la vida útil del motor de la turbina y, una vez que se lubrica por primera vez, será necesario seguir haciéndolo.

# Conexión del aire comprimido

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones graves

El aire a presión puede provocar lesiones.

- Cierre siempre el suministro de aire cuando no lo vaya a utilizar y antes de realizar cualquier ajuste.

- Vacíe la manguera de presión de aire y desconecte la herramienta del suministro de aire cuando no la utilice o antes de realizar ningún de ajuste.

- Utilice siempre una manguera y una presión neumática adecuados para la herramienta.

ADVERTENCIA

Aire comprimido

El aire a alta presión puede provocar graves daños y lesiones corporales.

- No exceda la presión máxima del aire.

- Asegúrese de que las mangueras y los accesorios no estén sueltos ni dañados.

Para conocer la presión neumática adecuada y el tamaño de la manguera, consulte los Datos técnicos del producto en https://servaid.atlascopco.com www.atlascopco.com.

Asegúrese de que la manguera y los acoplamientos estén limpios y sin polvo antes de conectar la herramienta.

# Instrucciones de instalación

# Inspección visual, instalación de aire

Antes de cada uso, inspeccione visualmente la instalación neumática desde el punto de suministro hasta la herramienta.

- Manguera

- Conexiones

- Presión del sistema

- Filtro de aire

Busque cualquier daño que pueda poner en riesgo la seguridad de la herramienta.

# Inspección visual: herramienta y accesorios

Inspeccione visualmente la herramienta y sus partes antes de utilizarla.
Las piezas de la siguiente lista pueden variar, según modelo.

- Cubremuelas o disco para rebajes

- Adaptadores, tuercas o arandelas de brida

- Empuñadura auxiliar

- Palanca del acelerador y mecanismo de seguridad

- Equilibrador automático

- Eje

Compruebe que no presente daños ni fugas de grasa o aceite que puedan afectar a la seguridad de la herramienta.

# Descripción general de la instalación

A | Par recomendado | E | Velocidad libre máxima:
B | Longitud de la manguera flexible | F | Par recomendado
C | Diámetro de la manguera |  |
D | Presión máxima de aire de trabajo |  |

A | 10 Nm (7,4 ft-lb)
B | L = 900 mm (35") (RUBAIR16)
C | Ø16 mm (5/8")
D | 6.3 bar (-90 psig)
E | 8500 r/min (rpm)
F | 20 Nm (14,8 ft-lb)

# Funcionamiento

# Directrices sobre ergonomía

Piense en su estación de trabajo mientras lee esta lista de directrices ergonómicas generales para identificar áreas de mejora en la postura, el emplazamiento de los componentes o el entorno de trabajo.

- Realice descansos frecuentes y cambie la posición de trabajo con regularidad.

- Adapte la zona de la estación de trabajo a sus necesidades y a la tarea.

  - Realice los ajustes para tener un alcance cómodo determinando dónde colocar las piezas y herramientas para evitar la carga estática.

  - Utilice equipamiento para la estación de trabajo, como mesas y sillas, adecuado para la tarea.

- Evite posiciones de trabajo por encima de la altura del hombro o con sujeciones estáticas durante las operaciones de montaje.

  - Cuando trabaje por encima de la altura del hombro, reduzca la carga sobre los músculos estáticos reduciendo el peso de la herramienta mediante la utilización de, por ejemplo, brazos de reacción, carretes de manguera o equilibradores de carga. También puede reducir la carga en los músculos estáticos sujetando la herramienta cerca del cuerpo.

  - Descanse con frecuencia

  - Evite posturas extremas de brazos y muñecas, en particular durante operaciones que requieran un grado de fuerza.

- Realice los ajustes necesarios para obtener un campo de visión adecuado que requiere un movimiento mínimo de los ojos y de la cabeza.

- Utilice una iluminación adecuada para la tarea.

- Seleccione la herramienta adecuada para la tarea.

- Utilice equipo de protección auditiva en entornos ruidosos.

- Utilice herramientas y consumibles insertados de alta calidad para minimizar la exposición a excesivos niveles de vibración.

- Minimice la exposición a fuerzas de reacción.

  - Durante el corte:

    Una rueda de corte puede bloquearse si está doblada o no está correctamente guiada. Utilice la brida correcta para la rueda de corte y evite doblar la rueda de corte durante la operación.

  - Durante el taladro:

    El taladro puede calarse si la broca se rompe. Utilice mangos de soporte si el par máximo es demasiado elevado. La norma de seguridad ISO11148 apartado 3 recomienda el uso de un dispositivo para la absorción de un par de reacción superior a 10 Nm para herramientas con empuñadura de pistola y de 4 Nm para herramientas de caja recta.

  - Durante el uso de destornilladores o aprietatuercas de accionamiento directo:

    Las fuerzas de reacción dependen de los ajustes de la herramienta y de las características de la unión. La fuerza y la postura determinan la cantidad de fuerza de reacción que puede tolerar un operario. Adapte el ajuste del par a la fuerza y la postura del operario y utilice un brazo o una barra de reacción si el par es demasiado elevado.

- Utilice un sistema de extracción de polvo o lleve puesta una máscara protectora para la boca en entornos polvorientos.

# Instrucciones de configuración

# Opciones de configuración de la rueda

La siguiente tabla muestra las opciones de configuración para distintos tipos de ruedas con accesorios aplicables.

Para número para pedidos, consulte Recambios y accesorios en ServAid. Para las instrucciones sobre cómo instalar la rueda, consulte la sección Instrucciones de funcionamiento.

Pos. | Elemento | A. Amolado | B. Corte
--- | --- | --- | ---
1 | Rueda | Tipo 27, Tipo 42 | Tipo 41
| Diámetro máx. | 180 mm, 7" | 180 mm, 7"
| Grosor | 0,5–7,0 mm | 0,5–7,0 mm
| Diámetro del orificio | 22 mm | 22 mm
| Velocidad periférica | 80 m/s | 80 m/s
2 | Rueda de bloqueo de la arandela de brida | Ø 41 mm | Ø 58 mm
| Herramienta de servicio | Llave Allen de 6 mm | Llave Allen de 6 mm
| Par recomendado | 20 Nm (14,8 ft-lb) | 20 Nm (14,8 ft-lb)

# Instrucciones de funcionamiento

# Instalar la rueda

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones graves

El aire a presión puede provocar lesiones.

- Cierre siempre el suministro de aire cuando no lo vaya a utilizar y antes de realizar cualquier ajuste.

- Vacíe la manguera de presión de aire y desconecte la herramienta del suministro de aire cuando no la utilice o antes de realizar ningún de ajuste.

- Utilice siempre una manguera y una presión neumática adecuados para la herramienta.

Antes de comenzar la instalación:

- Inspeccione visualmente que la rueda no está rota ni dañada.

- Realice la prueba del anillo de la rueda. Golpee ligeramente la rueda con un destornillador. Escuche si el sonido es nítido, lo que indica que la rueda no presenta defectos. De lo contrario, deberá sustituir la rueda.

- Asegúrese de que las dimensiones del orificio de la rueda son adecuadas.

- Asegúrese de que cuenta con la rueda correcta para la aplicación.

- Asegúrese de que la velocidad máxima indicada de la rueda es igual o superior a la velocidad especificada en la amoladora.

Herramientas necesarias:

- Llave Allen

Instrucciones

1. Presione hacia delante el botón de bloqueo del eje y manténgalo pulsado mientras gira el equilibrador automático a una posición de bloqueo. Escuchará un sonido que indicará su correcta colocación.

2. Pulse el botón de bloqueo del eje y manténgalo presionado mientras extrae la arandela de brida (y la rueda si está instalada) utilizando una llave Allen.

3. Coloque la rueda en el eje.

4. Vuelva a montar la arandela de brida utilizando la llave Allen al par recomendado.

   Consulte la sección Opciones de configuración de la rueda para herramientas de servicio y valores de par recomendados.

5. Asegúrese de que la muela gira correctamente.

PELIGRO

Riesgo de lesiones

Si la herramienta se usa sin el cubremuelas, existe riesgo de lesiones.

- Utilice la herramienta siempre con el cubremuelas recomendado.

- Asegúrese de que el cubremuelas está bien colocado y de que no presenta daños.

# Verificación de la velocidad en vacío

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones graves

El aire a presión puede provocar lesiones.

- Cierre siempre el suministro de aire cuando no lo vaya a utilizar y antes de realizar cualquier ajuste.

- Vacíe la manguera de presión de aire y desconecte la herramienta del suministro de aire cuando no la utilice o antes de realizar ningún de ajuste.

- Utilice siempre una manguera y una presión neumática adecuados para la herramienta.

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones

- Bloquee siempre el equilibrador automático con la pieza aplicable antes de encender la herramienta.

- Nunca mida la velocidad en vacío con una rueda instalada.

- Mida a diario la velocidad en vacío.

Herramientas necesarias:

- Llave Allen

- Tacómetro

Instrucciones

1. Presione hacia delante el botón de bloqueo del eje y manténgalo pulsado mientras que aprieta la arandela de brida con una llave allen.

2. Conecte la herramienta al suministro de aire.

3. Coloque un tacómetro en el orificio del eje.

4. Encienda la herramienta y mida la velocidad a una presión de 6,3 bares.

   Asegúrese de que la palanca del acelerador está pulsada hasta abajo y mida la velocidad durante, al menos, 1 minuto.

5. Quite el tacómetro.

6. Verifique la velocidad en vacío indicada en el tacómetro con la marcada en la herramienta.

   ADVERTENCIA

   Riesgo de lesiones

   - La velocidad medida no debe sobrepasar la velocidad máxima indicada en la herramienta. En caso de sobrevelocidad, devuelva la herramienta a un centro de servicio autorizado.

# Ajuste del cubremuelas

PELIGRO

Riesgo de lesiones

Si la herramienta se usa sin el cubremuelas, existe riesgo de lesiones.

- Utilice la herramienta siempre con el cubremuelas recomendado.

- Asegúrese de que el cubremuelas está bien colocado y de que no presenta daños.

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones graves

El aire a presión puede provocar lesiones.

- Cierre siempre el suministro de aire cuando no lo vaya a utilizar y antes de realizar cualquier ajuste.

- Vacíe la manguera de presión de aire y desconecte la herramienta del suministro de aire cuando no la utilice o antes de realizar ningún de ajuste.

- Utilice siempre una manguera y una presión neumática adecuados para la herramienta.

Instrucciones

1. Presione y mantenga pulsado el botón de bloqueo del eje.

2. Gire el cubremuelas a una posición adecuada. Coloque el cubremuelas entre usted y la rueda.

   ADVERTENCIA

   Riesgo de lesiones

   - Asegúrese de que el cubremuelas está colocado en una posición adecuada antes de utilizar la herramienta.

3. Suelte el botón de bloqueo del eje. Asegúrese de que el pasador de bloqueo del eje encaja en su sitio en uno de los orificios del protector de muela.

# Ajuste del mango de soporte

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones graves

El aire a presión puede provocar lesiones.

- Cierre siempre el suministro de aire cuando no lo vaya a utilizar y antes de realizar cualquier ajuste.

- Vacíe la manguera de presión de aire y desconecte la herramienta del suministro de aire cuando no la utilice o antes de realizar ningún de ajuste.

- Utilice siempre una manguera y una presión neumática adecuados para la herramienta.

Herramientas necesarias:

- Llave Allen

Instrucciones

1. Afloje el mango de soporte utilizando una llave Allen.

2. Ajuste el mango de soporte en una posición adecuada.

3. Apriete el mango de soporte con el tornillo hasta 10 Nm (7,4 ft-lb).

   ADVERTENCIA

   Riesgo de lesiones

   - Asegúrese de que el cubremuelas está colocado en una posición adecuada antes de utilizar la herramienta.

# Utilización de la amoladora

PELIGRO

Riesgo de lesiones

Si la herramienta se usa sin el cubremuelas, existe riesgo de lesiones.

- Utilice la herramienta siempre con el cubremuelas recomendado.

- Asegúrese de que el cubremuelas está bien colocado y de que no presenta daños.

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones

- Cuando trabaje con la herramienta, utilice siempre los equipos de protección adecuados, como protección ocular, protección auditiva y calzado de seguridad antideslizante.

- Cuando cambie accesorios o realice reparaciones, utilice siempre guantes de seguridad.

- Asegúrese de en que la zona de trabajo no hay otras personas, de forma que nadie pueda resultar herido.

- Asegúrese de que la pieza de trabajo esté fijada con seguridad.

- Asegúrese de que la manguera de aire no se encuentra presurizada antes de conectar la herramienta al suministro de aire.

- No retire ni fije la palanca del acelerador o el mecanismo de seguridad con cinta adhesiva o un producto similar.

- Asegúrese de que la combinación seleccionada de equipo abrasivo y piezas de fijación cumple la normativa nacional.

- Asegúrese de que el equipo abrasivo no esté roto ni dañado.

- Asegúrese de que la velocidad máxima indicada del equipo abrasivo es igual o superior a la velocidad especificada en la herramienta.

- Asegúrese de que la velocidad de la herramienta no supere la velocidad nominal indicada en la herramienta.

- Cuando trabaje con la herramienta, sujétela siempre con las dos manos de forma que ambas manos se mantengan alejadas de las piezas móviles.

- Utilice siempre la herramienta en la dirección de trabajo recomendada.

- Nunca toque ninguna de las piezas giratorias mientras la herramienta se encuentra en funcionamiento o conectada a la línea de aire.

- Nunca utilice la herramienta por encima de la altura de la cabeza.

- Detenga el uso de la herramienta si, durante el uso, se producen vibraciones o ruidos elevados anómalos.

Instrucciones

1. Conecte la herramienta al suministro de aire (si no está ya conectada).

   Dirija el escape de aire lejos del operario.

2. Pulse el brazo de liberación hacia delante para desbloquear el mecanismo de seguridad.

   Presione la palanca del acelerador para encender la herramienta.

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones y daños

Las piezas giratorias pueden ocasionar lesiones y daños

- Asegúrese de que la herramienta esté desconectada y de que haya dejado de girar antes de dejarla apoyada.

# Palanca del acelerador con gatillo de seguridad

La función de la palanca del acelerador con gatillo de seguridad es evitar un arranque no intencionado de la herramienta.

Gire el gatillo de seguridad para bloquear/desbloquear la función de seguridad. Coloque siempre la palanca del acelerador en posición bloqueada antes retirar la herramienta.

- Asegúrese de que el gatillo de seguridad funciona correctamente.

- Sustituya la palanca del acelerador si no funciona correctamente.

- No retire el gatillo de seguridad ni lo bloquee con cinta.

# Servicio

# Instrucciones de mantenimiento

# Recomendaciones de servicio

Es recomendable realizar periódicamente operaciones de mantenimiento preventivo. Consulte la información detallada sobre el mantenimiento preventivo. Si el producto no funciona adecuadamente, deje de utilizarlo e inspecciónelo.

Si no dispone de información detallada sobre el mantenimiento preventivo, siga estas pautas generales:

- Limpie adecuadamente los componentes apropiados

- Sustituya cualquier componente defectuoso o desgastado

# Mantenimiento preventivo

# Descripción de los intervalos de servicio

La siguiente tabla contiene los intervalos de servicio recomendados para esta herramienta, incluyendo las piezas a revisar después de 500, 1000 y 1500 horas de trabajo, y así sucesivamente.

La revisión cada 1000 horas solo debe realizarla un taller autorizado o un técnico de servicio cualificado.

Revisión de 500 horas | Revisión de 1000 horas | Revisión de 1500 horas
--- | --- | ---
Inspección visual de la herramienta | Inspección visual de la herramienta | Inspección visual de la herramienta
Cambiar aceite | Cambiar aceite | Cambiar aceite
Limpiar los filtros | Limpiar los filtros | Limpiar los filtros
| Revisión de la turbina |
| Revisión del eje |

## Kits de mantenimiento

Revisión de 500 horas | Revisión de 1000 horas | Revisión de 1500 horas
--- | --- | ---
Oil tube kit | Oil tube kit × 2 | Oil tube kit
Maintenance kit - 500 h | Maintenance kit - 500 h | Maintenance kit - 500 h
| Maintenance kit - 1000 h |

# Instrucciones de servicio

# Cambio de aceite

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones graves

El aire a presión puede provocar lesiones.

- Cierre siempre el suministro de aire cuando no lo vaya a utilizar y antes de realizar cualquier ajuste.

- Vacíe la manguera de presión de aire y desconecte la herramienta del suministro de aire cuando no la utilice o antes de realizar ningún de ajuste.

- Utilice siempre una manguera y una presión neumática adecuados para la herramienta.

Herramientas necesarias:

- Destornillador TX20

- Llave dinamométrica

Recambios

- Kit de servicio que incluye una jeringa de aceite con aceite Turbine Gearbox Oil 32
  (disponible para pedidos a Atlas Copco).

Convertidor de par

- 3 Nm = 2,2 ft-lb

- 6 Nm = 4,4 ft-lb

Instrucciones

1. Conecte la herramienta al suministro de aire (si no está ya conectada).

   Bloquee siempre el equilibrador automático con la pieza pertinente antes de utilizar la herramienta.

   Deje funcionar la herramienta en vacío durante 60 segundos.

2. Desconecte la manguera de suministro de aire comprimido de la herramienta.

3. Retire el mango de soporte de la herramienta.

4. Coloque la herramienta en una posición horizontal y estable. Quite el tornillo del eje.

5. Quite el tapón del aceite. Mantenga la herramienta en posición horizontal.

   Vacíe el aceite de la herramienta durante, al menos, 30 segundos.

6. Coloque el tornillo del eje en su posición y apriételo al par recomendado.

7. Coloque la herramienta en una posición horizontal y estable en el lado opuesto de la apertura. Llene la herramienta con 7 ml de Turbine Gearbox Oil 32 utilizando la jeringa (incluida en el kit de servicio)

   Asegúrese de que la herramienta está llena de aceite del rango recomendado. Un alto nivel de aceite causará el sobrecalentamiento de la herramienta mientras que, si el nivel de aceite es bajo, pasado un tiempo el engranaje podría resultar dañado.

8. Limpie el imán del tapón de aceite de aceite y otras partículas utilizando un paño limpio y sin pelusas.

   Coloque el tapón del aceite en su posición y apriételo al par recomendado.

# Limpieza del filtro de aire fino

Herramientas necesarias:

- Tornillo de banco

- Llave dinamométrica

- Destornillador

- Pistola de soplado

Repuestos:

- Sustituya el filtro en la revisión de 1000 horas

Instrucciones

1. Coloque la herramienta en un tornillo de banco

   Extraiga los cuatro tornillos del mango utilizando un destornillador Torx.

2. Retire el mango del alojamiento del motor.

   Extraiga el filtro fino de aire de la carcasa de la válvula.

   Limpie el filtro de aire fino con una pistola de soplado.

   Sustituya el filtro de aire fino si se detectan daños o averías.

   Coloque el filtro de aire fino nuevo o limpio en la carcasa de la válvula.

   Tenga cuidado para no soltar el mecanismo de desconexión de sobrevelocidad.

3. Coloque el asa en la carcasa del motor.

   Apriete los cuatro tornillos del asa al par recomendado.

# Limpiar el filtro de aire de escape

1. Coloque la herramienta en un tornillo de banco

   Extraiga los cuatro tornillos del mango utilizando un destornillador Torx.

2. Retire el mango del acelerador del alojamiento del motor.

3. Levante la placa del muelle sobre la carcasa de la válvula utilizando un destornillador. Extraiga la turbina del motor de la carcasa del mismo.

4. Extraiga el filtro de aire de escape de la carcasa del motor.

5. Limpie el filtro de aire de escape con una pistola de soplado.

6. Vuelva a insertar el filtro de aire de escape limpio en la carcasa del motor.

7. Vuelva a insertar el motor en su carcasa.

8. Coloque el asa en la carcasa del motor.

9. Apriete los cuatro tornillos del asa al par recomendado.

# Limpiar el adaptador con filtro

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones graves

El aire a presión puede provocar lesiones.

- Cierre siempre el suministro de aire cuando no lo vaya a utilizar y antes de realizar cualquier ajuste.

- Vacíe la manguera de presión de aire y desconecte la herramienta del suministro de aire cuando no la utilice o antes de realizar ningún de ajuste.

- Utilice siempre una manguera y una presión neumática adecuados para la herramienta.

Herramientas necesarias:

- Tornillo de banco

- Llave dinamométrica

- Llave (3/8”)

- Pistola de soplado

Repuestos:

- Sustituya el filtro en la revisión de 1000 horas

Instrucciones

1. Coloque la herramienta en un tornillo de banco

   Desconecte el adaptador neumático del mango utilizando una llave.

2. Limpie el filtro del adaptador con una pistola de soplado.

   Sustituya el adaptador con filtro si se detectan daños o averías.

3. Monte el adaptador con filtro limpio o nuevo con la junta tórica.

   Coloque el adaptador con filtro en el mango y apriételo al par recomendado utilizando una llave.

# Instrucciones de lubricación

# Guía de lubricación

Usar lubricantes de buena calidad. Los aceites y grasas indicados en la tabla de lubricación son ejemplos de lubricantes recomendados.

Marca | Objetivo general Cojinetes
--- | ---
BP | Energrease LS-EP2
Castrol | Spheerol EP L2
Esso | Beacon EP2
Q8 | Rembrandt EP2
Mobil | Mobilegrease XHP 222
Shell | Alvania EP2
Texaco | Multifak EP2
Molycote | BR2 Plus

# Solución de problemas

# Resolución de problemas de la herramienta

La siguiente tabla muestra los procedimientos de resolución de problemas más habituales.

Las acciones marcadas con asterisco* solo debe realizarlas un taller autorizado o un técnico de servicio cualificado.

Problema | Motivo | Acción
--- | --- | ---
La herramienta no arranca | No llega flujo de aire a la herramienta | Compruebe la conexión neumática
| Dispositivo de protección de sobrevelocidad activado | *
| Motor atascado | *
Velocidad de ralentí inconsistente | Presión neumática inestable | Compruebe el regulador de la presión de aire
| Regulador desgastado | *
Baja potencia | Baja presión neumática | Comprobación de la presión de aire
| Longitud o dimensión incorrecta de la manguera de suministro | Compruebe la conexión neumática
| Filtros bloqueados | Limpie o cambie los filtros fino y grueso
| Aire demasiado húmedo (punto de condensación elevado) | Compruebe el compresor
| Demasiado aceite en la caja de cambios | Compruebe el nivel de aceite
| Válvula reguladora desgastada | *
| Turbina desgastada | *
| Regulador desgastado | *
Aceite en el aire de escape | Aire lubricado | No se recomienda la presencia de aceite en el aire
| Fuga de la junta de la turbina | *
| Fuga en la junta tórica del difusor | *
| Fuga en el pasador de sobrevelocidad | *
Fuga de aceite en el eje | Tapón de aceite o tornillos sueltos | Apriete los tornillos
| Junta de aceite desgastada | *
| Junta tórica dañada en la placa | *
| Cojinete del eje dañado | *
| Falta junta en el tapón de aceite o tornillos | Sustituya la junta
La herramienta se pone en funcionamiento de forma inesperada | Válvula reguladora dañada | *
| Pasador de la válvula atascado en la posición de inicio | Cambie el pasador y la guía
| Mecanismo de bloqueo de seguridad dañado | Cambie el mecanismo
Vibraciones | Rueda de amolar dañada o desgastada | Cambie la rueda
| El equilibrador automático no funciona correctamente | Cambie el equilibrador automático
Velocidad en vacío demasiado elevada | Regulador | *
Carcasa del motor demasiado caliente | Demasiado aceite en la caja de cambios | Compruebe el nivel de aceite
Sonido anómalo | Demasiado poco aceite en la caja de engranajes | Compruebe el aceite
| Engranaje dañado | *
| Holgura incorrecta de los engranajes | *
| Cojinetes del motor desgastados | *

# Reciclaje

# Normativas medioambientales

Cuando un producto ha sido utilizado debe reciclarse adecuadamente. Desmonte el producto y recicle los componentes de acuerdo con la legislación local.

Las baterías deberán depositarse en su organización de recuperación de baterías nacional.

# Información para el reciclaje

| Pieza | Reciclar como
--- | --- | ---
a No en GTG22-HA G85
1 | Alojamiento del motor | Aluminio
2 | Motor | Aluminio
3 | Mango del acelerador | Aluminio
4 | Palanca | Acero
5 | Tornillo | Acero
6 | Adaptador | Acero
7 | Tornillo | Acero
8 | Soporte | Acero
9 | Arandela de diente | Acero
10 | Junta tórica | Goma
11 | Empuñadura auxiliar | Aluminio
12 | Tornillo | Acero
13 | Peso a | Acero
14 | Eje | Acero
15 | Tornillo | Acero
16 | Protector de muela | Acero
17 | Junta tórica | Goma
18 | Anillo de soporte | Acero
19 | Autoequilibrador | Acero
20 | Arandela de brida | Acero