# GTG22-HA S85-5/8

## Sander

# Produktinformation

# Allmän information

VARNING

Risk för allvarliga personskador eller skador på egendom

Du måste ha läst, förstått och följt alla anvisningar innan du använder verktyget. Om inte alla anvisningar efterföljs finns risk för elchock, brand, allvarliga personskador eller skador på egendom.

- Läs all säkerhetsinformation som levereras tillsammans med de olika delarna i systemet.

- Läs alla produktanvisningar för installation, drift och underhåll av de olika delarna i systemet.

- Läs alla lokala lagstiftade säkerhetsföreskrifter när det gäller systemet och delar till dessa.

- Spara all information och alla anvisningar för framtida referens.

I detta avsnitt

- Signalord för säkerhet
- Garanti
- Webbplats
- ServAid
- Säkerhetsdatablad MSDS/SDS
- Ursprungsland
- Dimensionsritningar

# Signalord för säkerhet

Säkerhetssignalorden Fara, Varning, Aktsamhet och Observera har följande innebörder:

FARA | FARA är en farlig situation som om den inte undviks, kommer att leda till dödsfall eller allvarliga personskador.
VARNING | VARNING är en farlig situation som om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador.
AKTSAMHET | AKTSAMHET, använt med säkerhetsvarningssymbolen, indikerar en farlig situation som om den inte undviks, kan resultera i mindre eller måttlig skada.
OBSERVERA | OBSERVERA uppmärksammar om saker som inte är relaterade till personskador.

# Garanti

- Produktgarantin upphör att gälla 12+1 månader efter avsändning från Atlas Copco:s distributionscenter.

- Normalt slitage på delar ingår inte i garantin.

  - Normalt slitage kräver vanligen byte av delar eller annan justering/översyn vid underhåll av standardverktyg under denna period (uttryckt i tid, drifttimmar eller på annat sätt).

- Produktgarantin bygger på korrekt användning, underhåll och reparation av verktyget och dess komponenter.

- Skador på delar som uppstår som en följd av bristande underhåll eller utförs av andra än parter Atlas Copco eller deras certifierade servicepartners under garantitiden täcks inte av garantin.

- För att undvika skador eller förstörelse av verktygsdelar, bör service utföras på verktyget samt underhållsplaner följas enligt anvisningarna.

- Garantireparationer utförs endast i Atlas Copco verkstäder eller av auktoriserade servicepartners.

Atlas Copco erbjuder förlängd garanti och toppmodernt förebyggande underhåll genom dess ToolCover kontrakt. För ytterligare information, kontakta din lokala servicerepresentant.

För elektriska motorer:

- Garantin gäller endast när den elektriska motorn inte har öppnats.

# Webbplats

Information om våra produkter, tillbehör, reservdelar och publicerade ärenden hittar du på webbplatsen för Atlas Copco

Besök: www.atlascopco.com.

# ServAid

ServAid är en portal som uppdateras kontinuerligt och som innehåller teknisk information, till exempel:

- Föreskrifter och säkerhetsinformation

- Tekniska data

- Installations-, drift- och serviceanvisningar

- Reservdelslistor

- Tillbehör

- Dimensionsritningar

Besök: https://servaid.atlascopco.com.

Kontakta närmaste representant för Atlas Copco om du behöver ytterligare teknisk information.

# Säkerhetsdatablad MSDS/SDS

Säkerhetsdatabladen beskriver de kemiska produkter som säljs av Atlas Copco.

Se webbplatsen för Atlas Copco om du behöver mer information www.atlascopco.com/sds.

# Ursprungsland

Se informationen på produktetiketten för uppgift om ursprungsland.

# Dimensionsritningar

Dimensionsritningar finns antingen i arkivet över dimensionsritningar eller på ServAid.

Besök: http://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw eller https://servaid.atlascopco.com.

# Översikt

# Huvudkomponenter

Position | Komponent | Funktion
--- | --- | ---
1 | Stödhandtag | Justerbart för flexibel arbetsställning som passar både vänster- och högerhänta operatörer.
2 | Autobalanserare | Minskar vibrationer.
3 | Sprängskydd | Ställbart sprängskydd (endast på slipmaskiner).
4 | Spindelns låsknapp/Justering av sprängskiva | Dubbel funktion. Låser spindeln när den skjuts framåt. Justerar sprängskyddet (på slipmaskiner) när det skjuts bakåt.
5 | Typskylt | Visar allmän information om verktyget.
6 | Säkerhetsmekanism | Tvåstegsfunktion för säker start och stopp av verktyget. Skjut frigöringsarmen framåt för att frigöra säkerhetslåsarmen.
7 | Gashandtag | Ger ett ergonomiskt, bekvämt och säkert grepp liksom bra värmeisolering.
8 | Luftadapter med sil | Underlättar tryckluftanslutningen och skyddar verktyget från smuts.
9 | Varvtalsreglage | Startar och stoppar verktyget.
10 | Typskylt | Visar verktygets märkvarvtal.

# Tekniska produktdata

Tekniska produktdata finns antingen på ServAid eller på webbplatsen för Atlas Copco.

Besök: https://servaid.atlascopco.com eller www.atlascopco.com.

# Installation

# Installationskrav

# Luftkvalitet

Dålig luftkvalitet kan skada verktyget och försämra prestandan.

- För optimal prestanda och maximal livslängd rekommenderar vi användning av tryckluft med en maximal daggpunkt av + 10 °C (50 °F). Vi rekommenderar också att en Atlas Copco lufttork av kyltyp installeras.

- Använd ett separat luftfilter, som avlägsnar fasta partiklar större än 30 mikrometer och mer än 90% av flytande vatten. Montera filtret så nära produkten som möjligt och före alla andra luftberedningsenheter för att undvika tryckfall.

- Smörjfria verktyg är ett bättre val ur ett miljöperspektiv.

- Smörjning förkortar livslängden hos turbinmotorn och har den smörjts en gång, måste du fortsätta med smörjningen.

# Anslutning för tryckluft

VARNING

Risk för allvarlig personskada

Trycksatt luft kan orsaka allvarlig skada.

- Stäng alltid av lufttillförseln när den inte används eller innan justeringar görs.

- Släpp ut lufttrycket ur slangen och koppla bort verktyget från lufttillförseln när den inte används eller innan justeringar görs.

- Använd alltid rätt slangstorlek och lufttryck för verktyget.

VARNING

Tryckluft

Högt lufttryck kan orsaka allvarliga skador och kroppsskador.

- Överskrid inte det maximala lufttrycket.

- Se till att det inte finns några skadade eller lösa slangar och kopplingar.

För rätt lufttryck och slangstorlek, se avsnitt Tekniska data på - https://servaid.atlascopco.com eller www.atlascopco.com.

Se till att slangen och kopplingarna är rena och fria från damm innan du ansluter till verktyget.

# Installation

# Visuell inspektion - verktyg och tillbehör

Kontrollera verktyget och dess delar före användning.
Delarna i nedanstående lista kan variera, beroende på modell.

- Sprängskydd eller stödrondell

- Adaptrar, muttrar eller flänsbrickor

- Stödhandtag

- Varvtalsreglage och säkerhetsmekanism

- Autobalanserare

- Spindel

Leta efter skador, fett eller oljeläckage som kan äventyra säkerheten för verktyget.

# Visuell inspektion - luftinstallation

Kontrollera tryckluftinstallationen från kopplingspunkten till verktyget före användning.

- Slang

- Kopplingar

- Hyd. tryck

- Luftfilter

Kontrollera att det inte finns några skador som kan äventyra verktygets säkerhet.

# Installationsöversikt

A | Rek. moment | E | Max tomgångsvarvtal
B | Böjlig slang | F | Rek. moment
C | Slangdiameter | G | Rek. moment
D | Max. arbetslufttryck |  |

A | 10 Nm (7,4 ft-lb)
B | L = 900 mm (35 tum) (RUBAIR16)
C | Ø16 mm (5/8")
D | 6.3 bar (-90 psig)
E | 8500 r/min (rpm)
F | 15 Nm (11,1 ft-lb)
G | 5 Nm (3,7 ft-lb)

# Användning

# Ergonomiska riktlinjer

Tänk på din arbetsstation när du läser igenom denna förteckning över allmänna ergonomiska riktlinjer, för att komma på områden som kan förbättras när det gäller hållning, placering av komponenter, eller arbetsmiljö.

- Ta paus och ändra arbetsställning ofta.

- Anpassa arbetsplatsens utseende så att det passar dina behov och arbetsuppgiften.

  - Se till att allt finns inom bekvämt räckhåll så att verktyg och delar är lättåtkomliga och du undviker statisk belastning.

  - Använd utrustning som t.ex. bord och stolar som är lämpliga för arbetsuppgiften.

- Undvik att arbeta över axelhöjd eller med statiska grepp vid monteringsarbete.

  - Vid arbeten över axelhöjd, minska den statiska belastningen på musklerna genom att minska verktygets vikt, med hjälp av t.ex. momentarmar, slangvindor eller balanseringsdon. Du kan även minska den statiska belastningen på musklerna genom att hålla verktyget nära kroppen.

  - Ta regelbundna pauser.

  - Undvik extrema arm- och handledsställningar, speciellt vid moment som kräver att du tar i.

- Justera så att du får ett gott synfält som kräver ett minimum av ögon- och huvudrörelser.

- Använd lämplig belysning för arbetet.

- Välj lämpligt verktyg för arbetet.

- Använd hörselskydd i bullriga miljöer.

- Använd högkvalitativa insatta verktyg och förbrukningsartiklar för att minimera exponeringen för kraftiga vibrationer.

- Minimera exponeringen för reaktionskrafter.

  - Vid kapning:

    En kapskiva kan fastna om skivan är böjd eller om den inte styrs korrekt. Använd rätt fläns för kapskivan, och undvik att böja kapskivan under arbetet.

  - Vid borrning:

    Borren kan stanna när borren bryter igenom. Använd stödhandtag om stoppmomentet är högt. Säkerhetsstandarden ISO11148 del 3 rekommenderar att man använder något för att ta upp reaktionsmoment över 10 Nm för verktyg med pistolgrepp och 4 Nm för raka verktyg.

  - Vid användning av direktdrivna skruv- eller mutterdragare:

    Reaktionskrafterna beror på verktyginställningarna och förbandets egenskaper. Reaktionskraften en användare klarar att hantera avgörs av dennes styrka och hållning. Anpassa inställningsmomentet till operatörens styrka och kroppsställning och använd en momentarm eller mothåll om vridmomentet är för högt.

- Använd ett dammsugningssystem eller en andningsmask i dammiga miljöer.

# Konfigurationsanvisningar

# Konfigurationsalternativ

Nedanstående tabell visar alternativen för BSP- och NPT-konfiguration med lämpliga fästen.

För beställningsnummer, se "Reservdelar och tillbehör" i ServAid. För instruktioner om hur du monterar underläggsskivan, se bruksanvisningen.

Pos. | Del | Slipmaskin, M14 | Slipmaskin, 5/8"
--- | --- | --- | ---
1 | Kontroll av underläggsskiva (tillval) | Ø 180 mm | Ø 7"
2 | Fiberskiva (tillval) |  |
3 | Mutter som låser underläggsskiva | M14 | UNC 5/8"-11
| Utför service på verktyget | Tappnyckel CC 30 × Ø 5 mm | Tappnyckel CC 30 × Ø 5 mm
| Rek. moment | 15 Nm | 11,1 ftlb
4 | Låssats | Tillbehör som ingår, M6 × 20 | Tillbehör som ingår, UNC 1/4"
| Utför service på verktyget | Insexnyckel 4 mm | Insexnyckel 4 mm
| Rek. moment | 5 Nm | 3,7 ft-lb

# Handhavande

# Installera underläggsskiva

VARNING

Risk för allvarlig personskada

Trycksatt luft kan orsaka allvarlig skada.

- Stäng alltid av lufttillförseln när den inte används eller innan justeringar görs.

- Släpp ut lufttrycket ur slangen och koppla bort verktyget från lufttillförseln när den inte används eller innan justeringar görs.

- Använd alltid rätt slangstorlek och lufttryck för verktyget.

Innan du påbörjar installationen

- Kontrollera att skivan inte är sprucken eller skadad.

- Kontrollera att hålet i skivan har rätt dimensioner.

- Kontrollera att du har rätt slip till det arbete som ska utföras.

- Kontrollera att underläggsskivans högsta varvtal är högre än eller lika stort som det varvtal som anges på verktyget.

Verktyg som krävs:

- Tappnyckel

- Insexnyckel

Instruktioner

1. Skjut knappen till spindellåset framåt och håll den intryckt medan du ställer autobalanseraren i låsläget. Lyssna till ljudet som anger korrekt position.

2. Skjut knappen till spindellåset framåt och håll den intryckt medan du tar bort adaptern, om den är ansluten, med en klonyckel.

3. Montera flänsbrickan, underläggsskivan och slipskivan på spindeln.

4. Fäst låssatsen med tappnyckeln till korrekt moment.

   Se avsnittet Konfigurationsalternativ för serviceverktyg och rekommenderat vridmoment.

5. Kontrollera att underläggsskivan roterar korrekt.

VARNING

Risk för personskada

- Testkör verktyget på ett avskärmat område när du monterat underläggsskivan.

# Justera stödhandtaget

VARNING

Risk för allvarlig personskada

Trycksatt luft kan orsaka allvarlig skada.

- Stäng alltid av lufttillförseln när den inte används eller innan justeringar görs.

- Släpp ut lufttrycket ur slangen och koppla bort verktyget från lufttillförseln när den inte används eller innan justeringar görs.

- Använd alltid rätt slangstorlek och lufttryck för verktyget.

Verktyg som krävs:

- Insexnyckel

Instruktioner

1. Lossa stödhandtaget med en insexnyckel.

2. Justera stödhandtaget till lämplig position.

3. Dra åt stödhandtaget med skruven till 10 Nm (7,4 ft-lb).

# Kontrollera tomgångsvarvtalet

VARNING

Risk för allvarlig personskada

Trycksatt luft kan orsaka allvarlig skada.

- Stäng alltid av lufttillförseln när den inte används eller innan justeringar görs.

- Släpp ut lufttrycket ur slangen och koppla bort verktyget från lufttillförseln när den inte används eller innan justeringar görs.

- Använd alltid rätt slangstorlek och lufttryck för verktyget.

VARNING

Risk för personskada

- Lås alltid autobalanseraren med tillämplig del innan verktyget startas.

- Mät aldrig tomgångsvarvtalet med en underläggsskiva monterad.

- Mät tomgångsvarvtalet dagligen.

Verktyg som krävs:

- Tappnyckel

- Varvräknare

Instruktioner

1. Skjut knappen till spindellåset framåt och håll den intryckt medan du drar åt adaptern med en tappnyckel.

2. Anslut verktyget till tryckluften.

3. Sätt en varvräknare i spindelns hål.

4. Starta verktyget och mät varvtalet vid 6,3 bars tryck.

   Kontrollera att reglagespaken är intryckt så långt det går och mät varvtalet i minst en minut.

5. Ta bort varvräknaren.

6. Kontrollera tomgångsvarvtalet på varvräknaren med varvtalet som står på verktyget.

   VARNING

   Risk för personskada

   - Det uppmätta varvtalet får inte vara högre än det varvtal som anges på maskinen. Lämna in verktyget till ett auktoriserat servicecenter om varvtalet är för högt.

# Använda slipmaskinen

VARNING

Risk för personskada

- Varvtalsreglaget får aldrig tas bort eller fästas med tape eller liknande.

- Avbryt arbetet med slipmaskinen om det hörs ett onormalt högt buller och vibrationer vid användning.

- Se till att alltid ha lämplig personlig skyddsutrustning innan du använder verktyget.

- Kontrollera att inga andra personer befinner sig i området där du arbetar, så att ingen kan skadas.

- Kontrollera att verktygets tomgångsvarvtal inte överskrider märkningen på verktyget. Titta i instruktionerna hur man kontrollerar tomgångsvarvtalet.

- Kontrollera att underläggsskivans högsta varvtal är högre än eller lika stort som det varvtal som anges på verktyget.

- Kontrollera att underläggsskivan inte är sprucken eller skadad.

- Kontrollera att kombinationen av underläggsskiva och fästdetaljer uppfyller nationella bestämmelser.

Instruktioner

1. Anslut verktyget till tryckluften (om det inte redan gjorts)

   Styr luftutsläppet bort från operatören.

2. Tryck frigöringsarmen framåt för att frigöra säkerhetsmekanismen.

   Tryck in varvtalsreglaget för att starta verktyget.

VARNING

Risk för materiella skador och personskador

Roterande delar kan orsaka materiella skador och personskador

- Se till att verktyget är avstängt och har slutat rotera innan det läggs ner.

# Reglage med säkerhetsspärr

Reglage med säkerhetsspärr avser att förhindra oavsiktlig start av verktyget.

Ställ om säkerhetsspärren för att låsa/låsa upp säkerhetsfunktionen. Sätt alltid reglaget i låst läge innan du lägger undan verktyget.

- Kontrollera att säkerhetsspärren fungerar korrekt.

- Byt ut reglaget om det inte fungerar som det ska.

- Ta aldrig bort säkerhetsspärren och tejpa aldrig den.

# Service

# Underhåll

# Servicerekommendationer

Förebyggande underhåll rekommenderas med jämna mellanrum. Se den detaljerade informationen om förebyggande underhåll. Om produkten inte fungerar som den ska, ta den ur drift och inspektera den.

Om ingen detaljerad information om förebyggande underhåll ingår, följ dessa allmänna riktlinjer:

- Rengör tillämpliga delar noga

- Byt ut defekta eller slitna delar

# Förebyggande underhåll

# Översikt av serviceintervall

I nedanstående tabell visas de rekommenderade serviceintervallen för detta verktyg, inklusive vilka delar som ska servas efter 500, 1000 och 1500 arbetstimmar och så vidare.

Varje 1000-timmarsservice får bara utföras av en auktoriserad verkstad eller behörig servicetekniker.

500-timmarsservice | 1000-timmarsservice | 1500-timmarsservice
--- | --- | ---
Inspektera verktyget visuellt | Inspektera verktyget visuellt | Inspektera verktyget visuellt
Byt olja | Byt olja | Byt olja
Rengör filter | Rengör filter | Rengör filter
| Utför service på turbinen |
| Utför service på spindeln |

## Underhållssatser

500-timmarsservice | 1000-timmarsservice | 1500-timmarsservice
--- | --- | ---
Oil tube kit | Oil tube kit × 2 | Oil tube kit
Maintenance kit - 500 h | Maintenance kit - 500 h | Maintenance kit - 500 h
| Maintenance kit - 1000 h |

# Serviceanvisningar

# Byta olja

VARNING

Risk för allvarlig personskada

Trycksatt luft kan orsaka allvarlig skada.

- Stäng alltid av lufttillförseln när den inte används eller innan justeringar görs.

- Släpp ut lufttrycket ur slangen och koppla bort verktyget från lufttillförseln när den inte används eller innan justeringar görs.

- Använd alltid rätt slangstorlek och lufttryck för verktyget.

Verktyg som krävs:

- Skruvmejsel TX20

- Momentnyckel

Reservdelar

- Servicesats inklusive oljespruta fylld Turbine Gearbox Oil 32
  (kan beställas från Atlas Copco).

Momentomvandlare

- 3 Nm = 2.2 ft-lb

- 6 Nm = 4.4 ft-lb

Instruktioner

1. Anslut verktyget till tryckluften (om det inte redan gjorts)

   Lås alltid autobalanseraren med tillämpbar del innan du kör verktyget.

   Kör verktyget på tomgång i 60 sekunder.

2. Koppla bort tryckluftsslangen från verktyget.

3. Ta bort stödhandtaget från verktyget.

4. Placera verktyget i ett horisontellt och stabilt läge. Ta bort spindelskruven.

5. Ta bort oljepluggen. Håll verktyget i ett horisontellt läge.

   Tappa ur oljan från verktyget i minst 30 sekunder.

6. Sätt spindelskruven på plats och dra åt med rekommenderat moment.

7. Placera verktyget i ett horisontellt och stabilt läge på motsatt sida av öppningen.. Fyll verktyget med 7 ml Turbine Gearbox Oil 32 med hjälp av en oljespruta (ingår i servicesatsen).

   Se till att verktyget är fyllt med olja inom det rekommenderade intervallet. Hög oljenivå kommer att orsaka överhettning, medan låg oljenivå kan orsaka skador på växeln över tid.

8. Rengör magneten på oljepluggen från olja och partiklar med en ren luddfri trasa.

   Sätt oljepluggen på plats och dra åt med rekommenderat moment.

# Rengöra det fina luftfiltret

Verktyg som krävs:

- Skruvstäd

- Momentnyckel

- Skruvmejsel

- Blåspistol

Reservdelar:

- Byt filtret vid 1000-timmarsservice.

Instruktioner

1. Placera verktyget i ett skruvstäd.

   Ta bort de fyra skruvarna från handtaget, med en Torx-skruvmejsel.

2. Ta bort handtaget från motorhuset.

   Ta bort det fina luftfiltret från ventilhuset.

   Rengör det fina luftfiltret med en blåspistol.

   Byt ut det fina luftfiltret om någon skada eller fel upptäcks.

   Sätt i det rengjorda eller nya fina filtret i ventilhuset.

   Fortsätt försiktigt så att inte avstängningsmekanismen för alltför hög hastighet frigörs.

3. Montera handtaget på motorhuset.

   Dra åt de fyra skruvarna i handtaget till rekommenderat åtdragningsmoment.

# Rengöra frånluftsfiltret

1. Placera verktyget i ett skruvstäd.

   Ta bort de fyra skruvarna från handtaget, med en Torx-skruvmejsel.

2. Ta bort gashandtaget från motorhuset.

3. Lyft under fjäderplattan på ventilhuset med en skruvmejsel. Ta bort motorturbinen från motorhuset.

4. Ta bort frånluftsfiltret från motorhuset.

5. Rengör frånluftsfiltret med en blåspistol.

6. Sätt tillbaka det rengjorda frånluftsfiltret i motorhuset.

7. Sätt tillbaka motorn i motorhuset.

8. Montera handtaget på motorhuset.

9. Dra åt de fyra skruvarna i handtaget till rekommenderat åtdragningsmoment.

# Rengöra adaptern med silen

VARNING

Risk för allvarlig personskada

Trycksatt luft kan orsaka allvarlig skada.

- Stäng alltid av lufttillförseln när den inte används eller innan justeringar görs.

- Släpp ut lufttrycket ur slangen och koppla bort verktyget från lufttillförseln när den inte används eller innan justeringar görs.

- Använd alltid rätt slangstorlek och lufttryck för verktyget.

Verktyg som krävs:

- Skruvstäd

- Momentnyckel

- Skiftnyckel (3/8")

- Blåspistol

Reservdelar:

- Byt filtret vid 1000-timmarsservice.

Instruktioner

1. Placera verktyget i ett skruvstäd.

   Koppla bort luftadaptern från handtaget med en skiftnyckel.

2. Rengör adapterns sil med hjälp av en blåspistol.

   Byt ut adaptern med silen om du upptäcker skador eller fel.

3. Montera den rengjorda eller nya adaptern med sil tillsammans med O-ringen.

   Montera adaptern med silen i handtaget och dra åt med en skiftnyckel till rekommenderat moment.

# Smörjning

# Smörjningsguide

Använd smörjmedel av god kvalitet. De i smörjtabellen angivna smörjmedlen utgör exempel på sådana som kan rekommenderas.

Märke | Allmänt Lager
--- | ---
BP | Energrease LS-EP2
Castrol | Spheerol EP L2
Esso | Beacon EP2
Q8 | Rembrandt EP2
Mobil | Mobilegrease XHP 222
Shell | Alvania EP2
Texaco | Multifak EP2
Molycote | BR2 Plus

# Felsökning

# Felsöka verktyget

I nedanstående tabell visas de vanligaste felsökningsåtgärderna.

De åtgärder som är markerade med en asterisk * får endast utföras av auktoriserade verkstäder eller behöriga servicetekniker.

Problem | Orsak | Åtgärd
--- | --- | ---
Verktyget startar inte | Inget luftflöde till verktyget | Kontrollera luftanslutningen
| Övervarvningsskyddet aktiverat | *
| Motorn har fastnat | *
Ojämnt tomgångsvarv | Instabilt lufttryck | Kontrollera lufttrycksregulatorn
| Sliten regulator | *
Låg effekt | Lågt lufttryck | Kontrollera lufttrycket
| Fel längd eller dimension på tilluftslangen | Kontrollera luftanslutningen
| Igensatta filter | Rengör eller byt det grova & fina filtret
| Alltför fuktig luft (hög daggpunkt) | Kontrollera kompressorn
| För mycket olja i växellådan | Kontrollera oljenivån
| Sliten spjällventil | *
| Sliten turbin | *
| Sliten regulator | *
Olja i utloppsluften | Oljesmord luft | Olja i luften rekommenderas inte
| Turbinens tätning läcker | *
| Läckage på spridarens O-ring | *
| Läckage från övervarvningssprint | *
Oljeläckage vid spindel | Lösa skruvar eller oljeplugg | Dra åt skruvarna
| Sliten oljetätning | *
| Skadad O-ring på platta | *
| Skadat spindellager | *
| Tätning saknas på oljeplugg eller skruvar | Byt tätning
Verktyget startar oavsiktligt | Skadad spjällventil | *
| Ventilsprinten har fastnat i startläget | Byt sprint & styrning
| Skadad säkerhetslåsmekanism | Byt mekanism
Vibrationer | Sliten eller skadad slipskiva | Byt skiva
| Autobalanseraren fungerar inte normalt | Byt autobalanseraren
För högt tomgångsvarvtal | Regulator | *
Motorkåpan överhettad | För mycket olja i växellådan | Kontrollera oljenivån
Onormalt ljud | För lite olja i växelhuset | Kontrollera oljan
| Skadat drev | *
| Felaktigt spel i växeln | *
| Slitna motorlager | *

# Återvinning

# Miljöföreskrifter

När en produkt har tjänat sitt syfte måste den återvinnas på rätt sätt. Demontera produkten och återvinn komponenterna i enlighet med lokal lagstiftning.

Batterierna skall tas om hand av din nationella organisation för batteriåtervinning.

# Återvinningsinformation

| Komponent | Återvinn som
--- | --- | ---
1 | Motorkåpa | Aluminium
2 | Motor | Aluminium
3 | Gashandtag | Aluminium
4 | Reglage | Stål
5 | Skruv | Stål
6 | Adapter | Stål
7 | Skruv | Stål
8 | Hållare | Stål
9 | Tandbricka | Stål
10 | O-ring | Gummi
11 | Stödhandtag | Aluminium
12 | Skruv | Stål
13 | Spindel | Stål
14 | Skruv | Stål
15 | O-ring | Gummi
16 | Stödring | Stål
17 | Autobalanserare | Stål
18 | Flänsbricka | Stål