# Montaż talerza oporowego

OSTRZEŻENIE

Ryzyko poważnych obrażeń ciała

Powietrze pod ciśnieniem może spowodować obrażenia ciała.

- Zawsze odciąć dopływ sprężonego powietrza, jeśli nie jest ono używane lub przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek regulacji.

- Usunąć ciśnienie z węża pneumatycznego i odłączyć narzędzie od źródła sprężonego powietrza, jeśli nie jest ono używane lub przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek regulacji.

- Średnica węża oraz ciśnienie sprężonego powietrza zawsze muszą być dostosowane do używanego narzędzia.

Przed rozpoczęciem montażu

- Wzrokowo sprawdzić, czy talerz oporowy nie jest popękany lub uszkodzony.

- Sprawdzić, czy otwór talerza oporowego ma właściwą średnicę.

- Upewnić się, że posiadana tarcza ścierna nadaje się do wykonywanego zadania.

- Upewnić się, że podana maksymalna prędkość obrotowa talerza oporowego jest większa lub równa prędkości oznaczonej na narzędziu.

Wymagane narzędzia:

- Klucz czołowy z dwoma czopami

- Klucz imbusowy

Instrukcje

1. Nacisnąć przycisk blokady wrzeciona w kierunku do przodu i przytrzymać go w tym położeniu podczas obracania automatycznego stabilizatora do położenia zablokowania. Wskaźnikiem osiągnięcia prawidłowego położenia będzie charakterystyczny dźwięk.

2. Nacisnąć przycisk blokady wrzeciona w kierunku do przodu i przytrzymać go w tym położeniu podczas demontażu elementu pośredniczącego (jeśli jest zamontowany) przy użyciu klucza czołowego z dwoma czopami.

3. Umieścić podkładkę kołnierzową, talerz oporowy i tarczę ścierną na wrzecionie.

4. Przy użyciu klucza czołowego z dwoma czopami zamocować zestaw blokujący, stosując zalecany moment dokręcania.

   W celu uzyskania informacji na temat narzędzi serwisowych i zalecanych momentów dokręcania zobacz część Opcje konfiguracji.

5. Upewnić się, że talerz oporowy obraca się prawidłowo.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko obrażeń ciała

- Po zamontowaniu talerza oporowego należy wykonać próbne uruchomienie narzędzia w bezpiecznym obszarze.