# Очистка выхлопного воздушного фильтра

1. Установите инструмент в тиски.

   Извлеките четыре винта из рукоятки с помощью отвертки со звездообразным наконечником.

2. Снимите рукоятку дросселя с корпуса двигателя.

3. Вставив отвертку под пластину пружины на корпусе клапана, поднимите узел. Извлеките турбину из корпуса двигателя.

4. Снимите выхлопной воздушный фильтр с корпуса клапана.

5. Очистите выхлопной воздушный фильтр с помощью продувочного пистолета.

6. Заново вставьте выхлопной воздушный фильтр в корпус двигателя.

7. Заново вставьте двигатель в корпус двигателя.

8. Установите рукоятку на корпус двигателя.

9. Затяните четыре винта рукоятки до рекомендуемого момента затяжки.