# Justera stödhandtaget

VARNING

Risk för allvarlig personskada

Trycksatt luft kan orsaka allvarlig skada.

- Stäng alltid av lufttillförseln när den inte används eller innan justeringar görs.

- Släpp ut lufttrycket ur slangen och koppla bort verktyget från lufttillförseln när den inte används eller innan justeringar görs.

- Använd alltid rätt slangstorlek och lufttryck för verktyget.

Verktyg som krävs:

- Insexnyckel

Instruktioner

1. Lossa stödhandtaget med en insexnyckel.

2. Justera stödhandtaget till lämplig position.

3. Dra åt stödhandtaget med skruven till 10 Nm (7,4 ft-lb).