# 공구 문제 해결하기

아래 표는 가장 일반적인 문제해결 절차를 보여줍니다.

별표(*)로 표시된 작업은 승인된 공인 워크숍 또는 서비스 기사만 수행할 수 있습니다.

문제 | 이유 | 작업
--- | --- | ---
공구가 시동되지 않음 | 공구에 공기 흐름이 없음 | 공기 연결부 점검
| 과속 보호 장치가 작동됨 | *
| 모터가 걸림 | *
비일관적인 공회전 속도 | 불안정한 공기 압력 | 공기 압력 조정기 점검
| 마모된 차단 장치 | *
낮은 전력 | 낮은 공기 압력 | 공기 압력 점검
| 공급 호스의 잘못된 길이 또는 크기 | 공기 연결부 점검
| 막힌 필터 | 거친 필터 및 미세 필터 청소 또는 교체
| 너무 습한 공기(높은 이슬점) | 컴프레서 점검
| 기어 박스에 지나치게 많은 오일 | 오일 레벨 점검
| 마모된 스로틀 밸브 | *
| 마모된 터빈 | *
| 마모된 차단 장치 | *
배출 공기 내의 오일 | 윤활된 공기 | 공기 내 오일은 권장되지 않음
| 터빈 씰에서 누출됨 | *
| 디퓨저의 O-링에서 누출 | *
| 과속 핀에서 누출됨 | *
스핀들에서 오일 누출 | 느슨해진 나사 또는 오일 플러그 | 나사 조이기
| 마모된 오일 씰 | *
| 플레이트의 손상된 O링 | *
| 손상된 스핀들 베어링 | *
| 오일 플러그 또는 나사에 씰 누락 | 씰 교체
예기치 않은 공구 시동 | 손상된 스로틀 밸브 | *
| 시동 위치에 밸브 핀 걸림 | 핀 및 가이드 교체
| 손상된 안전 잠금 메커니즘 | 메커니즘 변경
진동 | 마모되거나 손상된 연마용 휠 | 휠 변경
| 자동 밸런서 올바르게 작동되지 않음 | 자동 밸런서 변경
너무 빠른 공회전 속도 | 조속기 | *
모터 외장이 너무 뜨거움 | 기어 박스에 지나치게 많은 오일 | 오일 레벨 점검
비정상적인 소리 | 기어 외장에 지나치게 적은 오일 | 오일 점검
| 손상된 기어 | *
| 잘못된 기어 사용 | *
| 마모된 모터 베어링 | *