# Pose du plateau de ponçage

AVERTISSEMENT

Risque de blessure grave

L'air sous pression peut provoquer des accidents.

- Toujours couper l'alimentation en air lorsque le matériel n'est pas utilisé ou avant tout réglage.

- Dépressuriser le flexible et débrancher l'outil de l'alimentation en air lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant tout réglage.

- Toujours veiller à utiliser un flexible de la bonne taille et une pression d'air adaptée à l'outil.

Avant d'entreprendre l'installation

- Vérifier visuellement que le plateau de ponçage n'est pas fissuré ou endommagé.

- S'assurer que le trou du plateau de ponçage est de dimension appropriée.

- S'assurer que l'abrasif est adapté au travail à effectuer.

- S'assurer que la vitesse maximale indiquée pour le plateau de ponçage est supérieure ou égale à la vitesse mentionnée sur l'outil.

Outillage nécessaire :

- Clé à ergots fixe

- Clé à six pans

Consignes

1. Pousser le bouton de blocage d'arbre vers l'avant et le maintenir dans cette position tout en tournant le système d'auto-équilibrage en position bloquée. Un déclic sonore doit indiquer qu'il est correctement positionné.

2. Pousser le bouton de blocage d'arbre vers l'avant et le maintenir dans cette position tout en retirant l'adaptateur, s'il est en place, à l'aide d'une clé à ergots.

3. Poser la rondelle de bride, le plateau de ponçage et l'abrasif sur l'arbre.

4. Fixer la rondelle de bride avec la clé à ergots fixe au couple recommandé.

   Voir le paragraphe Options de configuration pour les outils d'entretien et la valeur de couple recommandée.

5. S'assurer que le plateau de ponçage tourne correctement.

AVERTISSEMENT

Risque de blessure

- Contrôler le fonctionnement de l'outil dans un endroit protégé après avoir mis en place le plateau de ponçage.