# Opciones de configuración

La siguiente tabla muestra las opciones de configuración para BSP y NPT con accesorios aplicables.

Para número para pedidos, consulte Recambios y accesorios en ServAid. Para las instrucciones sobre cómo instalar el soporte de disco, consulte la sección Instrucciones de funcionamiento.

Pos. | Elemento | Lijadora, M14 | Lijadora, 5/8"
--- | --- | --- | ---
1 | Soporte de disco (opcional) | Ø 180 mm | Ø 7"
2 | Disco de fibra (opcional) |  |
3 | Tuerca de bloqueo del soporte del disco | M14 | UNC 5/8"-11
| Herramienta de servicio | Llave para tuerca, CC 30 × Ø 5 mm | Llave para tuerca, CC 30 × Ø 5 mm
| Par recomendado | 15 Nm | 11,1 ftlb
4 | Kit de bloqueo | Accesorio incluido, M6× 20 | Accesorio incluido, UNC 1/4”
| Herramienta de servicio | Llave Allen de 4 mm | Llave Allen de 4 mm
| Par recomendado | 5 Nm | 3,7 ft-lb