# Częstotliwość przeglądów serwisowych

W tabeli poniżej podano zalecaną częstotliwość przeglądów serwisowych tego narzędzia z uwzględnieniem części, które należy serwisować po upływie 500, 1000 i 1500 godzin pracy.

Serwis przeprowadzany po 1000 godzinach pracy musi zostać wykonany wyłącznie przez autoryzowany warsztat lub przez wykwalifikowanego technika serwisowego.

Serwis po 500 godzin | Serwis po 1000 godzinach pracy | Serwis po 1500 godzin
--- | --- | ---
Wykonać kontrolę wzrokową narzędzia | Wykonać kontrolę wzrokową narzędzia | Wykonać kontrolę wzrokową narzędzia
Wymienić olej | Wymienić olej | Wymienić olej
Oczyścić filtry | Oczyścić filtry | Oczyścić filtry
| Wykonać przegląd turbiny |
| Wykonać przegląd wrzeciona |

## Zestawy do konserwacji

Serwis po 500 godzin | Serwis po 1000 godzinach pracy | Serwis po 1500 godzin
--- | --- | ---
Oil tube kit | Oil tube kit × 2 | Oil tube kit
Maintenance kit - 500 h | Maintenance kit - 500 h | Maintenance kit - 500 h
| Maintenance kit - 1000 h |