# Rengöra det fina luftfiltret

Verktyg som krävs:

- Skruvstäd

- Momentnyckel

- Skruvmejsel

- Blåspistol

Reservdelar:

- Byt filtret vid 1000-timmarsservice.

Instruktioner

1. Placera verktyget i ett skruvstäd.

   Ta bort de fyra skruvarna från handtaget, med en Torx-skruvmejsel.

2. Ta bort handtaget från motorhuset.

   Ta bort det fina luftfiltret från ventilhuset.

   Rengör det fina luftfiltret med en blåspistol.

   Byt ut det fina luftfiltret om någon skada eller fel upptäcks.

   Sätt i det rengjorda eller nya fina filtret i ventilhuset.

   Fortsätt försiktigt så att inte avstängningsmekanismen för alltför hög hastighet frigörs.

3. Montera handtaget på motorhuset.

   Dra åt de fyra skruvarna i handtaget till rekommenderat åtdragningsmoment.