# Wartungsintervall-Übersicht

In der Tabelle unten werden die für dieses Produkt empfohlenen Wartungsintervalle angegeben und Angaben dazu bereitgestellt, welche Teile nach 500, 1000 und 1500 Betriebsstunden zu warten sind.

Die nach 1.000 Betriebsstunden erforderliche Wartung darf nur von einer zugelassenen Werkstatt oder einem entsprechend qualifizierten Servicetechniker ausgeführt werden.

500 Betriebsstunden | 1000 Betriebsstunden | 1500 Betriebsstunden
--- | --- | ---
Das Werkzeug einer Sichtprüfung unterziehen | Das Werkzeug einer Sichtprüfung unterziehen | Das Werkzeug einer Sichtprüfung unterziehen
Öl wechseln | Öl wechseln | Öl wechseln
Filter reinigen | Filter reinigen | Filter reinigen
| Turbine warten |
| Spindel warten |

## Wartungssätze

500 Betriebsstunden | 1000 Betriebsstunden | 1500 Betriebsstunden
--- | --- | ---
Oil tube kit | Oil tube kit × 2 | Oil tube kit
Maintenance kit - 500 h | Maintenance kit - 500 h | Maintenance kit - 500 h
| Maintenance kit - 1000 h |