# 配置选项

下表列出了 BSP 和 NPT 的配置选项以及适用附件。

有关订购编号，请参见 ServAid 中的“备件和附件”。有关如何安装背衬垫板，请参见“操作说明”部分。

位置 | 项目 | 砂磨机，M14 | 砂磨机，5/8”
--- | --- | --- | ---
1 | 背衬垫板检查 (可选) | Ø 180 mm | Ø 7"
2 | 纤维盘 (可选) |  |
3 | 螺母锁紧背衬垫板 | M14 | UNC 5/8"-11
| 维修工具 | 端面扳手，CC 30 × Ø 5 mm | 端面扳手，CC 30 × Ø 5 mm
| 建议扭矩 | 15 Nm | 11.1 ftlb
4 | 锁定套件 | 包含附件，M6 × 20 | 包含附件，UNC 1/4”
| 维修工具 | 内六角扳手，4 mm | 内六角扳手，4 mm
| 建议扭矩 | 5 Nm | 3.7 ft-lb