# Czyszczenie filtra powietrza wylotowego

1. Umieścić narzędzie w imadle.

   Przy użyciu wkrętaka gwiazdkowego Torx wykręcić cztery wkręty z uchwytu.

2. Wyjąć uchwyt z zaworem dławiącym z obudowy silnika.

3. Przy użyciu wkrętaka podważyć płytkę sprężystą na obudowie zaworu. Wyjąć turbinę z obudowy silnika.

4. Wyjąć filtr powietrza wylotowego z obudowy silnika.

5. Przy użyciu ręcznej dmuchawy oczyścić filtr powietrza wylotowego.

6. Włożyć oczyszczony filtr powietrza wylotowego z powrotem do obudowy silnika.

7. Włożyć silnik z powrotem do obudowy silnika.

8. Zamocować uchwyt do obudowy silnika.

9. Dokręcić cztery wkręty w uchwycie zalecanym momentem.