# Piezas principales

Posición | Pieza | Función
--- | --- | ---
1 | Empuñadura auxiliar | Ajustable para una posición de trabajo flexible para operarios diestros o zurdos.
2 | Autoequilibrador | Reduce las vibraciones
3 | Protector de muela | Protector de muela ajustable (solo en amoladoras)
4 | Botón de bloqueo del eje/Ajuste del cubremuelas | Doble función Bloqueo del eje cuando se pulsa hacia delante. Ajustar el protector de muela (en amoladoras) estirando hacia atrás.
5 | Placa de datos | Muestra información general sobre la herramienta.
6 | Mecanismo de seguridad | Una función de dos pasos para el encendido y el apagado de la herramienta. Pulse el brazo de liberación hacia delante para liberar el brazo de bloqueo de seguridad.
7 | Mango del acelerador | Ofrece un agarre ergonómico, cómodo y seguro, así como un buen aislamiento térmico.
8 | Adaptador de aire con filtro | Facilita el manejo de la conexión de aire y protege la herramienta contra impurezas.
9 | Palanca del acelerador | Enciende y apaga la herramienta.
10 | Signo | Muestra la velocidad nominal de la herramienta