# Limpando o filtro de ar de descarga

1. Posicione a ferramenta em um torno de bancada.

   Remova os quatro parafusos da empunhadura com uma chave de fenda Torx.

2. Remova a empunhadura de regulagem da carcaça do motor.

3. Suspenda a chapa elástica no alojamento da válvula com uma chave de fenda. Remova a turbina do motor da carcaça do motor.

4. Remova o filtro fino de ar de descarga do alojamento do motor.

5. Limpe o filtro de ar de descarga com uma pistola de ar.

6. Reinsira o filtro de ar de descarga limpo na carcaça do motor.

7. Insira novamente o motor na carcaça do motor.

8. Instale a empunhadura na carcaça do motor.

9. Aperte os quatro parafusos na empunhadura com o torque recomendado.